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                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Puškini tn.19 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Puškini tn.19 korterelamu fassaadide osalise rekonstrueerimise ja maa-ala heakorrastamise ehitusprojekti koostamiseks.                     
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	Puškini tn üheksateist Korteriühistu,  reg.kood  80054978
Puškini tn. 19-12,  21005 Narva  

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,  Puškini tn.19
Ehitisalune pindala  2079,0 m2
Korruste arv  5

Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus  07.12.06.a avaldus nr.1791/1-11, 
         Jelena Bondarenko – juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine, maa-ala heakorrastamine ning piirde paigaldamine.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrusega nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”
3.3 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.4 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.
3.8 Projekti koostamisel juhinduda kehtivast Eesti Projekteerimisnormidest “Linnatänavad. Osa7. Väljakud. Parklad. Terminaalid”.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Trepikodade ja korterite klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes. Aknaklaaside jaotus jätta muutmata. Esitada projektis fassaadide klaasistamispass.
4.2 Varikatuste rekonstrueerimine: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused, ühtlustades fassaadidega ning naaberhoonetega.
4.3 Peasissepääsu uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, tuldtõkestavad.
4.4 Autoparkla ehitamine koos puude osalise likvideerimisega: Puškini tn. 19 krundi piires.
4.5 Parkimiskohtade arv, laius ja pikkus määrata EPN-17-s toodud parkimisnormatiivide alusel.

4.6 Autoparkla kate: asfalt.
4.7 Tõkkepuu paigaldamine.

4.8 Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. 

4.9 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega (näiteks prügimajad).
4.10 Ette näha prügikonteineri platsi ehitamine. 
4.11 Platsi kate: betoonkivi, asfalt, betoon.
4.12 Piirded: lahendada piire kõrgusega kuni 1,8 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas olevaks. Piire peab olema ažuurne. Piirde tüüp: lehtvõrkpiire, metallvarbaed, dekoratiivpiire koos kaunistavate elementidega jne. Esitada piirde vaade.
4.13 Asendiplaan: näidata likvideeritavad puud, valgustimastid, tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit krundilt, majandusplatsi, lasteplatsi ja parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted.
4.14 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus.
4.15 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.
4.16 Projekti põhijoonised:
-asukoha skeem, 

-asendiplaan, 
-vertikaalplaneerimine,

-pikiprofiil, 

-tüüpristprofiilid jne.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
6.3    Krundi kaasomanikud.
6.4    Linnavara-ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

6.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1 Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
7.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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 Linnasekretär
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