                                                                                                              eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Kalda tn.9 territooriumil asuva skvääri rekonstrueerimine koolipargi tarbeks )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Kalda tn.9 territooriumil asuva skvääri rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks koolipargi tarbeks.                     
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	Haridus-ja Teadusministeerium
Munga tn.18, Tartu linn

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Kalda tn.9  
Skvääri maa-ala suurus: ≈ 0,3 ha ( 3160 m2 )

Maakasutuse sihtotstarve:  ühiskondlike hoonete maa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 23.04.07.a avaldus nr.643/1-11,

        Margus Ojaots – Narva Kutseõppekeskuse direktor
1.5.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on skvääri rekonstrueerimine ja maa-ala heakorrastamine koolipargi tarbeks.
	3.  ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).
3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale eskiisprojekt heakskiidu saamiseks.

3.7 Esitada orienteeruvad põhiliste tööde mahud ja soovitav põhiliste tööde järjekord.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED, UURIMISTÖÖD


4.1 Kõnnitee kate: teekattekivid, teekatteplaadid, asfaltkate. 

4.2 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele  nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

4.3 Ette näha väikevormid (istepingid, dekoratiivsed detailid, prügiurnid jne). 

4.4 Välisvalgustus: maakaabliga pargivalgustus. 

4.5 Esitada valgustite ja väikevormide eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

4.6 Teostada aia dendroloogiline inventeerimine ja hindamine. Määrata kõikide puittaimede liigiline kuuluvus, nende haljastuslik väärtus ning tervislik seisukord.

4.7 Esitada haljastuse hinnangu tabel „ Koolipargi puittaimede liigiline koosseis ja dendroloogiline hindamine”. Tabelis esitada: 

· puu number,

· liigi nimi eesti keeles,

· liigi nimi ladina keeles,

· tüve diameeter,

· tervislik seisukord,

· märkused.

4.8 Esitada raiete ja asendusistutuse plaanid dendroloogilise hindamise alusel.

4.9 Haljastuse põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Esitada projekteeritud taimmaterjali loetelu. Ette näha lillepeenrad. Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:
· nõuded kasutatavatele istikutele,

· nõuded istutustöödele,

· nõuded taimede edasisele hooldusele.

4.10 Projekti mahus esitada mulde konstruktsiooni põhilahendused, soovitused pinnaste kasutamiseks, orienteeruvad pinnasemahud jne.

4.11 Vajadusel mälestusmärgi või skulptuuri paigaldamine.

4.12 Vajadusel rennkanalite rajamine sademevete ärajuhtimiseks.

4.13 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud ja rajatised, olemasolevad ja lammutatavad ehitised, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede paiknemine, määratleda pinnakatted. Tagada selgus ja joonise hea loetavus.
4.14 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine. 
4.15 Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. Esitada projekti põhijoonised:
- situatsiooniskeem,

· raiete plaan, 
· kujundusplaan, 

· vertikaalplaneerimine,
- teekatete põhimõttelõiked,
· lillepeenrad jne.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.2 Esitada koolipargi välisvalgustuse projekt.

5.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
6.3    Haridus-ja Teadusministeerium.

6.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.
6.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1    Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
7.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Larissa Olenina

Linnavolikogu aseesimees
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