Narva LV serverite klastrisüsteemi ja andmemassiivi lahenduse ostmise avatud hankemenetlus
Lisa1 – tehniline kirjeldus



1. Andmemasiivi üldkirjeldus
1.1. Kogus: 1 (üks) tk
1.2. [bookmark: _GoBack]Riistvaralahenduse sisemine arhitektuur peab olema täielikult dubleeritud.
1.3. Andmemassiiv peab omama varutoitega kaitstud vahemälu (varutoidet kasutades peavad andmed säilima vähemalt 24 tundi) või andmetele ohtliku olukorra (pikk voolukatkestus, kontrolleri vahemälu (Cache) riknemine, jahutussüsteemi tõrked vms) tekkides peab andmemassiiv automaatselt kirjutamiseoperatsioonide vahemälu (WriteCache) tühjendama kõvaketastele.
1.4. Andmemassiivi peab saama laiendada vähemalt 144 kõvakettani.
1.5. Kogu andmemassiivi lahendus (kontrollerid, kettariiulid jms) peab olema paigaldatav standardsesse 19” seadmekappi.
1.6. Andmemassiiv peab omama kuumalt vahetatavad (Hot-Swap) kõvakettaid, toiteplokke ja jahutusventilaatoreid.
1.7. Andmemassiiv peab mahutama korraga kuni 24 kõvaketast.
1.8. Mikrokoodi uuendamise võimalus peab olema ilma seadme tööd katkestamata.
1.9. Pakutav riistvara peab võimaldama faili- ja blokipõhist ligipääsu kettapinnale ja toetama IP põhiseid SAN (iSCSI) ja NAS funktsionaalsusi.
1.10. Pakutav riistvara peab olema 100% komplekteeritud ja testitud tootja poolt.
0.   Kõik tarkvara litsentsid, mis lahendusega kaasnevad, peavad olema andmemahu piiranguteta.
  Kõik tehnilises kirjelduses nõutud funktsionaalsused peavad sisalduma pakkumuse maksumuses.

2. Admemassiivi riistvara ja miinimumnõuded sellele
2.1. Kõvakettad:
2.1.1.  Toetatud peavad olema SAS 10 000 rpm kõvakettad suurustega 600GB, 900GB, 1.2TB ja SSD suurustega 200GB, 400GB, 800GB, 1.6TB
2.1.2.  Andmemassiivi peab olema paigaldatud 24 (kakskümmend neli) 900 GB, 10 000 rpm SAS kõvaketast.
2.2. Kontrollerid:
2.2.1.  Andmemassiivil peab olema 2 (kaks) samaaegselt töötavat kontrollerit;
2.2.2.  Lahenduse jõudlust peab olema võimalik tõsta täiendavate kontrollerite lisamisega;
2.2.3.  Toetatud peab olema tõrkekindlusskeemide tase RAID 6 või RAID DP;
2.2.4.  Kontrollerite vahel peegeldatud vahemälu (mirroredcache), minimaalselt 18GB ECC kontrolleri kohta;
2.2.5.  Toetatud peab olema vähemalt 2048 loogilise ketta loomine.
2.2.6.  Seade peab olema võimeline tegema kuni 250 000 kiirkoopiat (snapshot)
2.3. Välisühendused:
2.3.1.  Andmemassiivil peab kokku olema vähemalt 4 (neli) 1GbE liidest;
2.3.2.  Andmemassiivil peab kokku olema vähemalt 4 (neli) 8Gb/s FC liidest.



3. Hanke käigus soetatava andmemassiivi tarkvara ja nõuded sellele
3.1. Kõik andmemassiivi seadmed, selle tarkvara ja draiverid peavad toetama operatsioonisüsteeme: VMware ESX 5.0 või hilisem, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Oracle Solaris, Linux. Andmemassiiv peab olema tootja poolt mainitud operatsioonisüsteemidega testitud ja sertifitseeritud.
3.2. Peab olema võimalik „online“ terve loogilise ketta käsitsi ümbertõstmine ühelt kettagrupilt teisele, kaasa arvatud kettatüübi ja RAID tõrkekindlusskeemi muutmisega, ilma serveripoolse katkestuseta.
3.3. Andmemassiiv peab sisaldama loogilise ketta mahu üleprovisioneerimist võrreldes reaalse installeeritud kettamahuga ning reaalselt kasutatud mahu automaatset kasvu ilma administraatori sekkumiseta vastavalt loogilise ketta andmemahu suurenemisele (ThinProvisioning).
3.4. Kiirkoopia (snapshoti) loomine peab olema võimalik ilma kõvaketta tüübi, RAID grupi või LUNi asukoha piiranguta.
3.5. Andmemassiiv peab sisaldama faili tasemel andmete pakkimise ja deduplitserimise võimalust ja block andmete pakkimise võimalust. 
4.5.1. Deduplitseerimise granulaarsus mitte suurem kui 4kB.
3.6. Kliendi tuvastuseks peab olema võimalik kasutada Kerberos, NTLM, LDAP autentimist.
3.7. Toetatud peavad olema protokollid:
3.7.1.  NFS V3/V4;
3.7.2.  FC; FCoE
3.7.3.  Microsoft CIFS (SMB1, SMB2, SMB3);
3.7.4.  iSCSI;
3.8   Kõik funktsioonid ja protokollid peavad olema andmemassiivi integreeritud ja peavad töötama ilma lisadeta (lisaserver, kolmanda osapoole tarkvara vms.)
4. Hanke käigus soetatava andmemassiivi administreerimine ja haldamine
4.1. Lahenduses pakutud seadmete administreerimine peab olema võimalik kasutades graafilist kasutajaliidest ja alternatiivina ka käsurida.
4.2. Lahenduse administreerimiseks ja haldamiseks kasutatav tarkvara peab sisaldama minimaalselt alljärgnevaid funktsionaalsused:
4.2.1.  dubleeritud seadmete ja kanalite haldamine (failovermanagement);
4.2.2.  andmemahtude kasutuse jälgimine ja haldamine;
4.2.3.  online loogilise ketta (LUN-i) migratsioon erinevate RAID tüüpide ja RAID gruppide vahel (kettamassiivi põhiselt);
4.2.4.  online loogilise ketta (LUN-i) laiendamine;
4.2.5.  NAS funktsionaalsuse haldamine: 
4.2.5.1. jagatud kataloogide tegemine; 
4.2.5.2. nende õiguste haldamine; 
4.2.5.3. andmemahtude piiramine (quota).

5. Nõudmised serveritele:
5.1. Kogus: 3 (kolm) tk
5.2. Serverid ja selles sisalduvad komponendid on täiesti uued ja tehase pakendis.
5.3. Serverid peavad on komplekteeritud ja testitud serveri tootja poolt.
5.4. Kõikidel serveritel on olema CE märgistus.
5.5. Serverid vastavad 80 PLUS Platinum ja Energy Star nõuetele.
5.6. Kõik serverite elektroonikakomponendid peavad omavad RoHS sertifikaati.
5.7. Pakutavate seadmete tootja tootmisprotsess vastavad kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO9001:2008 standardile.

6. Serverite tehniline kirjeldus
6.1. 1U kõrgune standardsesse 19" 1075mm sügavasse racki paigaldatav korpus koos kinnitusrelssidega, ilma kaablikäpata 
6.2. Protsessor:  Kaks (2) x Intel Xeon E5-2630 v3 2.4GHz,20M Cache
6.3. Mälu: 96GB RDIMM, 2133MHz. Laiendatav kuni 384GB
6.4. Raam: võimalik paigaldada kuni 4 x 3,5’’ kõvakettaid 
6.5. Toide: liiasusega (n+1) ja kuum-vahetatavad (hot-swap) veakindlas režiimis toiteplokid minimaalselt 550W
6.6. Kaughalduskaart: 
  - Eraldatud arvutivõrgu liides 1Gbps, RJ-45
  - Veebipõhine graafiline kasutajaliides
  - Ühendussessioonide (SSLv3) krüpteerimine
  - Virtuaalne konsool, mis tagab hiirele ja klaviatuurile ligipääsu 
  - Virtuaalse CD ja disketiseadme toetusega (võimalus külge haakida vastavaid   image'eid)
  - IPv6 tugi
  - WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH tugi 
  - Elektritoite kasutusanalüüs, kasutuse määramine reaalajas, Elektritoite monitooring reaalajas
  - Active Directory põhinev kasutajatuvastamine
  - On hallatav kahe administraatori poolt samaaegselt
  - Dynamic DNS tugi
  - E-mail veateated komponentide rikete puhul
  - RS-232 ühenduse võimalus
6.7. Võrguliidesed:
- kaks 10/100/1000 Gbit/s Ethernet (RJ-45) võrguliidest;
- kaks 8Gb FC võrguliidest 
6.8. Pordid ja paneel:  LCD kontrollpaneel (võimalus sisestada RAC IP aadress otse paneelilt); Lukustatav esipaneel; 2xUSB, 1xVGA väljund asuvad esipaneelil
6.9. Tootja poolt peab on tagatud serveri normaalne katkestusteta töö temperatuuril vahemikus 10–40 kraadi, lühiperioodil kuni 45 kraadi;
6.10. Serverile peab olema dubleeritud 8GB SD kaardid, mida on võimalik seadistada RAID 1 konfiguratsioonis ja nendelt on võimalik käivitada VMware 6.0. 
Lahendus peab olema sertifitseeritud VMware poolt. 



7. Fiiber võrguseadmete tehniline kirjeldus
7.1. Kogus: 2 (kaks) tk
7.2. Aktiivsete fiiber portide arv switchis: vähemalt 8.
7.3. Maksimaalne portide arv (laiendavatus täiendava litsentsiga, mis ei pea pakkumuses sisalduma): vähemalt 24.
7.4. Vajalikud portide võimaldatavad ühenduskiirused: 8 Gb/s, 4 Gb/s ja 2 Gb/s, full duplex, autosensing.
7.5. Füüsilised parameetrid: 19" racki paigaldatav 1U korpus koos kõigi paigaldamiseks vajalike lisatarvikutega.
8. Litsentsid
8.1. Kogus: 1 (üks) tk
8.2. VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) koos kolme aastase tootja tootetoega. 

9. Seadmete paigaldus ja installeerimine
9.1. Seadmed tuleb paigaldada standardses: 19"serverirackis  Hankija serveriruumis Narva,  Peetri plats 5.
9.2. Enne üle andmist tuleb installeerida  paigaldatud seadmete haldus- ja virtualiseerimis-tarkvara ja need testida. Üle antav  lahendus peab olema kasutusvalmis. Paigaldus sisaldab ka esmast väljaõpet seadmete kasutajatele.

10. Seadmete garantii
10.1. Pakutaval lahendusel (sisaldab kõiki hankes toodud komponente) on vähemalt 3 aastal kohapeal (on-site) garantii, reageerimiseajaga hiljemalt järgmisel tööpäeval. Garantii toimub hankija asukohas. 
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