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Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Pinge 9 aiamaja rekonstrueerimine ning abihoonete ja rajatiste püstitamine)
	1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK


18.06.2015. a. Jelena Davõdova taotles (taotlus nr 5901/1-14) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Pinge 9 aiamaja rekonstrueerimiseks ning abihoonete ja rajatiste püstitamiseks.
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
	2.1
Vastavalt ehitusseadustiku §28 annab projekteerimistingimused kohaliku omavalitsuse üksus. 

2.2
Narva linna ehitusmääruse §22 lg 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.
2.3   Haldusmenetluse seaduse §5 lg 5 kohaselt kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid      menetluse ajal muutuvad, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme.

	

	3. OTSUS


Kinnitada projekteerimistingimused Pinge 9 aiamaja rekonstrueerimiseks ning abihoonete ja rajatiste püstitamiseks järgnevalt:
	

	3.1 ÜLDANDMED


3.1.1 Ehitisregistri andmed: 
	Ehitisregistrikood
	Ehitis
	Ehitise nimetus
	Korruste arv
	Ehitisealune pind (m2)

	220454058 
	Rajatis 
	käimla 
	
	1 

	220454056 
	Rajatis 
	kasvuhoone 
	
	20 

	120196159 
	Hoone 
	Saun 
	1 
	17 

	120288757 
	Hoone 
	saun 
	1 
	17 

	220454057 
	Rajatis 
	kaev 
	
	1 

	118009110 
	Hoone 
	aiamaja 
	1 
	53 


3.1.2 Kinnistusraamatu andmed: katastriüksuse tunnus 51107:031:0480, 51107:031:0481; pindala 111+652 m2.
	

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK


Projekti koostamise eesmärgiks on Pinge 9 aiamaja rekonstrueerimine ning abihoonete ja rajatiste

püstitamine.

	3.3 ÜLDNÕUDED


	3.3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
     normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

    - Ehitusseadustikuga ehitusprojektile esitatavad nõuded 
 - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
 - Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldplaneering;

 - Eesti Standard EVS 865-1:2013 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

 - Eesti Standard EVS 811: 2012 „Hoone ehitusprojekt”;

 - Eesti Standard EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt”;

 - Majandus- ja taristuministri 01.10.2014. a. kehtestatud määrus nr 84 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja pindade arvestamise alused“

- Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;

 - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

 - Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta“

ning teised asja puudutavad õigusaktid.


3.3.2 Projekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

3.3.3 projekti tellija lähteülesandes märkida ära tellija valitud projekti staadium.

3.3.4 Esitada asukohaskeem M1:2000.

3.3.5 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani. Ametiasutuse geodeesia- ja maakorralduse osakonna spetsialisti poolt kooskõlastatud geodeetiline krundi alusplaan täpsusega M 1:500 esitada paberkandjal ehitusprojekti lisana. Asendiplaanil esitada tabel: „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ning kinnistu tehnilised näitajad. Asendiplaanil näidata tänava ehitusjoon, eristada rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav hooneosa, ehitiste asukohad ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni, lammutatavad ehitised, parkimiskohad, juurdepääsud avalikult kasutatavale teele, sisse- ja väljasõit krundilt, tehnovõrgud, pinnakatted, prügikonteineri asukoht jne. Anda hoone vertikaalne sidumine. Lahendada sadevee äravool (sadevett mitte juhtida kõrvalasuvatele kruntidele).

3.3.6 Hoone(te) värvivaated esitada mõõtkavas 1:100. Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja uste värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikoodid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi.
3.3.7 Projekti koosseisus esitada lisaks: 

- projekteeritavate põrandate ja seinte ning hoone(te) olulisemate sõlmede konstruktsioonid koos nende lõigetega,     

- projekteeritavate akende ja uste spetsifikatsioon.

3.3.8 Eelneva ehitusprojekti asendiplaan ning ehitiste joonised, mis kajastavad projekteerimiseelseid seaduslikul alusel püstitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone, projekti tellija lähteülesanne, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, kehtestatud detailplaneeringu põhijoonise koopia esitada ehitusprojekti lisadena.

3.3.9 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

3.3.10 Vajadusel esitada lammutatavate ehitiste loetelu, lammutustööde korraldamise kirjeldus, lammutusjäätmete kava koos käitluskohtade määramisega.

3.3.11 Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev.

3.3.12 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.3.13 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris ehitusprojekt nimetusega vastavalt projekteerimistingimustele: “Pinge 9 aiamaja rekonstrueerimise ning abihoonete ja rajatiste püstitamise ehitusprojekt”.

3.3.14 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

	


3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
3.4.1 Ehitusala: Pinge 9 krundi piirides, mitte ületada väljakujunenud tänavajoont.
3.4.2 Rekonstrueeritavad hooned: aiamaja.
3.4.3 Püstitatavad hooned: saun, kuur.
3.4.4 Püstitatavad rajatised: kasvuhoone, tualett.
3.4.5 Krundi maksimaalne täisehitus: 20%.
3.4.6 Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteeti parandav. Juurdeehitatavate hoonete arhitektuur ja välisviimistlus peavad harmoneeruma olemasolevate hooneosade ja kõrvalasuvate hoonetega.
3.4.7 Aiamaja:
- korruste arv: kuni 2;

- maksimaalne kõrgus maapinnast harjajooneni: 7,5 m;

- katusekalle: >10º;

- katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

3.4.8 Abihoone(d)
- korruste arv: 1;

- maksimaalne kõrgus maapinnast harjajooneni: 6 m;
- katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.
3.4.9 Hoonete paiknemine kinnistul peab vastama sanitaar- ja tuleohutusnõetele ning arvestama Asjaõigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi.
3.4.10 Vajadusel piirete rajamine. Piirete lubatud kõrgus: 1,5 m. Tänavapoolsed rajatised peavad olema kooskõlas hoonega ning lahendatud sobilikuna piirkonna miljöösse. Piirded peavad reeglina olema ažuursed  (nt dekoratiivpiire koos kaunistavate elementidega, võrkpiire, aiapaneelid vm, mittesoovitatav kasutada augustatud/siledast teraslehest piiret ja profiilplekki). Esitada piirde vaade ja tehnilised näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus). 

3.4.11 Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Haljastatud pind peab moodustama krundi üldpindalast vähemalt 70%.

3.4.12 Piirded ja parkimiskohad lahendada Pinge 9 krundi piirides. 

3.4.13 Lubatud transpordi juurdepääs(ud): Pinge tänavalt. Teed ja juurdepääsud: nt kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

3.4.14 Segaolme- ja kompostitavate jäätmete käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale.

	3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED


3.5.1 Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2 Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid. Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed, materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

3.6 KOOSKÕLASTUSED
3.5.1
Päästeameti Ida Päästekeskus.
3.5.2
Naaberkinnistute omanikud (kruntidevahelised piirded, va kui piire asub piisava hooldusala kaugusel krundi piirist, projekteeritud ehitiste asukohad ja kõrgused ning nende vahelised tuleohutuskujad). 

3.5.3

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
3.5.4

Projekti tellija või tema seaduslik esindaja.
4. RAKENDUSSÄTTED
4.1
Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 04.08.2020 a.
4.2
Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.3
Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
	Eduard East
	Ants Liimets

	Linnapea
	Linnasekretär


1

