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                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
(Elektrijaama tee 59 reservkonveieri rajamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:
Määrata projekteerimistingimused Elektrijaama tee 59 reservkonveieri rajamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:             

	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                          
	AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981
Auvere küla, Vaivara vald, 40101 Ida-Virumaa

Postiaadress: Elektrijaama tee 59,  21004 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,  Elektrijaama tee 59
Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus  06.12.07.a avaldus nr.2001/1-11 

Sergei Valtsev - AS Narva Elektrijaamad kinnisvaraspetsialist
1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Balti Elektrijaama reservkonveieri rajamine.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- EVS 812-4:2005 „Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus”;
- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna 

 ehitusmäärus”;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- Eesti Standard EVS –EN 1991-1-1 „Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa1-1. Üldkoormused”;

- Eesti Standard EVS –EN 1992-1-1 „Eurokoodeks 2: Raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa1-1. Üldreeglid…”;

- Eesti Standard EVS –EN 1993-1-1 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa1-1. Üldreeglid”;

- Eesti Standard EVS 1992-3:2003 „Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 3: Raudbetoonvundamendid";

- Eesti Standard EVS 1992-1-3:2003 „Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1-3. Monteeritavate raudbetoonelementide ja –konstruktsioonide projekteerimise  üldeeskirjad”;
- Eesti Standard EVS 1090-1:2003 „Teraskonstruktsioonide valmistamine” jne

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.7 Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes eksemplaris.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Määratleda raudbetoonist ja terasest vertikaalsete ja horisontaalsete kandekonstruktsioonide püsivust tagavate elementide ja montaažielementide paiknemine, gabariidid ja materjalid. Esitada kandekonstruktsioonide põhielementide paiknemise joonised ning elementide spetsifikatsioon. Spetsifikatsioonis kasutada EPN-s kehtestatud betooni tugevusklassi.

         Teraselementide spetsifikatsioonis esitada: 

-
positsiooni number, 

-
elemendi nimetus,

-
ristlõike mõõtmed,

-
terase liik vastavalt terase tähistusele EN 10025 Euroopa Standardis,

-
elementide arv,

-
ühiku mass, 

-
kokku mass.

4.2 Rajatise postide paigaldamine üksikvundamentidele: arvutusega määrata postvundamendi mõõtmed, dimensioneerida vajaliku armatuurvarraste ristlõigete pindala, läbimõõt ja vahekaugus. Vajadusel kaljupinnasele toetuvas vundamendis näha ette lõhestusarmatuur. Lõiked esitada mõõtkavas 1:10 või 1:20. Esitada materjalide spetsifikatsioon (betoon, armatuurivardad). Armatuurivarraste spetsifikatsioonis esitada:

-positsiooni number, 

-elemendi tüüp (A, B, C….)

-ristlõike läbimõõt (mm),

-varraste mark ( AI, AIII..),

-elementide pikkus (mm),

-elementide kogus (tk),

-ühiku mass (kg), 

-kokku mass (kg),

-kujumõõdud (a, b, c,…r)..

4.3 Vajadusel juurdepääsutee projekteerimine: esitada põhilised pinnakatete tööde mahud ja tee ristlõige.
4.4 Vajadusel näha ette tänavavalgustus. 

4.5 Keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.
4.6 Muud nõuded: vastavalt AS Narva Elektrijaamad tehnilistele tingimustele.
4.7 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud ja ehitised, valgustimastide ja juurdesõidutee    paiknemine, liiklusskeem, määratleda pinnakatted.
4.8 Projekti koosseisus esitada:

- asukoha skeem, 

- AS Narva Elektrijaamad lähteülesanne,

- olemasoleva olukorra hinnang, 

- geoloogiliste uurimistööde andmed, 

- rajatiste tehnilised näitajad,

- asendiplaan, 

- vaated ja plaanid,

- töökaitse jne.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Konveieri varustamine tehnosüsteemidega: esitada tehnovarustuse tööprojektid. Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, plaanid, montaaži skeem, sõlmed, materjalide tellimisspetsifikatsioon jne.)
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.
6.2    AS Narva Elektrijaamad.

6.3    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	7. RAKENDUSSÄTTED




7.1 Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.
7.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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 Linnasekretär
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