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NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2008.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Tallinna mnt. 35a ja Tallinna mnt.37a territooriumile uute sõidu- ja kõnniteede ehitamine)
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Tallinna mnt. 35a ja Tallinna mnt.37a territooriumile uute sõidu- ja kõnniteede ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:                                    
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
Peetri plats 3, 20308 Narva

	1.2 Asukoht, algandmed
                                               
	Narva linn, Tallinna mnt. 35a, Tallinna mnt.37a, 
3.Roheline tn., Tallinna mnt
Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa, liiklusmaa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 10.03.08.a avaldus nr.439/1-12,

         Arkadi Nikolajev –  Kommunaalmajandusosakonna juhataja direktori ülesannetes
1.4.2 Ehitusseadus, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1, Teeseadus1.
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Tallinna mnt. 35a ja Tallinna mnt.37a territooriumile uute sõidu- ja kõnniteede ning sisse-ja väljasõitude ehitamine.
	3.  ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

· Narva Linnavolikogu 28.11.2001.a. otsusega nr. 92/49 kehtestatud Narva linna üldplaneering;

· Teeseadus1;

· Teede- ja sideministri 28.09.1999.a. määrusega nr. 54 vastu võetud “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”;
· Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrusega nr. 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

· Majandus-ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002.a. määrusega nr.14 kehtestatud „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”;

· Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 16.aprilli 2003.a määrusega nr. 69 vastu võetud „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”;
         - Teede- ja Sideministri 15. detsembri 1999. a määrusega nr. 71  vastu võetud „Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord”;

         - Eesti Asfaldiliidu Asfaldinormid”;

· Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määrusega nr.224 vastu võetud “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu1”jne.
3.2 Projekti koostamisel võtta arvesse piirkonnas algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuid.

3.3 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.4 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt ( Teeseadus1 § 251).

3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.8 Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. 

3.9 Lisada tabel teabega läbitava tee ja piirnevate maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.
3.10 Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes eksemplaris.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED, UURIMISTÖÖD


4.1 Tallinna mnt. 35a ja Tallinna mnt.37a territooriumile uute sõidu- ja kõnniteede ning sisse-ja väljasõitude projekteerimine: lähtuda projekti tellija lähteülesandest ning Teeseaduse1 §19 punktist 3.
4.2 Sõidutee kate: asfalt.

4.3 Kõnniteede katted: teekattekivid. Esitada Arhitektuuriametile kõnniteede katete mustrite eskiisid heakskiidu saamiseks. Esitada vähemalt 2 kõnniteede katete kombineeritud värvilahendust.
4.4 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

4.5 Ette näha tänavavalgustus. Esitada valgustimastidele paigaldatavate välisvalgustite eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks, lähtudes „Narva Linnamööbel” projektist.
4.6 Kõrghaljastuse põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Seletuskirjas esitada projekteeritud puittaimede loetelu.
4.7 Puude likvideerimine: määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.
4.8 Vertikaallahendus: lahendada projekti koosseisus, tagada vete äravool teekattelt.

4.9 Geomeetriline lahendus: tagada pöörduvate ja lõikuvate voolude turvalisus ja sujuvus ning jalakäijate turvalisus. Määrata pöörderaadiused ja näidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku auto pöördekoridorid.

4.10 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. 
4.11 Muud nõuded: vastavalt projekti tellija lähteülesandele.
4.12 Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:
–  läbilaskvusvõime, ennustuslik liiklussagedus ja teenindustase, projektkiirus ja laiused äärekivide vahel, pikikalle;
– tee plaan, pikiprofiil, ettevalmistustööd, takistavate tehnovõrkude ja -rajatiste ümberehitamise vajadus jne;

– muldkeha (mulde ja süvendi konstruktsiooni põhilahendused erinevates tingimustes, soovitused pinnaste kasutamiseks jne);
– katend ( koormusintensiivsuse prognoos, katendikihtide konstruktsiooni variantide võrdlus ja valiku põhimõtted, katendi tugevusarvutus);
– liikluskorraldus (liiklusmärgid, teemärgised jne);
· jalgteed ( ristlõige, plaani-ja vertikaallahendus, puuetega inimeste liikumise tagamine jne);
· tänavavalgustus;
· sademevee äravool teekattelt;

· kasutatavad ehitusmaterjalid ja pinnased;
· heakorrastus ja haljastuse lahendus jne.
4.13 Projekti koosseisus esitada lisaks:
· projekti tellija lähteülesanne, 
· asukoha skeem, 
· asendiplaan,
-  teekatted, 

· vertikaalplaneerimine,

· piki-ja põikiprofiilid,

- põhilised pinnakatete tööde mahud,

· liikluskorralduse skeem,
-
tööde teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine,

· ehituseaegne liikluskorralduse skeem jne.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Esitada tänavavalgustuse tööprojekt. 
5.2 Vajadusel esitada projekteeritavate ja ümberpaigutatavate tehnovõrkude tööprojektid. Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. ERITINGIMUSED




6.1 Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.

6.2 Vajadusel teostada keskkonnamõju hindamine (Teeseadus1 § 19 punkt 7).

6.3 Vajadusel teostada teeprojekti ekspertiis (Teeseaduse1 §19 punkt 8).
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

7.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
7.3    Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus.

7.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.
7.5    Piirnevate maaüksuste omanikud.

7.6    Kruntide omanikud, kelle maast uus tee läbi läheb.

7.7    Tehnovõrkude valdajad.
7.8    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	8. RAKENDUSSÄTTED



8.1   Otsus jõustub teatavaks tegemisest.
8.2   Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin
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