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Projekteerimistingimuste määramine 
(Gerassimovi tn.6 territooriumile tänavaliiklust korraldava piirdeaia rajamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   

Narva Linnavalitsus annab korralduse:
Määrata projekteerimistingimused Gerassimovi tn.6 territooriumile tänavaliiklust korraldava piirdeaia ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:  
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                          
	Korteriühistu Gerassimovi 6, registrikood 80152184
Gerassimovi tn.6, 20104 Narva 

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,  Gerassimovi tn.6
Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus  03.12.07.a avaldus nr.1975/1-11, 

         Andrei Ivanov –juhatuse liige.
1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Gerassimovi tn.6 territooriumile tänavaliiklust korraldava piirdeaia rajamine.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;

- Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad” jne.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Tänavaliiklust korraldav piirdeaed lahendada Gerassimovi tn.6 krundi piires.                            Mitte projekteerida piideaed tehnovõrkude kaitsevööndis.
4.2 Piirde tüüp: „Narva Linnamööbel” projektiga kinnitatud tänavaliiklust korraldavad postid.

4.3 Piirde materjal: looduslikust kivist, betoonist koos graniidist sõelmetega, terasest koos pulbervärviga. 
4.4 Piirde kõrgus: 400-600 mm.
4.5 Esitada piirde vaade, lõige, kinnitus ning tehnilised näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus).
4.6 Asendiplaan: näidata olemasolevad ehitised, tehnovõrkude kaitsevööndid, kavandatava piirde asukoht, juurdepääs krundile jne.
	5. KOOSKÕLASTUSED




5.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.
5.2    Tehnovõrkude valdajad. 
5.3    Maanteeameti peaspetsialisti arvamus.
5.4    Naaberkinnistu omanik (Asjaõigusseadus §151).
5.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	6. RAKENDUSSÄTTED




6.1   Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.
6.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates  korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Linnapea
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Ants Liimets 

	
	Linnasekretär
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