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                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
(Puuvilla tn.23 territooriumile romusõidukite lammutusplatsi ja katusealuse rajamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
Linnavolikogu otsustab:


Määrata projekteerimistingimused Puuvilla tn.23 territooriumile romusõidukite lammutusplatsi ja katusealuse rajamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt: 
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	VALERI MOLOKOV
Mõisa tn.7-58, Narva linn

	1.2   Asukoht,
       algandmed                                         
	Narva linn, Puuvilla tn.23

Planeeritava lammutusplatsi ehitisalune pind: üle 500,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 23.04.08.a avaldus nr 749/1-12 

Valeri Molokov – krundi omanik
1.4.2 Ehitusseadus, Jäätmeseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Puuvilla tn.23 territooriumile romusõidukite lammutusplatsi ja katusealuse rajamine.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Keskkonnaministri kinnitatud 08.07.2004.a määrus nr 89 „Romusõidukite käitlusnõuded”;

- Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 06.03.2008.a. määrus nr.16 „Narva linna heakorra eeskiri”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“ jne.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.7 Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.
3.8 Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ette näha romusõidukite lammutusplatsi rajamine, lähtudes romusõidukite lammutuskojale esitatavatest nõuetest. 
4.2 Plats peab olema pinnaga, mille kate ei lase läbi vett. Esitada põhilised pinnakatete tööde mahud, vertikaalplaneerimine, lammutusplatsi lõiked jne.

4.3 Plats peab olema varustatud sademevee kogumisseadmete ja õlipüüduritega.

4.4 Ette näha lammutusplatsi valgustus.

4.5 Ette näha katusealuse rajamine platsile. 

4.6 Katusealuse maksimaalne kõrgus maapinnast: kuni 6,0 m. 
4.7 Romusõidukite käitlemiskohal peavad olema:

· hoiuruumid või rajatised sõidukite osade ja ohtlike jäätmete ladustamiseks,

· konteinerid akude, filtrite ja kondensaatorite ladustamiseks,
· mahutid romusõidukitest eraldatud vedelike ja gaaside eraldi kogumiseks ja ladustamiseks,

· eraldatud alad kasutatud rehvide ja muude tuleohtlike osade ladustamiseks jne.

4.8 Romusõidukite kogumiskoht peab olema ümbritsetud taraga, samuti varustatud valveseadmetega või ööpäevaringse valvega.

4.9 Jäätmekäitlus ja territooriumi heakorrastus: lahendada projektiga.
4.10 Keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus. 
4.11 Asendiplaan: näidata olemasolevad ja lammutatavad ehitised, liiklusskeem, säilitatavad ja likvideeritavad puud; valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine; määratleda pinnakatted jne. 
4.12 Projekti koosseisus esitada lisaks:
· situatsiooniskeem,
· romusõidukite käitlusnõuded,

· katusealuse plaan, püstlõige, värvivaated, 

· katusealuse põhielementide paiknemise joonised ja põhilised sõlmed,
· nõuded materjalide tugevusele, kestvusele ning pindade kvaliteedile jne.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standardiga ettenähtud mahus. 
5.2 Välisvõrkude projekteerimise korral esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks välisvõrkude tööprojektid. Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
5.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2     Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

6.3     Krundi omanik.
6.4     Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond (jäätmekäitlus )

6.5     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1    Otsus jõustub teatavaks tegemisest.
7.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin
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