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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Lidl Eesti UÜ, reg nr 10933282

Aadress:Peterburi tee 46, Tallinn 11415

Tehnilised andmed: krundi suurus 7474m²

Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Tallinna mnt 7

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 14.04.2005.a. nr 404/1-11 Lidl Eesti UÜ

1.4.2 Detailplaneering Tallinna mnt 7-13a
1.4.3 Ehitusseadus

1.4.4 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on kaubanduskeskuse ja vabaaja keskuse ehitamine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

3.5.1 Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;
3.5.2 Tallinna mnt 7-13a krundi detailplaneering 30. aprilist 2001;

3.6 Ehitusprojektile lisada koopia projekteerimistingimustest, sh väljavõte detailplaneeringust; ümberehituse puhul ülesmõõtmisjoonised; hoone lammutamise puhul omandiõigust tõendav dokument;

3.7 Põhijoonised koostada mõõtkavas 1:100, erandkorras 1:50 või 1:200;

3.8 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.9 Arvestades hoone ühiskondlikku otstarvet on soovitav teostada tööprojekti sõltumatu ekspertiis;

3.10 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: detailplaneeringu alusel;

4.2 Krundi maksimaalne täisehitus: 50%;

4.3 Hoonete arv krundil: 1;

4.4 Hoone kõrgus: soovituslikult mitte vähem kui 15m;

4.5 Katus: viilkatus, lahendada madalakaldelise katusena. Hea arhitektuurse lahenduse puhul võimalikud teised variandid

4.6 Lubatud katusekatte materjalid: lahendada projektiga;
4.7 Arhitektuur: kaasaegne, kõrgetasemeline, huvitav, piirkonna elukvaliteeti parandav; hoone mastaap peab sobima ümbritsevate hoonetega. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku. 
4.8 Välisviimistlus: hoone materjalikasutus ja vorm sobitada piirkonna arhitektuurse miljööga, elamutepoolses küljes pole suured plekkpinnad lubatud. Kasutada ajas kestvaid ning naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, krohv vms). Mitte kasutada põhivärvitoonidena tuhme ja halle värvitoone. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;

4.9 Teed, platsid, parkimine ja juurdepääsud: detailplaneeringu alusel;

4.10 Liiklusskeem: detailplaneeringu alusel;

4.11 Piirded: pole lubatud; elamute poole näha ette haljaspiire (anda liik);

Haljastus: põhiprintsiibid projekti asendiplaanil, väikevormid kohustuslikud;
4.12 Drenaaž: ehitada välja vastavalt detailplaneeringule;

4.13 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;

4.14 Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteinerid;

4.15 Välisvalgustus: projekteerida tänava ja hoone dekoratiivne valgustus;

Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.16 Hoone ja krundi funktsionaalne skeem peab olema loogiline ja elanikele mugav;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Linnaarhitekt- arhitektuurse osa eskiis;

6.2 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.3 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.4 Narva Linnavara – ja Majandusamet;

6.5 Maanteameti spetsialist;

6.6 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:



Svetlana Maslova (Arhiekt)
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