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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Joala – Kreenholmi tänavate ristmik.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Planeerimisseadus

1.4.2 Narva linna üldplaneering


	2. PLANEERINGU EESMÄRK




2.1. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine; liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse korraldamine, ristmiku liikluskorralduse reguleerimine ning rekonstrueerimine.

2.2. Planeeritava ala pindala on ca 1 ha.    

	3. ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD




3.1. Narva Linnavolikogu 28.11.2001a. otsusega nr. 92/49 kehtestatud Narva linna üldplaneering.

3.2. Olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid, piirkonna tehnovõrkude projektid.


3.3. Kreenholmi tn 45 maa-ala detailplaneering, kehtestatud 25.11.2004 Narva Linnavolikogu otsusega nr 141/44.

	4. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS


4.1   
Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks  100% liiklusmaa .
4.2 
Planeeritav ala asub Kreenholmi ja Kulgu linnaosade piiri peal. 

4.3 
Maa- alal on olemas mõõdistus 2004 aastast.

	5. NÕUDED KOOSTATAVALE PLANEERINGULE




5.1 
Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks võtta olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan. Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakonnas.
5.2 
Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed: anda lähiümbruse olemasolev ja planeeritud liiklusskeem, sh juurdepääsud planeeritavale alale, sõiduteed, jalakäijate ülekäigurajad, liikumissuunad ja bussipeatused. Esitada planeeritava ala funktsionaalsed seosed lähiümbrusega. 

5.3 
Olemasoleva olukorra iseloomustus: esitada krundipiirid, maakasutuse sihtotstarve, senised kokkulepped maakasutuse kitsendamise kohta ja olemasolev situatsioon planeeritaval alal. Anda hinnang olemasolevale haljastusele.

5.4 
Krundi ehitusõigus: 
· määrata krundi lubatud sihtotstarbed (määratakse planeeringuga);

· vajadusel määrata piirete asukohad, tüübid ja kõrgused.

· vajadusel tellida planeeritavale alale keskkonnamõjude hindamine.
Kruntide ehitusõigus ja linnaehituslikud ning arhitektuursed nõuded on soovitatav anda loeteluna või tabelina, kruntide kaupa.

5.5 

Tänavate maa-alade ja liiklus- ja parkimiskorralduse määramine. Planeeringuga anda:

· liikluskorralduse põhimõtted (autoliikluse, ühissõidukiliikluse ja kergliikluse sõidurajad, sõidusuunad ja nende eraldatus, invanõuded), anda tänava ristprofiil;

· tee maa-ala ja selle elementide (sõidutee, jalgrattatee, kõnnitee, eraldusriba) kirjeldus ja ligikaudsed laiused;

· tänavate (juurdepääsude) ja tänavatega ristumiste kõrgusarvud;

· kruntidele pääsude asukohad ja/või piiride osad, kust väljasõitude rajamine on keelatud;

· läbiviia analüüs: kas ringristmik või valgusfooriga reguleeriv ristmik;

· vajadusel võimalik teede laiendus;

· vajadusel määrata teekaitsevööndi ja selle ulatus;

· liiklusrajatised (sillad, estakaadid, viaduktid, tunnelid).

5.6 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted:

· määrata säilitatav, likvideeritav ja linnaliselt väärtuslik haljastus;

· planeeritav kohustuslik kõrg- ja madalhaljastuse rajamine;
· anda planeeritava ala heakorrastuse lahendus;
· väikevormid;
· vertikaalplaneerimise põhimõtted (maapinna kõrguse muutmine, sademevete ärajuhtimine);
5.7 
Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.
· anda olemasoleva olukorra iseloomustus;

· anda tehnovarustuse põhimõtteline lahendus (veevarustus, heitvee ja sademete vee kanalisatsioon, soojavarustus, elektrivarustus, küte, gaasivarustus, välisvalgustus, sidevarustus);

· tehnovõrkudele reserveeritavad maa- alad, tagada nõutavad rõhtvahekaugused hoonetest ja teistest tehnovõrkudest;

· määrata hüdrantide ja tuletõrje veevõtukohtade paiknemine;

· lahendada transiitvete ärajuhtimine.

Esitada tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel (planeeringu algatamise eelne ja planeeringuga kavandatud tehnovõrkude rajamise vajadus).

5.8
Kitsenduste ja servituutide määramise vajadus.
· Vastavalt vajadusele anda ettepanek kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid ja muud servituudid.
· Tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid kanda tehnovõrkude koondplaanile.
5.9 
Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused: lahendada vastavalt Eesti standardile EVS 809-1:2002.
5.10 
Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus.
5.11 
Planeeringuga täpsustada tänavate, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitaja kuni eraõigusliku krundi piirini ja tehnovõrkude väljaehitajad ja väljaehitamise seosed kruntide hoonestamisega. 
5.12 
Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning vajaduse korral ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs.

	6. PLANEERINGU KOOSSEIS




6.1      Situatsiooni skeem, M 1:10 000;

6.2      Geodeetiline alusplaan, M 1:500;

6.3  Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed (olemasolev olukord) M 1:1000;

6.4 Planeeringu põhijoonis ehitusõiguse, liiklusskeemi, maakasutuse ja haljastuskavaga  M 1:500;

6.5 Tehnovõrkude planeering M 1:500;

6.6 Seletuskiri; 
6.7 Lähtematerjalid (detailplaneeringu lähteülesanne, detailplaneeringu algatamise Narva Linnavolikogu otsus, ajalehe väljalõiked planeeringu menetlemisest, tehnovõrkude valdajate eeltingimused);

6.8 Planeeringu kooskõlastajate kirjad ning kooskõlastuste koondtabel.

	7. PLANEERINGU ESKIISPROJEKTI KOOSSEIS


Detailplaneeringu eskiislahendus esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris. Eskiisilahenduse avaliku arutelu läbiviimise vajadus määratakse töö käigus.

7.1 Situatsiooni skeem, M 1:10 000;

7.2 Geodeetiline alusplaan, M 1:500;

7.3 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed (olemasolev olukord) M 1:1000;

7.4 Planeeringu põhijoonis ehitusõiguse, liiklusskeemi, maakasutuse ja haljastuskavaga M 1:500;

7.5 Seletuskiri;
7.6 Lähtematerjalid (detailplaneeringu lähteülesanne, detailplaneeringu algatamise Narva Linnavolikogu otsus, ajalehe väljalõiked planeeringu menetlemisest).

	8. PLANEERINGU ESITAMINE JA KOOSKÕLASTAMINE 




8.1 Lõplik detailplaneeringu projekt koos nõutavate kooskõlastustega esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile viies eksemplaris paberkandjal menetlemiseks ja ühes eksemplaris elektronkandjal (seletuskiri – rtf, pdf; joonised – dgn, dwg) kehtestamiseks.

8.2 Detailplaneeringule lisada eraldi lehena kirjanurgaga põhijoonise tabeliteta vähendus ja situatsiooniskeem formaadis A4.

8.3 Narva Linnavalitsusel on õigus nõuda detailplaneeringu makettide, illustreerivate jooniste ja planšetil jooniste esitamist detailplaneeringu avalikustamiseks.
8.4 Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu:

8.4.1   Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando,

8.4.2   Maanteeameti Narva linna spetsialist,

8.4.3   Ida-Viru Keskkonnateenistus,

8.4.4   Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet,

8.4.5   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet,

8.4.6   Planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad,

8.4.7   Kaasata detailplaneeringu koostamisse jäävad piirinaabrid.

Kooskõlastused võtta vastavatele joonistele. Tekstilises osas, seletuskirjas, esitada kooskõlastuste kokkuvõte, kus näidata, millisel joonisel kooskõlastus asub, kooskõlastava instantsi nimi ja kooskõlastuse kuupäev, märkused ning kooskõlastaja ametinimi ja nimi ning kontaktnumber.

	9. PLANEERINGU VORMISTAMINE




9.1 Detailplaneering vormistatakse Keskkonnaministeeriumi poolt välja antud soovituslike tingmärkide alusel (ET-2 0104-0174).
9.2 Maakasutuse sihtotstarbed esitada Eesti Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995.a määruse nr 36 “Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine ” sätestatud korra alusel.
9.3 Lubatud/keelatud ehitise kasutamise otstarbed määratakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26 novembri 2002. a määruse nr 10 “Ehitise kasutamise otstarvete loetelu” alusel.
9.4 Planeeringu teksti koostamisel juhinduda EV Planeerimisseaduse terminoloogiast.
9.5 Planeeringute koosseis esitada vastavalt Narva Linnavalitsuse 18.10.2001. a määrusega nr 1745 kinnitatud juhendile “Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nõuded”.

Kehtestatud detailplaneering on aluseks projekteerimisel ja maakorralduslike toimingute tegemisel.
	10. LISAD




     10.1     Asendiskeem 

Koostas:

Planeeringute koordinaator            Viktorija Sannikova

Kooskõlastatud: 

Peaarhitekt


          Anne Hallik

Peaspetsialist



Sergei Tõsjatov
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