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Projekteerimistingimuste määramine
(Kadastiku tänava rekonstrueerimine alates Elektrijaama teest kuni Nahavabriku tänavani)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

24.10.2008 a. Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet, keda esindab direktori kohusetäitja Tamara Luigas, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Kadastiku tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks alates Elektrijaama teest kuni Nahavabriku tänavani. 
2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

2.1  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt teeb kohalik omavalitsus otsuse projekteerimistingimused kinnitada.
2.2 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

3. OTSUS

3.1 Määrata projekteerimistingimused Kadastiku tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks alates Elektrijaama teest kuni Nahavabriku tänavani järgnevalt:  
	3.1.1. ÜLDANDMED



	3.1.1.1  Tellija


	Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
Peetri plats 3, 20308 Narva

	3.1.1.2 Asukoht, 
             algandmed                                         
	Narva linn, Kadastiku tänav
Riigi omandis olev katastrisse kandmata maa

	3.1.1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	3.1.1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 24.10.08.a avaldus nr.1934/1-12, Tamara Luigas
3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Teeseadus1, Narva linna ehitusmäärus
3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on Kadastiku tänava rekonstrueerimine alates Elektrijaama teest kuni Nahavabriku tänavani.
	3.3 ÜLDNÕUDED




3.3.1    Esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus1 § 19). Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus1 § 251).
3.3.2    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Teeseadus1;

- Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;
- Narva Linnavolikogu 28.11.2001.a. otsusega nr. 92/49 kehtestatud Narva linna üldplaneering;

· Teede- ja sideministri 28.09.1999.a. määrusega nr. 54 vastu võetud “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”;

· Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrusega nr. 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

-  Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrus nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes” jne.

3.3.3    Projekti koostamisel võtta arvesse Kadastiku tänava lähipiirkonnas algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuid.

3.3.4    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3.5    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.3.6    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.3.7    Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta. 

3.3.8    Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus.

3.3.9    Lisada tabel teabega piirnevate maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.
3.3.10  Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

3.3.11  Esitada põhiprojekti sõltumatu ekspertiis.

3.3.12  Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks põhiprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. 

	3.4  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1 Näha ette Kadastiku tänava rekonstrueerimine alates Elektrijaama teest kuni Nahavabriku tänavani: lähtuda projekti tellija lähteülesandest.
3.4.2 Teekate: asfalt.

3.4.3 Geomeetriline lahendus: tagada liiklusohutus. Määrata pöörderaadiused ja näidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku auto pöördekoridorid.

3.4.4 Vertikaallahendus: tagada vete äravool teekattelt.
3.4.5 Muud nõuded: vastavalt projekti tellija lähteülesandele ning Teeseaduses, määrustes ja standardites kehtestatud nõuetele.
3.4.6 Liikluskorraldus: esitada Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus.
3.4.7 Näha ette maakaabliga tänavavalgustus. Esitada valgustimastidele paigaldatavate välisvalgustite eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks, lähtudes „Narva Linnamööbel” projektist.
3.4.8 Puude likvideerimine: määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.
3.4.9 Kõrghaljastuse põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Seletuskirjas esitada projekteeritud puittaimede loetelu.
3.4.10 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.
3.4.11 Projekti koosseisus esitada lisaks:
-  projekti tellija lähteülesanne, 
-  situatsiooniskeem,

· asendiplaan,

· vertikaalplaneerimine,

· piki-ja põikiprofiilid,

-  põhilised pinnakatete tööde mahud,

· liikluskorralduse skeem,

· teemärkide spetsifikatsioon, 

-
tööde teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine jne.
	3.5  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



3.5.1 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.
3.5.2 Vajadusel esitada projekteeritavate ja ümberpaigutatavate tehnovõrkude tööprojektid. Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
3.5.3 Teostada tänavavalgustuse tööprojekt. Projekti koosseisus esitada:
- VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesanne,

-
materjalide tellimisspetsifikatsioonid, 

- elektrikaabli plaan,

-
piki-ja põikiprofiilid,

-
projekteeritud elektrikaabli tehnilised andmed, 

-
kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

-
nõuded elektrikaabli paigaldamisel,

- elektrikaabli kaitsemeetmed,

-
takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

-
elektrikaabli paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

-
paigalduse täpsusnõuded,

-  joonis „Valgustimasti vundament”,

- valgustite diagrammid,
-
toodete ja töö kvaliteedi määramine,

- plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine” jne. 
	3.6  ERITINGIMUSED




Vajadusel taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.

	3.7 KOOSKÕLASTUSED




3.7.1   Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

3.7.2   Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

3.7.3   Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
3.7.4   Piirnevate maaüksuste omanikud.
3.7.5   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	4. RAKENDUSSÄTTED




4.1       Otsus jõustub teatavaks tegemisest.
4.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates  korralduse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin
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