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                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Elektrijaama tee 57 territooriumile piirde rajamine )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:

1. Määrata projekteerimistingimused Elektrijaama tee 57 territooriumile piirde rajamise ehitusprojekti koostamiseks.    
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	AS Narva Elektrijaamad
Elektrijaama tn. 59,  Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Elektrijaama tn. 57
Projekteeritav piirde pikkus 850 m

Krundi pindala  109 620,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 02.03.06.a avaldus nr.274/1-11 
         Valeri Trubin – tootmisdirektori asetäitja
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Elektrijaama tee 57 territooriumile piirde rajamine.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Piirde pikkus: kuni 850 m.

4.2 Piirde kõrgus: kuni 2,0 m.

4.3 Piirde tüüp: lehtvõrkpiire, tsinkvõrkmoodulpiire, metallvarbaed jne.

4.4 Piirde ja piirdepostide materjal: kasutada ajas kestvaid, korrosioonile vastupidavaid materjale.
4.5 Piirdepostide vundamendiosa: betoonalus, kinnitus püsiv ja statsionaarne. Esitada EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass.
	5. KOOSKÕLASTUSED




5.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

5.2 AS Narva Elektrijaamad.

5.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
2. Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.


3. Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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 Linnasekretär


   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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