                                                                                                              eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Tallinna maantee ja 3.Roheline tänava ristmiku väljaehitamine )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
Määrata projekteerimistingimused Tallinna maantee ja 3.Roheline tänava ristmiku väljaehitamise ehitusprojekti koostamiseks.                     
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
Peetri plats 3, 20308 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Tallinna maantee ja 3.Roheline tänav
Maakasutuse sihtotstarve: liiklusmaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 18.04.06.a avaldus nr.484/1-11,

        Arkadi Nikolajev –  Kommunaalmajandusosakonna juhataja
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Tallinna maantee ja 3.Roheline tänava ristmiku väljaehitamine.
2.2 Tagada pöörduvate ja lõikuvate voolude turvalisus ja sujuvus, konfliktalade vähendamine, ristmiku läbilaskvuse tõstmine ning jalakäijate turvalisus.
	3.  ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED




3.1 Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada töödekorraldamise projekt ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 
3.7 Esitada teeprojekti sõltumatu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).
3.8 Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

· Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

· Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusega nr 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;
         - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 16.aprilli 2003.a määrusega nr 69 vastu võetud „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.
         - Teede- ja Sideministri 15. detsembri 1999. a määrusega nr 71  vastu võetud „Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord”;
         - Maanteeameti peadirektori 30. detsembri 2004. a käskkirjaga nr.215 kinnitatud „Nõuded riigimaanteede teekatete märgistustöödele”;

         - Maanteeameti peadirektori 08. veebruari 2002. a käskkirjaga nr.18 kinnitatud „Asfaldinormide kehtestamisest”;

         - Maanteeameti peadirektori 04. märtsi 2002. a käskkirjaga nr.39 kinnitatud „Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52”;
         - Maanteeameti peadirektori 06. mai 2004. a käskkirjaga nr.72 kinnitatud „Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi 2001-52 muutmine”;

         - Maanteeameti peadirektori 02. augusti 2004. a käskkirjaga nr.132 kinnitatud „Teehoiutööde tehniliste töökirjelduste ja tüüpjooniste täiendamise ja muutmise korra kinnitamine”;

         - Eesti Asfaldiliidu Asfaldinormid AL ST 1-02”;
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED, UURIMISTÖÖD


4.1 Ristmiku tüüp: foorjuhitav, ühetasandiline, kolmekülgne. 

4.2 Ristmiku kanaliseerimine: projekteerida äärekividega tõstetud liiklussaared.

4.3 Jalakäijate ja jalgratturite ülekäigurajad: ette näha ohutussaared. Ohutussaartelt ja kõnniteedelt ülekäigule mineku kohad peavad tagama puuetega inimeste liikumisvõimalusi.

4.4 Ette näha sobivad bussipeatuste asukohad.

4.5 Fooride töötsüklite projekteerimine: lahendada projekti koosseisus. 
4.6 Piirded: vastavalt tee projekteerimisnõuetele.

4.7 Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:
– ristmiku otstarve, läbilaskvusvõime, ennustuslik liiklussagedus ja teenindustase, peatee ja kõrvaltee projektkiirus ja laiused äärekivide vahel, pikikalle;
-  ristmiku plaan, pikiprofiil, ettevalmistustööd, takistavate tehnovõrkude ja -rajatiste ümberehitamise vajadus jne;

-  muldkeha (mulde ja süvendi konstruktsiooni põhilahendused erinevates tingimustes, soovitused pinnaste kasutamiseks jne);
-  veeviimarid (hinnang olemasolevale olukorrale ja sellest lähtuvad projektlahenduste põhimõtted jne);
-  katend ( koormusintensiivsuse prognoos, katendikihtide konstruktsiooni variantide võrdlus ja valiku põhimõtted, katendi tugevusarvutus);
– liikluskorraldus (liiklusmärgid, teemärgised jne);
– jalgteed ( ristlõige, plaani-ja vertikaallahendus, puuetega inimeste liikumise tagamine jne);
– valgustus ( projektlahendus jne);
– kasutatavad ehitusmaterjalid ja pinnased;
– heakorrastus ja haljastuse lahendus.
4.8 Ristmiku vertikaallahendus: tagada liiklusohutus, nõutav nähtavus ja vete äravool teekattelt.
4.9 Ristmiku geomeetriline lahendus: määrata pöörderaadiused ja näidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku auto pöördekoridorid.
4.10 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Ette näha ehitusvööndis asuvate kõlblike pinnaste ja hoonete lammutamisel tekkiva kivimaterjali, aga ka ehituspiirkonna lähistel tekkivate tootmisjääkide ärakasutamine. Projektis tuleb ette näha mullakihi koorimisel tekkiva mulla kvaliteedi säilitamine ja kasutamine. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.
4.11 Projekti põhijoonised:
· asukoha skeem, 
· asendiplaan, 
· vertikaalplaneerimine,
· liikluskorralduse skeem, 
· pikiprofiil, 
· tüüpristprofiilid, 
· tehnovõrkude koondplaan.
4.12 Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. 

4.13 Lisada tabel teabega piirnevate maaüksuste omanike kohta.
4.14 Projekti koosseisus esitada ehituseaegne liikluskorralduse skeem.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.2 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
6.3    Piirnevatelt maaomanikelt.

6.4    Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus.

6.5    Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.
6.6    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	8. RAKENDUSSÄTTED



8.1 Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
8.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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