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NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimine)
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
Määrata projekteerimistingimused Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.                     
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
Peetri plats 3, 20308 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Kreenholmi ja Aleksandri surnuaiad

Maakasutuse sihtotstarve:  üldmaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 01.06.06.a avaldus nr.757/1-11,

        Jelena Skulatšova – varade osakonna juhataja kohusetäitja direktori ülesannetes.
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimine ja maa-ala heakorrastamine taaskasutusele võtmiseks surnuaiana.
	3.  ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti tee osa koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.
3.3 Projekti koostamisel arvestada Siivertsi vana kalmistu detailplaneeringuga.
3.4 Projekti koostamisel arvestada Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakonnalt koostatud keskkonnamõjude hindamise aruandega.
3.5 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.6 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.7 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.8 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.9 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.10 Esitada orienteeruvad põhiliste tööde mahud ja soovitav põhiliste tööde järjekord.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED, UURIMISTÖÖD


4.1 Teostada dendroloogiline inventeerimine ja hindamine. Määrata kõikide puittaimede liigiline kuuluvus, nende haljastuslik väärtus ning tervislik seisukord.
4.2 Esitada haljastuse hinnangu tabel „Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade puittaimede liigiline koosseis ja dendroloogiline hindamine”. Tabelis esitada: 
· puu number,

· liigi nimi eesti keeles,

· liigi nimi ladina keeles,

· tüve diameeter,

· tervislik seisukord,

· märkused.

4.3 Esitada raiete plaan dendroloogilise hindamise tulemusena.
4.4 Projekteerida tuhaurnide matmisseinad. Ette näha katusealune. 
4.5 Projekteerida autoparkla. 
4.6 Autoparkla platsi kate: killustikkate.

4.7 Jalgteede kate: killustikkate.

4.8 Sõidutee kate: asfaltkate.

4.9 Ette näha veevõtu kohad. Rajada veevarustussüsteem vee saamiseks, mis ei tohi olla ühenduses joogiveevarustussüsteemidega.
4.10 Veevõtu kohtade platside kate: betoonkivikate.

4.11 Haljastus: projekteerida teedevahelistel aladel moodustavate haljastussaarte heakorrastus ja haljastus. Esitada projekteeritud taimmaterjali loetelu.
4.12 Väikevormid: istepingi ja prügikasti tüüpide joonised esitada projekti lisadena.
4.13 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. 
4.14 Muud nõuded: vastavalt keskkonnamõjude hindamise aruandele.

4.15 Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. Esitada projekti põhijoonised:
· asukoha skeem, 
· raiete plaan, 
· kujundusplaan, 

· vertikaalplaneerimine,
· teede katted ja tüüpristprofiilid jne.
	5. ERITINGIMUSED




5.1 Enne kalmistuprojekti koostamist inventariseerida ning määrata, millised hauatähised jäävad riikliku kaitse alla kui ajaloolist, kultuuriloolist või muinsuskaitseväärtust omavad objektid.
5.2 Tähistada ajaloolised kalmistupiirid koguduste piiride osas. 
	6. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



6.1 Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6.2 Esitada kalmistu välisvalgustuse projekt.

6.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

7.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
7.3    Muinsuskaitseamet.

7.5    Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.
7.10  Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.
7.11  Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	8. RAKENDUSSÄTTED




8.1   Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
8.2   Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin

Esimees
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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