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                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Kreenholmi tn.39h kaupluse hoovipoolse juurdeehituse ehitamine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:
Määrata projekteerimistingimused Kreenholmi tn.39h kaupluse hoovipoolse juurdeehituse ehitusprojekti koostamiseks.   

	1. ÜLDANDMED



	1.1 Tellija, rentnik 
1.2 Krundi omanik                                 
	OÜ VP Market, reg.kood: 10765896
Peterburi tee 47, 11415 Tallinn
OÜ Ida-Velga,  reg.kood: 10182195
Punane tn.14a - 419, 13620 Tallinn

	1.3  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Kreenholmi tn.39h
Projekteeritava juurdeehituse ehitisalune pindala: kuni 40,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa

	1.4  Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.5  Lähteülesande koostamise alus     

1.5.1 Projekteerimistingimuste taotlus 15.08.06.a avaldus nr.1176/1-11
1.5.2 Ehitusseadus

1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on kaupluse hoovipoolse juurdeehituse ehitamine taararuumide tarbeks.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Juurdeehituse ehitisalune pindala: kuni 40,0 m².

4.2 Arhitektuur: kõrgetasemeline, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.
4.3 Juurdeehituse katus sobitada kokku olemasoleva hoonega
4.4 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.5 Juurdeehituse vundament püstitada veevõrgu kujast nõutavale kaugusele.
4.6 Uste materjal: tuldtõkestav.

4.7 Vajadusel juurdeehituse soojustamine.

4.8 Fassaad: esitada projekti koosseisus koos detailse sissepääsuosa lahendusega. 
4.9 Juurdeehituse välisviimistlus: harmoniseerida olemasoleva hoonega. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.10 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

4.11 Välisvalgustus: lahendada normikohane, sissepääsudel.
4.12 Juurdeehituse esise platsi piirde paigaldamine: võrkpiire.

4.13 Piirde kõrgus: kuni 2,0 m.

4.14 Piirde ja piirdepostide materjal: kasutada ajas kestvaid, korrosioonile vastupidavaid materjale.
4.15 Piirdepostide vundamendiosa: betoonalus, kinnitus püsiv ja statsionaarne. Esitada EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass.
4.16 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.
4.17 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, näidata liiklusskeem. Sõidutee laiuse piisavust kontrollida arvutusliku auto pöördekoridori šablooniga.
4.18 Projekti koosseisus esitada lisaks:   

- põrandate plaan ja lõiked,

- seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- uste eksplikatsioon.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehnilised projektlahendused elektrivarustusele. 
5.2 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2    Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.
6.3    OÜ VP Market juhatuse liige.

6.4    OÜ Ida-Velga juhatuse liige.

6.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1    Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
7.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                         2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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