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NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Haigla tn.5 hoone katusekatte ja fassaadide rekonstrueerimine ning ruumide osaline ümberplaneerimine)
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
Linnavolikogu otsustab:


Määrata projekteerimistingimused Haigla tn. 5 hoone katusekatte ja fassaadide rekonstrueerimise

ning ruumide osalise ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks.    
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	SA Narva Haigla
Haigla tn.7, 20104 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Haigla tn. 5
Ehitisalune pindala  2683,0 m2
Suletud netopind  6296,2 m2
Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv  2 aastat alates otsuse jõustumisest.              

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 10.08.06.a avaldus nr.1160/1-11,

        S.Melnikova – majandusosakonna juhataja
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone katusekatte ja fassaadide rekonstrueerimine

 ning ruumide osaline ümberplaneerimine.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.

3.8 Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Ehitusseadus § 21 p.2)
3.9 Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, montaažikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid,  transpordi liikumisteede mõõtmed ja nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne. ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Katuse kuju ja kõrgus: olemasolev. 

4.2 Katusekatte materjalid: lehtmetall.
4.3 Vihmaveesüsteem: lehtmetall, analoogiliselt katusekatte värvi ja materjaliga;
4.4 Arhitektuur: vastavalt arhitektuuriajalooliste eritingimustele. 
4.5 Fassaadide rekonstrueerimine – hoone esialgse välisilme ja ehiselementide taastamine.
4.6 Välisviimistlus: kasutada naturaalseid materjale. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 
4.7 Aknad: puitaknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

4.8 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.
4.9 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvel, lahendada ehitusprahi utiliseerimine. 

4.10 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

4.11 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

4.12 Sillutisriba rekonstrueerimine.

4.13 Muud nõuded: vastavalt arhitektuuriajaloolistele eritingimustele ja tarindite tehnilisele ekspertiisile.
4.14 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lahendada väljasõit krundilt, pinnakatted, anda parkimise lahendus.
4.15 Projekti koosseisus esitada lisaks:   
- korruste inventeerimisplaanid,

- lammutatavate seinte plaan,

- ümberplaneeritavate ruumide põrandate plaan ja lõiked,

- uute vaheseinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- akende ja uste eksplikatsioon.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendused.

5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. ERITINGIMUSED




6.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia tarindite seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
6.2 Kandvates seintes ukseavade tegemiseks esitada konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis ning otsus lisada projekti kausta. Esitada silluste lõiked.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.
7.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.
7.3 Muinsuskaitseamet.
7.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED



8.1 Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
8.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Mihhail Stalnuhhin
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