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NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Energia ja Energia turu teede projekteerimine. )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
OTSUS

Määrata projekteerimistingimused teede projekteerimise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:           
	1. ÜLDANDMED



	1.1 Tellija                
	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Peetri tn. 3, Narva 20308

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Energia tn.
Maakasutuse sihtotstarve: Liiklusmaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlused 07.09.06.a avaldus nr.1283/1-11 
Arkadi Nikolajev - varade osakonna juhataja 
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on teede projekteerimine, Energia tn. laiendamine, Energia – Tallinna mnt. ristmiku korraldamine.
	3.  ÜLDNÕUDED


3.1 Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

3.5.1 Narva linna detailplaneering 28. oktoobrist 2004 Energia tn. turu;

3.5.2 Narva linna detailplaneering 27. jaanuarist 2004 Tallinna mnt.- Kerese- Energia kvartal.

3.1 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.2 Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. 

3.3 Lisada tabel teabega piirnevate maaüksuste omanike kohta.

3.4 Projekti koosseisus esitada ehituseaegne liikluskorralduse skeem.

3.5 Esitada töödekorraldamise projekt ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 

3.6 Esitada teeprojekti sõltumatu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).

3.7 Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

     - Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusega nr 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

         - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 16.aprilli 2003.a määrusega nr 69 vastu võetud „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.

         - Teede- ja Sideministri 15. detsembri 1999. a määrusega nr 71  vastu võetud „Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord”;

         - Eesti Asfaldiliidu Asfaldinormid AL ST 1”;

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Teede kate: asfalt või kivikate 
4.2 Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:

– läbilaskvusvõime, ennustuslik liiklussagedus ja teenindustase, peatee ja kõrvaltee projektkiirus ja laiused äärekivide vahel, pikikalle.
-  teede plaan, pikiprofiil, ettevalmistustööd, takistavate tehnovõrkude ja -rajatiste ümberehitamise vajadus jne.
– liikluskorraldus.
– jalgteed ( ristlõige, plaani-ja vertikaallahendus, puuetega inimeste liikumise tagamine jne);
– valgustus ( projektlahendus jne);

– kasutatavad ehitusmaterjalid ja pinnased.
· heakorrastus ja haljastuse lahendus. 
· Tänavate sademevesi ei tohi valguda naaberkruntidele;

4.3 Kõnnitee rekonstueerimisel murupindade kõrgus taastada;

4.4 Katte konstruktsioon: näidata projekti mahus; 
4.5 Välisvalgustus: valgustuse kaablid paigaldada maakaabilisse;

4.6 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Ette näha ehitusvööndis asuvate kõlblike pinnaste lammutamisel tekkiva kivimaterjali, aga ka ehituspiirkonna lähistel tekkivate tootmisjääkide ärakasutamine. Projektis tuleb ette näha mullakihi koorimisel tekkiva mulla kvaliteedi säilitamine ja kasutamine. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

4.7 Projekti põhijoonised:
- asukoha skeem, 
- sademetevee ärajuhtimine (tänavate sademevesi ei tohi valguda naaberkruntidele)
- asendiplaan, 

- vertikaalplaneerimine,

- liikluskorralduse skeem, 

- pikiprofiil, 

- tüüpristprofiilid, 

- tehnovõrkude koondplaan.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.2 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

5.3 Esitada tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekt.

5.4 Näha ette madal – ja kõrghaljastus.

	6. KOOSKÕLASTUSED


6.1       Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando;
6.2       Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus.

6.3       Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

6.4       Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

6.5       Kruntide omanikud, kelle maast tee läbi läheb;

6.6       Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	7. RAKENDUSSÄTTED




7.1       Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

7.2       Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
   *Märkus:

 Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
 1.  Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada „.
 2.   Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Mihhail Stalnuhhin
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