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        08.08.2012 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Nädala tn 67  aiamaja üksikelamuks rekonstrueerimine ja laiendamine, sauna laiendamine ning rajatiste ehitamine)
	1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK




05.07.2012. a taotles Vladimir Larikov Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Nädala tn 67 aiamaja üksikelamuks rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, sauna laiendamiseks ning rajatiste ehitamiseks. Üksikelamuks rekonstrueeritav ja laiendatav hoone on aiamaja, laiendatav hoone on saun. Uued rajatised on kasvuhoone, kaev, uus veepaak ja piire. Lammutatavad rajatised on kasvuhoone ja vana veepaak.

	2. ÕIGUSLIKUD ALUSED



2.1    Ehitusseaduse §19 lõike 1 punkti 2 kohaselt ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.

2.2    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 
2.3    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

	3. OTSUS




Kinnitada projekteerimistingimused Nädala tn 67 aiamaja üksikelamuks rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, sauna laiendamiseks ning rajatiste ehitamiseks järgnevalt:
	3.1. ÜLDANDMED



	3.1.1  Ehitisregistri olulised andmed: 

3.1.1.1 Aiamaja, ehitisregistri kood 118002706, ehitisealune pind 41 m2;

3.1.1.2 Saun, EHR kood 118002707, ehitisealune pind 16 m2; 

3.1.1.3 Prügikast, EHR kood 220445617, ehitisealune pind 5 m2; 

3.1.1.4 Kaev, EHR kood 220445621, ehitisealune pind 1 m2; 

3.1.1.5 Käimla, EHR kood 220445619, ehitisealune pind 1 m2;

3.1.1.6 Kasvuhoone, EHR kood 220445618, ehitisealune pind 52 m2;

3.1.1.7 Kuur, EHR kood 220445620, ehitisealune pind 4 m2;

3.1.1.8 Veepaak, EHR kood 220445622, ehitisealune pind 2 m2;

3.1.2  Kinnistusraamatu andmed: 
             Katastriüksuse tunnus 51107:0109:0055, elamumaa pindala 671,0 m2.            

	3.1.3  Projekteerimistingimuste koostamise alus:     

3.1.3.1 Projekteerimistingimuste 05.07.2012. a taotlus nr 6204/1-14;

3.1.3.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Asjaõigusseadus, Narva linna üldplaneering, 
            Narva linna ehitusmäärus;
3.1.3.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja üksikelamuks rekonstrueerimine ja laiendamine, sauna laiendamine ning rajatiste eitamine.

	3. 3 ÜLDNÕUDED


3.3.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
           normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
  - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud määrus nr 67 

     „Nõuded ehitusprojektile“;

           - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude, 

              tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;

  - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna 

    ehitusmäärus”;

  - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti

     seletuskiri”;

  - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

  - Eesti Standard EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt”;

  - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69
     „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad
   tuleohutusnõuded”;
-  siseministri 30. augusti 2010.a. määruse nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja

    grillimise kohale esitatavad nõuded“.
3.3.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

           alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3.3   Projekt (selle osad), välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt,  peab olema koostatud või
           kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 
           lõige 4 punkt 1).

3.3.4   Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.3.5   Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.3.6   Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: „aiamaja 
          üksikelamuks rekonstrueerimine ja laiendamine, sauna laiendamine ning 
          rajatiste ehitamine “.
3.3.7   Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt

           mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed

           (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev.
3.3.8   Projekti tellija lähteülesandes märkida ära tellija valitud projekti staadium.

3.3.9   Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt

            paberkandjal vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. 

	3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1 Ehitusala: Nädala tn 67 krundi piirides.
3.4.2    Ehitusjoon:  mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont. Krundi piiridest väljuvad rajatised 

            lammutada.
3.4.3    Määrata hoonete kasutusaeg aastas.
3.4.4    Krundi maksimaalne täisehitus: 30 % (arvutus näidata asendiplaanil).
3.4.5    Lubatud suurim üksikelamuks laiendatava ja rekonstrueeritava aiamaja kõrgus
            (planeeritud maapinnast harjajooneni): kuni 8m.     
3.4.6    Laiendatava aiamaja üksikelamuks korruste arv: 2.
3.4.7    Laiendatava aiamaja üksikelamuks soojustamine.

3.4.8    Laiendatava sauna korruste arv: 1.
3.4.9    Lubatud suurim laiendatava sauna kõrgus (planeeritud maapinnast harjajooneni): 

            kuni 6m.     
3.4.10  Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus
            (värvivaated koos värvikoodidega). Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100 või 1:50.

            Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja uste

            värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade

            värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi.

3.4.11  Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.
3.4.12  Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.

3.4.13  Piirded: lahendada piire kõrgusega 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning

            hoonega kooskõlas olevaks. Piire peab olema ažuurne. Piirde tüüp: dekoratiivpiire koos
            kaunistavate elementidega, võrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised

            näitajad (ehitisalune pind, kõrgus, pikkus). Vaatele tuleb märkida piirde värvitoon
            ja värvikood. Postide betoonaluse projekteerimise puhul esitada vundamendiosa lõige.
            Märkida ära EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass. Piirde plaanil näidata piirdeaia ja
            selle postide asukohad, postide vahelised mõõtmed.
3.4.14  Kruntidevaheliste piirete rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike

            nõusoleku alusel (Asjaõigusseadus §151: piirirajatis). 
3.4.15  Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.
            Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

3.4.16  Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

            Juurdepääs krundile: Nädala tänavalt. 

3.4.17  Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner

            soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega. Segaolme- ja kompostitavate jäätmete

            käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale. Esitada detailne kirjeldus.
            Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid

            kirjalikult ei lepi kokku teisiti (Narva jäätmehoolduseeskiri § 25). 

3.4.18 Esitada asukohaskeem M:2000.
3.4.19  Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise
            mõõdistuse alusel. Joonisel näidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel:

            „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ja kinnistu tehnilised näitajad..

            Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,

            kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,

            lahendada sisse- ja väljasõit krundilt, prügikonteineri asukoht, juurdepääsud avalikult 

            kasutatavale teele, anda parkimise lahendus. 
3.4.20  Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.
3.4.21  Projekti koosseisus esitada lisaks: 
    - hoonete inventeerimisjoonised või vana projekt, 

    - põrandate ja uute seinte konstruktsioon koos nende lõigetega,
    - akende ja uste spetsifikatsioon.
	3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



3.5.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-

           tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid.

           Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed,

           materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele 

           taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	3.6 EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED




3.6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

3.6.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitised,  kui 

            need on naaberkrundile lähemal kui 4m - asukohad  ja kõrgused ning nende vahelised

            tuleohutuskujad).

3.6.3    Nädala 67 kinnistu omanik.

3.6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

	


4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 07.08.2014. a.
4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.
4.3    Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaid haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Abilinnapea 

Linnapea ülesannetes
	[image: image4.png]



Marina Sorgus
Nõunik 

Linnasekretäri ülesannetes



	
	


