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Projekteerimistingimuste määramine

(Kotka tn 24 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

	1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK




25.06.2012. a. Marina Trofimova taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Kotka tn 24 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata. Uued hooned on aiamaja ja kuur. Uued rajatised on  2 kasvuhooned, tualett ja kaev. Projekteerimistingimuste eelnõu on kooskõlastatud naaberkinnisasjade omanikega (kooskõlastused on esitatud 14.08.2012a).
	2. ÕIGUSLIKUD ALUSED



2.1 Ehitusseaduse §19 lõikele 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja

      ehituslikud tingimused.

2.2 Planeerimisseaduse § 9  lõike 10 punkti 2 kohaselt kohalik omavalitsus võib lubada ilma

      detailplaneeringut koostamata olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele krundile   üksikelamu ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel ja ehitamisel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning kohalik omavalitsus on saanud projekteerimistingimuste eelnõu kohta naaberkinnisasja omanike kirjaliku nõusoleku, mille puudumisel langetab otsuse kohalik omavalitsus, arvestades naaberkinnisasja omanike seisukohtadega.

2.3 Narva linna ehitusmääruse §3 lõike 3 kohaselt Linnavalitsus annab Linnavalitsuse poolt

       määratud Narva linna Ametiasutuse (edaspidi Ametiasutus) ettepanekul seaduses sätestatud

       juhtudel loa detailplaneeringut koostamata hoone ehitusprojekti koostamiseks. 

2.4 Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab

       korraldusega Linnavalitsus.
	3. OTSUS




Kinnitada projekteerimistingimused Kotka tn 24 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

	3.1. ÜLDANDMED



	3.1.1 Kinnistusraamatu andmed: 
            Kotka tn 24, katastriüksuse tunnus 51106:004:0112, elamumaa, pindala 525,0 m2; 

	3.1.2    Projekteerimistingimuste koostamise alus:     

3.1.2.1 Projekteerimistingimuste 25.06.2012. a taotlus nr 5796/1-14;

3.1.2.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Asjaõigusseadus, Narva linna üldplaneering, Narva

             linna ehitusmäärus;

3.1.3     Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

	3. 3 ÜLDNÕUDED


	3.3.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

           normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

  - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud määrus nr 67 

    „Nõuded ehitusprojektile“;

           - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude, 

              tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;

  - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna 

    ehitusmäärus”;

  - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti

    seletuskiri”;

  - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

  - Eesti Standard EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt”;

  - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

  - Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;

3.3.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

           alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3.3   Projekt (selle osad), välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või
           kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 
           lõige 4 punkt 1).

3.3.4   Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.3.5   Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.3.6   Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: „aiamaja ja rajatiste
           püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata“.
3.3.7   Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt

           mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed

           (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev.
           (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev.
3.3.8   Projekti tellija lähteülesandes märkida ära tellija valitud projekti staadium.

3.3.9   Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt

            paberkandjal vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. 

3.4   ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED



	3.4.1 Ehitusala: Kotka tn 24 krundi piirides. Krundi piiridest väljuvad ehitised lammutada.
3.4.2    Ehitusjoon:  mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont. 

3.4.3    Määrata hoonete kasutusaeg aastas.

3.4.4    Krundi maksimaalne täisehitus: 30 % (arvutus näidata asendiplaanil).

3.4.5    Lubatud suurim projekteeritava aiamaja kõrgus: kuni 8,0m planeeritud

            maapinnast harjajooneni. 

3.4.6    Projekteeritava aiamaja korruste arv: kuni 1,5.

3.4.7    Lubatud suurim projekteeritava kuuri kõrgus: kuni 6m planeeritud

            maapinnast harjajooneni. 

3.4.8    Projekteeritava kuuri korruste arv: 1.

3.4.9    Välisviimistlus: Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti 

            koosseisus (värvivaated koos värvikoodidega). Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100 või

           1:50. Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja uste

            värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade

            värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi.

3.4.10  Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

3.4.11  Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.

3.4.12  Piirded: lahendada piire kõrgusega 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning

            hoonega kooskõlas olevaks. Piirde tüüp: dekoratiivpiire koos kaunistavate elementidega,

            võrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised näitajad (rajatise ehitisalune

            pind, kõrgus, pikkus). 

3.4.13  Kruntidevaheliste piirete rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike

            nõusoleku alusel (Asjaõigusseadus §151: piirirajatis). 

3.4.14  Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.

            Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

3.4.15  Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

            Juurdepääs krundile: Kotka tänavalt. 

3.4.16  Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner

            soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.

3.4.17  Esitada asukohaskeem M:2000.

3.4.18  Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise

            mõõdistuse alusel. Joonisel näidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel:

            „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ja kinnistu tehnilised näitajad..

            Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,

            kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,

            lahendada sisse- ja väljasõit krundilt, prügikonteineri asukoht, juurdepääsud avalikult 

            kasutatavale teele. Anda parkimise lahendus. 

3.4.19  Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.

3.4.20  Projekti koosseisus esitada lisaks: 

    - põrandate ja seinte konstruktsioon koos nende lõigetega,

    - akende ja uste spetsifikatsioon.



	3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED


3.5.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised

           osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid. Kasutada

           eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed, materjalide

           tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised

           tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

	3.6 KOOSKÕLASTUSED


3.6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

3.6.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitiste asukohad

            ja kõrgused ning nende vahelised tuleohutuskujad).

3.6.3    Kotka 24 kinnistu omanik.

3.6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	4. RAKENDUSSÄTTED


4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 21.08.2014. a.
4.2    Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4.3    Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul

         arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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