                                                                                                              eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Haigla tn.1 hoone katusekatte, fassaadide ja siseruumide renoveerimine)
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
Linnavolikogu otsustab:


Määrata projekteerimistingimused Haigla tn.1 hoone katusekatte, fassaadide ja  siseruumide renoveerimise ehitusprojekti koostamiseks.                      
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	SA Narva Haigla
Haigla tn.7, 20104 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Haigla tn. 1
Ehitisalune pindala  3199,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv  2 aastat alates otsuse jõustumisest.              

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 25.10.06.a avaldus nr.1537/1-11,

        Olev Silland- juhatuse esimees
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone fassaadide rekonstrueerimine ja  katusekatte vahetamine ning ruumide renoveerimine ilma ruumide ümberplaneerimiseta.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Katusekatte vahetamine: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.2 Fassaadide remont vastavalt tarindite tehnilisele ekspertiisile .
4.3 Välisviimistlus: krohvitud pind. Kasutada ajas kestvaid, keskkonda sobivaid kvaliteetmaterjale.
  Kasutada kombineeritud keskkonda sobivaid värvilahendusi, lähtudes piirkonna eripärast.
         Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
4.4 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

4.5 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

4.6 Sillutisriba rekonstrueerimine.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendused.

5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. ERITINGIMUSED




6.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia tarindite seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.
7.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.
7.3 Muinsuskaitseamet.

7.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED



8.1 Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
8.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin
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