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                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Rahu tn.1a hoone rekonstrueerimine autode müügisalongi tarbeks )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Planeerimisseaduse § 3 lõike 2 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:
Määrata projekteerimistingimused Rahu tn.1a hoone autode müügisalongiks rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:   
	1. ÜLDANDMED



	1.1 Krundi omanik

	OÜ Vikingmotors Ida-Viru,  reg.kood: 10772962
Lääne tn.1b, 41533 Jõhvi

	1.3  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Rahu tn. 1a
Olemasoleva hoone ehitisalune pindala:  381,0 m2
Olemasoleva hoone maht: 1849,0 m3
Korruste arv: 1
Maakasutuse olemasolev sihtotstarve:  tootmismaa

Maakasutuse sihtotstarbe muutmine: ärimaa

	1.4  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.5  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.5.1 Projekteerimistingimuste taotlus 29.12.06.a avaldus nr.1877/1-11
         Elgudža Kopaladze – juhatuse liige
1.5.2 Ehitusseadus

1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone rekonstrueerimine koos hoone ehitisaluse pinna laiendamisega autode müügisalongi tarbeks ilma detailplaneeringut teostamata.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrusega nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”.
3.3 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.4 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.8 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002 ja EVS 865-1:2006.
3.9 Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Ehitusseadus § 21 p.2)
3.10 Esitada Arhitektuuriametile hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks. 
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Suurim lubatud juurdeehituse maht: mitte ületada 33% olemasolevast Rahu tn.1a maapealsest mahust.
4.2 Arhitektuur: kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.
4.3 Katusekalle ja kuju: lahendada sarnaselt olemasoleva hoonega.
4.4 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.5 Välisviimistlus: hoone materjalikasutus ja vorm sobitada piirkonna arhitektuurse miljööga. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.6 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. 

4.7 Siseviimistlus: vajadusel lahendada projekti koosseisus.

4.8 Parkimiskohad: lahendada Rahu tn.1a krundi piires.

4.9 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.
4.10 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted. 
4.11 Projekti koosseisus esitada lisaks:   

- lammutatavate seinte plaan,

- ruumide planeerimislahendus,

- põrandate plaan ja lõiked,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,
- seadmete paigutuse plaan,

- katuse ja vahelagede plaanid,

- sidumisjoonis vaatega koos hoone naaberosadega,

- reklaamiprojekt.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, elektrivarustusele, ventilatsioonile ja küttele.

5.2 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

5.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada hoone konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis ning otsus lisada projekti kausta. 
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

7.2     Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus. 

7.3     Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

7.4     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED



8.1 Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
8.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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