                                                                                                              eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Puškini tn.27 hoone lammutamine )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Puškini tn.27 hoone lammutusprojekti koostamiseks järgnevalt:                   
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	OÜ FAMA Invest,  reg.kood 11135542
Viljandi mnt 13, 50412 Tartu

	1.2 Asukoht, 
       algandmed                                         
	Narva linn,  Puškini tn. 27
Ehitisalune pindala:  1599,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest.              

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 01.02.07.a avaldus nr.168/1-11,

        Tarmo Kleimann – juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on spordihoone lammutamine.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Projekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt koostada kooskõlas Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrusega nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”.
3.3 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.4 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Projekt koostada vastavalt EVS 811:2006 „Lammutusprojekt”.

3.8 Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, ehitusmaterjalide ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid, transpordi liikumise ajutine skeem jne. ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4 ). 

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 1599,0 m2
4.2 Joonistel näidata lammutatavad tarindid.

4.3 Esitada: 

- lammutustööde ohutusnõuded, järjekord ning vajadusel konstruktsioonide ajutise toestamise moodused;
- demonteeritavate elementide sõlmlahendused ning sõlmede lahtiühendamise viisid ja järjekord.
- lammutatavate materjalide ligikaudsed kogused eraldi materjalide kaupa;
- lammutusmaterjalide kasutamise ja jäätmete paigutamise kohad. Millised lammutusjäätmeid ladustatakse, millised viiakse käitlusesse;
- ohtlike jäätmete kogused liikide kaupa ja iga liigi edasine suunamine;

- lammutatavate materjalide ja jäätmete käitlemise ohutusnõuded;

- tehnovõrkude lahtiühendamise tingimused ja kohad.

4.4 Näidata lammutustööde lõpptulemus.

4.5 Heakorrastus: esitada projektiga.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.
6.2 Linnavara ja-Majandusameti keskkonnaküsimustega tegelev spetsialist.
6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1 Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
7.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin
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