Lisa II a. Tehniline kirjeldus 
I osa

Nõuded haljastute hooldusklassidele aastal 2015-2018
	Tööd
	I hooldusklass
	II hooldusklass
	III hooldusklass
	IV hooldusklass

	1. Haljasalade hooldustööd
	

	1.1. Niitmine
	NB! I ja II hooldusklassi haljasaladel tagada ühtlase rohtkatte ja korraliku muru olemasolu kogu hooaja jooksul, vajadusel ette näha muru hooldustööd: parandamine, külvamine, kastmine, taastamine jt.
I hooldusklassi haljasaladel ette näha murude õhustamine – Tellija nõudel kord aastas, kevadel või sügisel. 

Trimmeriga ei tohi niita noorte puude ümbrust ja heki/põõsaste aluseid, vältimaks tüvekahjustusi.
III hooldusklassi haljasaladel jälgida hooaja jooksul, et rohtkatte kõrgus vastaks kogu aeg Narva linna heakorra eeskirjale.

IV hooldusklassi haljasaladel jälgida niitmistööde teostamisel suurte niitmisjääkide puudumist sõidu- ja kõnniteede ääres.

	1.2. Muru, rohtkate kõrgus niitmise hooajal (mai – september, vastavalt ilmastikutingimustele ja haljasalade seisukorrale)
	Maksimaalselt 7-8 cm
	Maksimaalselt 10-12 cm
	Maksimaalselt 15 cm

	Niitmine vastavalt Lisale II b (iga objekti kohta näidatud eraldi):

· niitmine 3 korda hooajal: esimene niide hiljemalt 15.06., teine niide hiljemalt 20.07., kolmas niide hiljemalt 01.09.
· niitmine 2 korda hooajal: esimene niide hiljemalt 22.06.; teine niide hiljemalt 24.08.

	1.3. Niitmise jäägid, kõnni- ja sõiduteedele sattunud niitmisjäägid eemaldada koheselt igal juhtumil ja objektil. NB! Vaata ka „Üldised nõuded“ p.6. 
	Niitmine nii sagedasti, et nähtavaid niitmisjääke ei teki või need siis kohe (samal päeval) eemaldada
	Nähtavate niitmisjääkide tekkimisel – nende eemaldamine haljasaladelt, sh kindlasti sõidu- ja kõnniteedele sattunud
	Haljasaladelt häirivate niitmisjääkide eemaldamine, sh kindlasti sõidu- ja kõnniteedele sattunud
	Haljasaladelt niitmisjääke ei eemaldata välja arvatud sõidu- ja kõnniteedele sattunud

	1.4. Takistuste ümbrused (postid, puud, üksikud põõsad, põõsarühmad, piirded jms)
	Ei tohi erineda muust ümbrusest
	Ei tohi erineda muust ümbrusest
	Kesksetel nähtavatel aladel ei tohi erineda muust ümbrusest
	Kesksetel nähtavatel aladel ei tohi erineda muust ümbrusest


	1.5. Muru kate
	Hooajal ja suvel muru katte kahjustamine kõikidel objektidel ning kõikide tööde teostamisel on keelatud.

	1.6. Talve- ning sügishooldusega objektiivsetel põhjustel kahjustatud muru ja katted (Ette võtta kõik võimalikud ning vajalikud meetmed iga hooldusklassi kõikidel objektidel kahjustamise vältimiseks)
	Talve- ja/või sügishooldusega (lehekoristusega) rikutud ja kahjustatud murupinnad; kõik sellega  rikutud ja kahjustatud kõnniteede servad taastatakse: 

· I, II, III hooldusklass – hiljemalt 01.05., 

· erandkorras (lumekatte olemasolu, läbikülmunud maa) kooskõlastatult Tellijaga – 3 päeva jooksul peale situatsiooni muutmist
	Ei teostata



	1.7. Muru parandused ja vajumiste täitmised

	Kõik vajalikud parandustööd tehakse jooksvalt.

Kõik võimalikud muru kahjustused likvideeritakse kohe (vajadusel murukülv või mätta paigaldus)
	Vajalikke parandustöid (sh tasandamine) tehakse igal aastal 1 ha kohta 50-l ruutmeetril (siia ei kuulu hooldustööde käigus kahjustatud muru, vt p. 1.5. ja 1.6.)
	Vajalikke parandustöid (sh tasandamine) tehakse igal aastal 1 ha kohta 50-l ruutmeetril (siia ei kuulu hooldustööde käigus kahjustatud muru, vt p. 1.5. ja 1.6.)
	Ei teostata



	
	- Maapinna suuremate sisselangemiste korral (trasside, varemete vms kohal) ala kohe piirata ja tähistada, teatada Tellijale



	1.8. Hooldust takistavad võõrkehad 
	Kevadel 2015 enne niitmistööde alustamist vaadata kõik hooldusele kuuluvad objektid üle, koostada objektide loetelu, kus on olemas hooldust takistavad võõrkehad. Hooajal 2015 ette näha järgmised tegevused: kivid, betoon, metallarmatuur, torujupid (vajadusel ka alustega) jms, mis ei ole mingi terviklikku konstruktsiooni osad, eemaldada, vajadusel tekkinud lohud täita mullaga, taastada muru. Järgmistel aastatel – jooksvalt vajadusel.

	1.9. Kevadine haljasalade riisumine ja kokkukogutud prügi väljavedu, talgud
	Hiljemalt 25.aprilliks
	Hiljemalt 30.aprilliks
	Hiljemalt 07.maiks (välja arvatud alad, kus on lubatud lehtede purustamine)


	Ei teostata välja arvatud prügi kokkukogumine ja väljavedu vastavalt punktile 1.11. ja 1.12.

	
	NB! Heakorrakuude käigus talgude läbiviimise ajal lepingujärgsetel objektidel prügi kottidesse korjamise juhul veetakse kotid ära Töövõtja kulul. 

	1.10. Sügisene lehtede koristus ja väljavedu (Kui sügisel ei õnnestunud kõiki lehti varase püsiva lumikatte tõttu koristada, teostatakse lehekoristus kevadel koos kevadise haljasalade riisumise ja kokkukogutud prügi väljaveoga samadel tähtaegadel (vt p.1.9.)
	Koristus üle nädala või vastavalt vajadusele, et üldilme oleks alati korrektne, lehehunnikud kohe (samal päeval) ära vedada. 
	Koristus üle kahe nädala või vastavalt vajadusele, et üldilme oleks alati korrektne. Vallid ja lehehunnikud ei ole lubatud, lehehunnikud kohe (samal päeval) ära vedada.
	Koristus 2 korda sügise jooksul. Esimesel koristusel kokku kogutud lehtede väljavedu peab olema tehtud 2 päeva jooksul peale kokku kogumist, aga enne puhkepäevi ja riigipühadeks. Teine koristus peale enamuse lehtede langemist, selle koristuse algus kooskõlastatakse Tellijaga, peale selle 10 päeva jooksul lehekoristus ja äravedu lõpetatud. Esimese ja teise lehtede koristuse vahel lehed eemaldatakse sõidu- ja kõnniteedelt haljasaladele, vallid ja hunnikud ei ole lubatud. Tellijaga kooskõlastatult lubatakse kasutada vastava tehnika lehtede purustamiseks kohapeal (välja arvatud tänavaäärsed haljasalad), sel juhul lehtede korralikult purustatud jäägid võivad jääda haljasalale ühtlase tasandamise tingimusel  välja arvatud sõidu- ja kõnniteedele sattunud. Lehepuru ei tohi moodustada vaalusid. 
	Ei koristata

	1.11. Praht, jäätmed

	NB! Koristamine 2 korda iga päev, sh pühapäev, vajadusel (näiteks ürituste läbiviimisel) – täiendav koristus päeva lõpus.

Hommikul iga päev kell 07.30. puhas ning  täiendava(-te) koristuse(-ste) kellaaeg(-ajad) otsustab Töövõtja arvestades nõuet, et üldilme oleks alati korrektne
	Iga päev hiljemalt kell 08.30. puhas, üldilme on alati korrektne.
	Koristamine kaks korda nädalas (esmaspäev ja neljapäev), kell 14 puhas, vajadusel ja erandkorras sagedamini vältides prügi ja jäätmete olemasolu hooldatavatel objektidel
	Koristamine 2 korda kuus (kuu esimene ja kolmas teisipäev), kell 14 puhas.

	1.12. Prahi väljavedu
	Keelatud on jäätmete ja prügi jätmine haljasalale või paigutamine avalikesse e statsionaarsetesse prügiurnidesse või –konteineritesse. Kokkukorjatud praht ära vedada sama tööpäeva lõpuks, mitte ladustada mingil moel haljastu territooriumile. Lubatakse kokkukorjatud prahiga kottide või teiste selleks kasutatud mahutite hoidmine tööpäeva lõpuni kõvakattega mittesilmatorkavates kohtades.

	1.12.1. Omavolilised prügiladestused (kõikidel hooldatavatel objektidel mitte mingite prügiladestuste olemasolu ei ole lubatud) 
 
	Kohustuslik väljavedu 1 tööpäeva jooksul, pärast likvideerimist üldilme on korrektne
	Kohustuslik väljavedu 2 tööpäeva jooksul, pärast likvideerimist üldilme on korrektne
	Kohustuslik väljavedu 3 tööpäeva jooksul, pärast likvideerimist üldilme on korrektne
	Väljavedu 2 korda kuus pärast maa-ala koristust (vt p.1.11.)


	2. Puistu hooldustööd, puude ja põõsaste asendusistutus ja istutusjärgne hooldus


	Nõuded ja tööde mahud – vt Tehnilise kirjelduse II osa.

	3. Lillede ja ilupõõsaste tellimine, istutus- ja hooldustööd, istutusalade rajamine
	Nõuded ja tööde mahud – vt Tehnilise kirjelduse III osa.

	4. Linnamööbli hooldus
	Vajadusel inventari (pingid, prügikastid, lillevaasid ja –kastid või muu) ümbertõstmine, ka ajutine ümbertõstmine ootamatute vajaduste korral.

	4.1. Pingid – hooldus, demontaaž ja tarne

NB! Vaata ka Lisa II b (objektide loetelu) arvestades punktis 4.4. ja 4.9. näidatut
	Arvestada punktis 4.9. näidatut. Kõik pingid remonditakse (vajadusel laudade vahetus või värvimiseelne pahteldamine – kooskõlastatakse Tellijaga), värvitakse või töödeldakse puidukaitsevahendiga kevadel hiljemalt 01.maiks, värvimiseks ebasoodsate tingimuste olemasolul objektiivsetel põhjustel – hiljemalt 15.maiks teatades põhjustest Tellijale kirjalikult (värvimine vastavalt esialgsele värvitoonile ja materjalile); vajadusel ka täiendav remont ja värvimine (kohustuslik igakuine ülevaatus) tagades, et pingid oleksid alati terved ja nende väljanägemine korrektne. Pingilauad peavad olema alati terved, kahjustatud või puudu olevad detailid asendatakse jooksvalt. Kooskõlastades Tellijaga remondile mittekuuluvate ehk amortiseerunud pinkide demontaaž ja asendamine uute pinkidega (pinkide tarne) vajadusel koos paigaldamisega (pinkide  paigaldamise tööd ja vajalik materjal). Pinkide puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafity jms) teostatakse jooksvalt, et pingid oleksid kogu aeg puhtad ning asetseksid ettenähtud kohtades.
NB! Ette näha igal aastal I ja II Piirkonnas uute pinkide tarne (ost, kohale toomine ja paigaldamine, kooskõlastades Tellijaga pingi kuju ja paigaldamise koht) – vähemalt 10 pinki igal aastal iga Piirkonna kohta. Arvestada hoolduse töömahtudes lisatavate pinkide arvu.  
	Nõue ei esitata


	4.2. Pinkide talvine hooldus
	Pingid ja nende ümbrus vähemalt 0,6 m ulatuses igalt poolt puhastatakse lumest iga päev hiljemalt kell 07.30.
	Pingid ja nende ümbrus vähemalt 0,6 m ulatuses igalt poolt puhastatakse lumest iga päev hiljemalt kell 08.30.
	Pingid ja nende ümbrus puhastatakse lumest iga päev hiljemalt kell 10.00.
	Ei teostata



	4.3. Prügikastid

	Tühjendamine ja selle ümbruse puhastamine iga päev hiljemalt kell 07.30. 
	Tühjendamine ja selle ümbruse puhastamine iga päev hiljemalt kell 08.30.
	Tühjendamine vastavalt täitumisele ja selle ümbruse puhastamine vastavalt vajadusele, aga mitte harvem kui üle päeva
	Tühjendamine vastavalt täitumisele ja selle ümbruse puhastamine vastavalt vajadusele, aga mitte harvem kui kaks korda kuus (vt p. 1.11.)

	4.3.1.
	Lisas II b (objektide loetelus) *-märgiga näidatud territooriumid – pöörata erilist tähelepanu prügikastide täitumisele ning tagada iga tööpäeva jooksul korrektne väljanägemine. Puhkepäevadel (sh riigipühad, tähtpäevad, nädalavahetused, erinevate ürituste läbiviimise päevad jms) ette näha pidev prügiurnide täitumise kontroll päeva jooksul ning puhastamine vastavalt täitumisele. 
	Ei teostata


	4.3.2.
	Talvisel hooldusel jälgida, et prügikastide ämbrid ja nende ümbrus oleks lumest puhastatud ja ämbrid oleksid omal kohal.
	Ei teostata


	4.4. Prügikastide hooldus ja asendamine/tarne
NB! Vaata ka Lisa II b (objektide loetelu) arvestades punktis 4.4. ja 4.9. näidatut 


	Kõik prügikastid remonditakse (välja arvatud betoonosad; vajadusel kinnituste, kaante, ämbrite vahetus, värvimiseelne ettevalmistus; kõik vajalikud tööd kooskõlastatakse Tellijaga) ja värvitakse kevadel hiljemalt 01.maiks, värvimiseks ebasoodsate tingimuste olemasolul objektiivsetel põhjustel – hiljemalt 15.maiks teatades põhjustest Tellijale kirjalikult; vajadusel ka täiendav (igakuine ülevaatus) remont ja värvimine hooaja jooksul. Puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafity jms) jooksvalt, et prügikastid oleksid kogu aeg puhtad. Prügikastide elemendid (kinnitused, kaaned, ämbrid ja muud) peavad olema alati terved; rikutud või puuduolevad asendatakse jooksvalt, tagades, et prügikastid oleksid alati korras, terved ja nende väljanägemine korrektne; jälgida, et prügikastid oleksid ettenähtud kohtades (vajadusel urnide oma kohtadele paigutamine). Kooskõlastades Tellijaga remondile mittekuuluvate, rikutud ja amortiseerunud prügikastide demontaaž/eemaldamine ja asendamine uute prügikastidega vajadusel koos paigaldamisega (prügikastide tarne, paigaldamise tööd ja vajalik materjal).
NB! Ette näha igal aastal I ja II Piirkonnas uute komplektis prügikastide tarne (ost, kohale toomine ja paigaldamine, kooskõlastades Tellijaga prügikasti kuju ja paigaldamise koht) – vähemalt 10 prügikasti igal aastal iga Piirkonna kohta. Arvestada hoolduse töömahtudes lisatavate prügikastide arvu.    

	4.5. Mängu- ja spordiväljakud koos turvaalaga
	Koristus vastavalt II hooldusklassile, arvestades kõik selle hooldusklassi nõuded et kõikidel objektidel kõikide elementide üldmulje oleks alati korrektne. NB! Igapäevane hooldus, sh puhkepäevad. Tulemus – mängu- ja spordiväljaku ala ning üksikute elementide ümbrused sh liivaalad, kummimattidest alused ja muru on tervikuna puhastatud hommikul kella 9.00-ks; kõnniteed ja platsid pühitud; pingid ja prügikastid, infotahvlid puhastatud, prügikastid tühjendatud; kõnniteed ja elemendid lumest puhastatud. Asfalt jm kõvakate puhas (pühkimine tolmust, klaasikiludest, umbrohust jms vastavalt hooldusklassile).
	Ei ole

	4.6. Mänguelemendid (ka üksikult paiknevad) ja liivakastid
	Koristus vastavalt II hooldusklassile, arvestades kõik selle hooldusklassi nõuded et kõikidel objektidel kõikide elementide üldmulje oleks alati korrektne. NB! Igapäevane hooldus, sh puhkepäevad. Tulemus – mängu- ja spordiväljaku ala ning üksikute elementide ümbrused sh liivaalad, kummimattidest alused ja muru on tervikuna puhastatud (kellaaeg vt p. 1.11.); kõnniteed ja platsid pühitud; pingid ja prügikastid, infotahvlid puhastatud, prügikastid tühjendatud; talvel kõnniteed ja elemendid lumest puhastatud. Asfalt jm kõvakate puhas (pühkimine tolmust, klaasikiludest, umbrohust jms vastavalt hooldusklassile).
	Ei ole

	4.7. Talveliiva kastid


	Korrektsed (terved, värvitud) kastid paigutatakse kõnniteedega (parklatega) hooldusalale libeduse saabudes (paigutada kastid mittesilmatorkavasse kohta, konkreetsed haljasalad ja kastide asukohad kooskõlastada Tellijaga), kevadel (kevadtalvel) peale lumikatte sulamist viiakse ära.
	Nõue ei esitata



	4.8. Muu hooldatavatel objektidel asuv linnavara: purskkaevud, monumendid, mälestussambad, 
-märgid, -tahvlid (Lisas II b näidatud  ka hoonetel asuvad), pulmapuu, infokivid,  skulptuurid, piirded, jõepiirded, käsipuud, kellad, pesukuivatamistoed, vaibakloppimise alused, riietuskabiinid, lipumastid ja lipud, rentslid, vee äravoolurennid ja-torud jt
	Linnavara hooldatakse vastavalt konkreetse objekti hooldusklassile. Tagatakse linnavara puhtus: jooksev puhastamine (lumi, praht, lindude väljaheited, mustus, tolm, grafity, pealiskirjad), pesemine ja puhastamine hiljemalt 07.05., ümbrus hoitakse puhas ja korras. 

Metallpiirded ja käsipuud vaadatakse üle, remonditakse ja värvitakse hiljemalt 01.06. Hooajal tagada nende korrasolekut ja korrektset väljanägemist, tolmust ja mustusest puhastamine, pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafity jms) jooksvalt, et metallpiirded ja käsipuud oleksid kogu aeg puhtad (NB! Eriti jõeäärne promenaad, ülemine promenaad Koidula tänaval, Pimeaed, Hanni trepp), vajadusel tehakse jooksvalt nende remont ja täiendav värvimine. 
Riietuskabiinid värvitakse hiljemalt 01.06. 
Monumendid, mälestusmärgid, mälestustahvlid, infokivid – jooksev puhastamine (lumi, praht, lindude väljaheited, mustus, tolm, grafity, pealiskirjad), pesemine ja puhastamine hiljemalt 07.05. ning hooajal vajadusel, et üldilme oleks alati korrektne, ümbrus hoitakse puhas ja korras. Lilled, pärjad, kimbud jms eemaldada kohe pärast närtsimist, kunstlilled ja pärjad – pärast nende kõlbmatuks muutumist. 
Purskkaevud hoitakse pidevas korras ja puhtad, koristus (praht, lehed, oksad jms) toimub iga päev hiljemalt punktis 1.11. näidatud kellaaega.
Kellad: kontroll, vajadusel pesemine ja puhastamine 1 kord kuus, kuu esimesel esmaspäeval.

Pesukuivatamistoed, vaibakloppimise alused: värvitakse kevadel hiljemalt 01.06., kohustuslik igakuine ülevaatus, vajadusel täiendav remont ja värvimine tagades pideva hooldusega, et need oleksid alati korras, terved, puhtad ja väljanägemine korrektne. Remondile mittekuuluvate, rikutud või amortiseerunud elementide demontaaž.
Lipumastid ja lipud: lipumastide (sh ka nööride) kontroll, vajadusel lipumastide remont ja värvimine, nööride asendamine; lippude pesemine ja vahetamine (vahetamiseks lipud antakse Tellija poolt) – mitte rohkem, kui 5 korda aastas.

Rentslid, vee äravoolurennid ja –torud – kevadine puhastus tehakse nädala jooksul pärast lume sulamist; lume sulamise perioodil tagatakse, et vesi voolaks rentslis; edasi hoitakse pidevalt korras (vajadusel parandused betooniga).

	4.9. Vallasasjade (linna inventari ehk linnamööbli) säilivuse tagamine
	Piirkondades haljasaladel (konkreetsetel objektidel) asuvad vallasasjad antakse Hankija poolt üle üleandmise-vastuvõtuakti alusel Lepingu sõlmimisel, kus Hankija ise jääb nimetatud vallasasjade suhtes kaudseks valdajaks. Vallasasjade üleandmise-vastuvõtmise akti (HD Lisa III Hankelepingu projekt Lisa 3) allkirjastamise hetkest läheb linna inventari juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Tellijalt üle Töövõtjale.

	5. Jalakäijate teed
	

	5.1. Trepid
	Koristamine (pühkimine) toimub vastavalt konkreetse objekti hooldusklassile. Talvel puhastatud lumest või jääst ning vajadusel teostatud libeduse tõrje (vajadusel – vastavalt ilmastikutingimustele – teostada täiendavalt libeduse tõrjet päeva jooksul). Treppide rentslite lagunemisest, uhtumisest kohe teatada Tellijale.

	5.2. Kõnniteed (parklad)

Märkus: sõiduteed ei kuulu hooldusesse välja arvatud 

Lisas II b näidatud objektidel.


	Kõnniteed (parklad) iga päev kell 07.30. pühitud; talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libeduse tõrje – graniitkivi sõelmetega, fraktsioon 1-8 mm (soola jt keemilisi vahendeid on pargiteedel ja treppidel on lubatud kasutada vaid erandkorras – ekstreemsete ilmastikuolude puhul eelnevalt kooskõlastades selle Tellijaga); vajadusel täiendav lume- ja libedustõrje päeva jooksul; kõnniteede ja jalgteede puhastamisel vältida puistematerjali sattumist murule; teede, kõnniteede, parklate puhastamisel tekkinud lumevallide eemaldamine kõnniteede ning kõnniteedega ristumiskohtades; peale sula, lume pikaajalisel puudumisel ning kevadel hiljemalt punktis 1.9. näidatud tähtaegadel  kõnniteekatte korralik puhtaks pühkimine liivast, killustikust – kõnniteede hooldusel ei ole lubatud tekitada häirivat tolmu; haljasaladele sattunud killustik eemaldada; sügisel ei tohi olla puulehtede tõttu libedad, st igapäevaselt sh puhkepäevadel lehtedest pühitud/koristatud, lehehunnikud tee ääres ei ole lubatud; kõnniteede pesemine nii, et need oleksid alati puhtad – vajadusel iga päev kella 07.30.ks; piirid selged ja teed umbrohuvabad;  teeääred korrektsed (sirgeks lõigatud). Umbrohutõrje (Töövõtja valikul – kas käsitsi või kemikaalide abil) peab olema hooajal pidev tagades, et üldilme oleks alati korrektne.
	Kõnniteed (parklad) iga päev kell 08.30. pühitud; talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libeduse tõrje – liiv (soola kasutamine ei ole lubatud, erandkorras ainult Tellijaga kooskõlastamisel); vajadusel täiendav lume- ja libedustõrje päeva jooksul; kõnniteede ja jalgteede puhastamisel vältida puistematerjali sattumist murule; teede, kõnniteede, parklate puhastamisel tekkinud lumevallide eemaldamine kõnniteede ning kõnniteedega ristumiskohtades; peale sula, lume pikaajalisel puudumisel ning kevadel hiljemalt punktis 1.9. näidatud tähtaegadel ja sügisel kõnniteekatte korralik puhtaks pühkimine liivast, killustikust; sügisel ei tohi olla puulehtede tõttu libedad, st igapäevaselt (v.a. pühapäev) lehtedest pühitud/koristatud, lehehunnikud tee ääres ei ole lubatud; vajadusel kõnniteede pesemine – iga päev kella 08.30.ks; piirid selged ja teed umbrohuvabad. Umbrohutõrje (Töövõtja valikul – kas käsitsi või kemikaalide abil) peab olema hooajal pidev tagades, et üldilme oleks alati korrektne. 
	Kõnniteed (parklad) tööpäeviti kell 12.00. pühitud; talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libeduse tõrje – liiv (soola kasutamine ei ole lubatud, erandkorras ainult Tellijaga kooskõlastamisel); teede, kõnniteede, parklate puhastamisel tekkinud lumevallide eemaldamine kõnniteede ning kõnniteedega ristumiskohtades; peale sula, lume pikaajalisel puudumisel ning kevadel hiljemalt punktis 1.9. näidatud tähtaegadel kõnniteekatte korralik puhtaks pühkimine liivast, killustikust; vajadusel kõnniteede pesemine; piirid selged ja teed umbrohuvabad. Umbrohutõrje (Töövõtja valikul – kas käsitsi või kemikaalide abil) peab olema hooajal pidev tagades, et üldilme oleks alati korrektne. 
	Nõue ei esitata



	5.2.1. Killustikukattega kõnniteed
	Kevadel hiljemalt 07.05. (erandkorras: lumekatte olemasolu, läbikülmunud maa – kooskõlastatult Tellijaga – 3 päeva jooksul peale situatsiooni muutmist) kõik killustikukattega teed tehakse korda (tasandamine, killustiku lisamine – vastavalt olemasolevale materjalile). Vajadusel lisatakse killustik ka hooaja jooksul, tagades, et kõik killustikukattega kõnniteed oleksid pidevalt korras. Kõik killustikukattega teed peavad olema umbrohuvabad.
	Nõue ei esitata



	6. Veekogud, Narva jõgi, Joaorg (avalik supelrand), nende kaldad, ümbrused (NB! Joaorg – vee ja põhja puhastamine toimub eraldi lepingu alusel) 
	Veekogude, nende kallaste ja ümbruste puhastamine vastavalt objekti hooldusklassile; prahi eemaldamine kaldalähedasest veest kuni 1,5 – 3,5 kauguselt kaldast (sõltub objektist!); prahi eemaldamine põhjast (sõltub objektist, nähtav ala – mitte rohkem, kui 3,5 m kaldast) kevad, sügis ja suvehooajal – I kord nädalas (IV hooldusklass – 2 korda kuus vastavalt punktile 1.11. ja 1.12.), talvehooajal – vastavalt vajadusele. 
Jõeäärne promenaad – pärast objekti kasutusele ja hooldusesse võtmist iga päev kontrollida prügi puudumist tugiseinte piirkonnas, vees. 
Kaldapealse võsastiku olemasolul ette näha võsastikust osaline puhastamine (vees kasvav võsa ja vette sattuvad põõsaste ja puude oksad – kindlasti) kooskõlastades Tellijaga ja edasi – veekogude, nende kallaste ja ümbruste pidev kontroll ja võsastikust puhastamine.

	7. Peetri surnuaed
	- Niita 3 korda hooajal

- Surnuaia territooriumil niita trimmeriga ja ainult haudade väljaspool (NB! Lisas II b on näidatud kogu surnuaia pindala!)

- Koristustööd ja prügi väljavedu 1 kord kuus (vastavalt IV hooldusklassi nõuetele punktis 1.11., 1.12. ja 1.12.1.)
- Ette näha täiendavad koristustööd ja prügi väljavedu 2 päeva enne 1.Nelipüha ja 1 päeva jooksul pärast 2.Nelipüha (kuupäeva kontrollida!)
- Ette näha täiendavad koristustööd ja prügi väljavedu 1 päev enne Suurt Reedet ja 1 päeva jooksul pärast 2.Ülestõusmispüha (kuupäeva kontrollida!)  

- Ette näha langenud, murdunud, ohtlike puude likvideerimine – vähemalt 20 puud (kooskõlastatakse Tellijaga).

	8. Uued kasutusele võetud ja võetavad objektid (Lossi park, Joaorg, jõeäärne promenaad, Pimeaed, Koidula tänava haljasala (Jõe tänav 1c), Puškini skväär (A.Puškini tänav T1), sadam)
	Hooldamisel ette näha:

· puude ja põõsaste väetamine, vajadusel kastmine;
· rajatud muru hooldus, sh vajadusel parandamine, külvamine, kastmine, taastamine, õhustamine jt; 
· rohimine, sh puude, põõsaste, hekkide alused;
· graniitsõelmetest teede tasandamine;
· kõikidel teedel, sh ka munakivist ja müüridel umbrohutõrje, äärekivide, tee-, jalgteeäärte pidev kontroll;
· lume koristamine ainult käsitsi või kummiga varustatud nõuetele vastavad lumekoristusmasinad;
· libedusetõrjel graniitsõelmetest teedel kasutada puistamiseks sama värvi materjali;
· kõikide võõrosade, takistavate esemete eemaldamine (näiteks kukkunud kivid jõeäärsel promenaadil);

· linnavara pidev kontroll.
Hooldamisel on keelatud:

· mittekülmunud graniitsõelmetest jalgteedel tehnika liikumine

· kõnniteedel sh ka asfaltkattega teel jõeäärsel promenaadil raske tehnika liikumine

· istutustele lume lükkamine
· murudel ja istutusaladel puistamismaterjali ladestamine sh sula korral kasutatud puistamismaterjali olemasolu 
· soola kasutamine
· lume- ja lehevallide/hunnikute olemasolu objektidel

· niitmisjääkide olemasolu objektidel (sh muru, istutusalad, kõnniteed, teed, linnavara ümbrused jms)
	Ei ole
	Ei ole

	9. Piknikukohad, lõkkeplatsid, grillpaviljonid, piknikulauad. 

NB! Käesoleval ajal puuduvad, nõue lisatakse koos lisatavate objektidega (lisatööd). 
	Koristamine vastavalt hooldusklassile, hoida korras, vajadusel remont. Peab olema tagatud vahendite ohutus. Vajadusel varustada küttepuudega. Vajadusel eemaldada praht ja tuhk grill-aluselt / lõkkeasemelt.
	
	


II osa

Nõuded puistu hooldusele (puistu hooldustööd, puude ja põõsaste asendusistutus ja istutusjärgne hooldus)
	1. Puistu hooldustööd

	Töövõtja teostab objektidel visuaalset jälgimist kogu lepinguperioodi jooksul ning puittaimedest põhjustatud ohu tekkimise korral (nt rippes oksad ja puud, lõhenenud puud, murdnud oksad, puud, puuharud) teavitab sellest Tellijat ja kõrvaldab ohu esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul. Vajadusel ohtlik ala piirata.
Vajaduse tekkimisel tuleb puudele teha hoolduslõikus ka väljaspool hooldustööde objekte (nt munitsipaalomandis olevatel kruntidel, mis ei kuulu hooldusesse – torm, mehhaaniline vigastus, murdumine, avariiolukorras ohtlikuks muutunud puud või muu põhjus)-

Juure-, kännu-, tüvevõsude lõikus kogu suveperioodi vältel. Võsud lõigata võimalikult madalalt, tüügast jätmata.
Murdumisohtlike puude ja puuharude (nähtavad lõhed) eemaldada kohe pärast avastamist.

Hooldatavatel territooriumidel erinevatel põhjustel langenud puud eemaldada koheselt teavitades sellest Tellijat.
Kõikidel hooldusele kuuluvatel territooriumidel avastatud kuivade puude raie kooskõlastades Tellijaga. 

Kõik vajalikud raied – juurepealne raie. Vajadusel sõltuvalt objektist (kooskõlastatakse Tellijaga) – raiutud puude kändude kas väljajuurimine või freesimine kuni 10 cm sügavuseni maapinnast ja pinnakatte taastamine. Puude asendusistutus on kajastatud selle osa punktis 3.
Kõigi raiete puhul raiejäätmed veetakse ära vastavalt Heakorra eeskirjadele (12 tunni jooksul), mitte ladustada haljastu territooriumil.
Puude võrades võõrosade (prügi, rajatised jms) olemasolul likvideerida neid kohe pärast avastamist.

Vajadusel kõikidel hooldatavatel objektidel istutatud puude, põõsaste (mis ei kuulu selle osa punktis 3 näidatud hulka) hooldus, sh lõikus, kastmine jt.

	2. Tänavapuud, alleed
	Teede kohalt eemaldada takistavad oksad järgmiselt:

- sõiduteede kohal kuni 4,6 m kõrguseni;

- kõnniteede, jalgteede ja treppide kohal 2,5 m kõrguseni;

- masinaga hooldatavatel kõnniteedel vajadusel kuni 3,5 m kõrguseni.

Tööd teostatakse jooksvalt kogu aasta. Tööde teostamisel arvestada puude lõikuse teostamise lubatud aega. 

	3. Puude hooldus jääkide utiliseerimisega, puude raie, kändude juurimine, freesimine, puude asendusistutus ja istutusjärgne hooldus
	Ette näha igal aastal järgmised puude hoolduse tööde mahud:

· parkides, skväärides puude lõikus (kooskõlastatult Tellijaga – sanitaar-, vormi-, noorenduslõikus või lõikuste viiside kombinatsioon) – vähemalt 100 puud igal aastal

· tänavaäärsetel haljasaladel, alleedel puude lõikus (kooskõlastatult Tellijaga – sanitaar-, vormi-, noorenduslõikus või lõikuste viiside kombinatsioon) – vähemalt 300 puud igal aastal;

· kvartalisisestel territooriumidel puude lõikus (kooskõlastatult Tellijaga – sanitaar-, vormi-, noorenduslõikus või lõikuste viiside kombinatsioon) – vähemalt 200 puud igal aastal;

· erinevate koolide ja koolieelsete lasteasutuste kruntidel, mis ei ole hooldatavate objektide loetelus, puude lõikus (kooskõlastatult Tellijaga – sanitaar-, vormi-, noorenduslõikus või lõikuste viiside kombinatsioon) – vähemalt 100 puud igal aastal;

· kõikidel ülalnimetatud objektidel haigete, vanade, avariiohtlike puude ja paplite raie (kooskõlastatult Tellijaga) – kokku vähemalt 100 puud aastas, nendest vähemalt 50 puud – juurepealne raie ja vähemalt 50 puud kändude juurimise/freesimisega;

· raiutud puude asendusistutus (istutuskohad ja puude liigid – kooskõlastatult Tellijaga) ja istutusjärgne hooldus – kokku vähemalt 100 puud aastas. Puude istikud peavad vastama standardile EVS 778:2001, tänavaäärsetel haljasaladel peavad puude istikud vastama ka standardile EVS 843:2003;
· hooldusesse mittekuuluvatel objektidel erinevatel põhjustel langenud puude eemaldamine Tellija nõudel – mitte rohkem, kui 20 puud aastas.  

(NB! III Piirkonnas vaata ka I osa nõue ”Peetri surnuaed” – ohtlike puude likvideerimine – kuulub ülaltoodud reade hulka, Siivertsi ja Saksa-Soome kalmistud ei ole arvestatud)
Tööde korraldamisel ja teostamisel tuleb arvestada puude hoolduslõikuseks sobivate aegadega, ohutu ja nõuetele vastavate raie ja lõikuse, puu bioloogial põhinevate töövõtetega.

Arvestada tööde korraldamisel ja läbiviimisel seda, et koolide ja koolieelsete lasteasutuste kruntidel tehnika liikumine ei ole võimalik või tunduvalt takistatud. Nendel kruntidel on vaja eriti arvestada tööde teostamise kellaaega, rajatiste sh mänguelementide korrasolekut, ohutuse tagamist.

Asendusistutuse  nõude hulgas on kändude juurimine/freesimine, istutusmulla lisamine, istikute tarne, istutustööd, toetuste paigaldamine ja istutusjärgne hooldus. Kindlasti arvestada puude istutuseks sobivate aegade ja istutusjärgse hoolduse vajaliku kestusega.

NB! Tellijal on õigus arvestades objektiivseid asjaolusid ja erivajadust asendada ülalnimetatud tööde liikide arvu ridade kaupa, arvestades kogu tööde mahtu igal aastal – 920 puud.

	4. Põõsad, ilupõõsad
	Eemaldada või tagasi lõigata teedel ja kõnniteedel liiklemist segavad, murdunud, kuivanud ja kahjustunud oksad jooksvalt kogu aasta jooksul. Põõsastik, võsa – sõidutee, kõnniteede ja treppide ääres ei tohi neid olla 2 m ulatuses.

Murdunud ja langenud põõsad eemaldada kohe pärast avastamist.
Tellija nõudel tuleb objektidel teha võsaraiet.

Multšitud põõsaste alla lisada vajadusel täiendavat hakkepuitu nii, et olemasoleva kihi paksus oleks 5-7 cm
Põõsaste all ei tohi olla umbrohtu ega heina, isetekkelised liigid eemaldada.

Tellija nõudel kärpida põõsaste aastakasve suve esimesel poolel (nt mägimänd)

Ilupõõsad – vt Tehnilise kirjelduse III osa.

	5. Hekid
	Ette näha vanade hekkide või hekkide osade asendamine – uute põõsaste tarne ja istutamine. Aluseks võivad olla projektis „Narva linna lillekujundus 2009 – 2011“, lk 20-27 antud soovitused. Tööd võivad olla jagatud võrdselt aastate kaupa.
	Nõue ei esitata

	
	Pügamine 2-3 korda vastavalt vajadusele ja liigile (esimese pügamise tähtaeg kooskõlastatakse Tellijaga); heki alune rohitud; hekkides ei ole umbrohtu; mittehekiliigid, kuivanud oksad kõrvaldatud. 
	Pügamine 2 korda vastavalt vajadusele ja liigile (esimese pügamise tähtaeg kooskõlastatakse Tellijaga); ei tohi olla häirivat umbrohtu; mittehekiliigid, kuivanud oksad kõrvaldatud.


	Pügamine 2 korda vastavalt vajadusele ja liigile (esimese pügamise tähtaeg kooskõlastatakse Tellijaga); ei tohi olla häirivat umbrohtu; mittehekiliigid, kuivanud oksad kõrvaldatud
	Ei teostata



	6. Puude ja põõsaste asendamine
	Hooldustööde käigus (trimmeri-, muruniiduki vm tehnikaga) vigastatud puud ja põõsad, mis vigastuse tõttu hukkuvad, asendab Töövõtja omal kulul. Kui hooldustööde käigus vigastatakse puu koort rohkem, kui 1/3 ulatuses tüve ümbermõõdust vigastuse kohas, kohustub Töövõtja tegema asendusistutuse Tellija poolt näidatud kohta. Kõik asendatavad puud ja põõsad peavad vastama EVS 778:2001 standardile, lehtpuude istikute kõrgus peab olema minimaalselt 3,5 m ja okaspuudel 2,5 m. Kõikide asendusistutuste korral peab Töövõtja tagama istikute 1-aastase hoolduse ja garantii.

	7. Puittaimestiku hoolduse üldised nõuded
	Lõikus. Sanitaar-, vormi- ja noorenduslõikus. Objektil peamine lõikusviis ei välista teiste lõikusviiside kasutamist, kui see on vajalik.
Hoolduslõikus – kuivanud, murdunud, haigete ja segavate okste eemaldamine, vajadusel võra harvendamine, tõstmine, kasvuvigade korrigeerimine.
Kujunduslõikus – noorte puude lõikus vastavalt valitud majandamissuunale eesmärgiga saada kasvukohta sobiv, terve ja tugev võra; noorte puude kujunduslõikus vähendatud võraga puudeks..

Nudistamine – vormilõikuse liik, mille käigus eemaldatakse kõik noored oksad kuni põhioksteni või nudipeadeni; nudipeadele ei tohi jätta pikemaid kui 2 cm pikkuseid oksatüükaid; nudipeasse sisse lõigata ei tohi.

Võra vähendamine või redutseerimine – vormilõikuse liik, millega hoitakse puuvõra väike, säilitades maksimaalselt liigile iseloomulikku võrakuju.

Lõikamistehnika. Kasutada kärpimis-, harvendus- ja noorenduslõiget. Lõiked teha õigesti, puittaimi kahjustamata. Töö loetakse mittenõuetekohaselt täidetuks, kui lõigatakse sisse oksakraesse, tüvesse, tekitatakse koorerebend, jäetakse põhjendamatult pikk tüügas ning teistel juhtudel, kui eksitakse üldtunnustatud kaasaegsete puuhooldusvõtete vastu.

Istutatud puittaimede hooldus. Noortel puudel ja põõsastel, millel puudub istutusjärgne garantii, teostatakse järelhooldust, mille käigus:

· kastetakse taimi sõltuvalt kastmisvajadusest 2-4 korda kuus, arvestusega, et minimaalne vee kogus ühe puu kohta korraga on 50 liitrit;

· hoitakse korras puu toetus, rohitakse kastmisnõgu, lisatakse multši;

· istutusjärgse hoolduse lõppedes eemaldatakse toetus ja tasandatakse kastmisvall.  


III osa

Nõuded lillekujundusele (lillede ja ilupõõsaste tellimine, istutus- ja hooldustööd, istutusalade rajamine)
Lillealade kujundus aastatel 2015, 2016, 2017, 2018 on Töövõtja kohustus.

Taimed I, II, III, IV istutuseks, asendusistutuseks ja uute istutusalade rajamiseks tellib, ostab ja võtab vastu Töövõtja vabalt valitud puukoolist.

Ampleid tellib ja lillepostamente rendib Töövõtja.

Roosid: Töövõtja on kohustatud tellida roosid asendusistutuseks omalt poolt valitud puukoolist (kuni 20 tk igal aastal), sortimendi valiku alus – projekt „Narva linna lillekujundus 2009 – 2011“, lk 15-18.

Ette näha 2015.aasta hooajaks uute vaaside tellimine – A.Puškini mälestusmärk – 1 vaas vastavalt projektile; A.Puškini tänav kaupluse Liilia ees – 2 vaasi. Kokku 2015 aastal – 3 vaasi tarne, I Piirkond.
Ette näha igal aastal kolme uue istutusala rajamist – 1 lillepeenar, 1 püsikute peenar, 1 ilupõõsaste istutusala, alus – projekt „Narva linna lillekujundus 2009 – 2011“, lk 28-56 kooskõlastades Tellijaga. NB! Nõue kehtib I ja II Piirkonna kohta.
Ette näha uute vaaside tarne ja istutusalade rajamine töömahtudes aastate lõikes, I ja II Piirkond. 
Töövõtja on kohustatud koostada lillealade kujundus aastateks 2015-2018 ja esitada Tellija kooskõlastamiseks järgmistel tähtaegadel:
2015. aasta lillekujundus – 2015.aasta jaanuari kuu lõpuks.
2016.aasta lillekujundus – 2015.aasta novembri kuu lõpuks
2017.aasta lillekujundus – 2016.aasta novembri kuu lõpuks.

2018.aasta lillekujundus – 2017.aasta novembri kuu lõpuks.

Lillealade kujundusel võib arvesse võtta kaks projekti: „Narva linna lillealade kujundus 2006-2008“ ja „Narva linna lillekujundus 2009-2011“, millega saab tutvuda ja/või nende kohta lisainfo saada hankes näidatud kontaktisikult.

Taimede sortimenti valimisel lähtuda konkreetse objekti asukohast, seisundist ja eripärasest.

Istutused tuleb teostada igal aastal järgmistel tähtaegadel: 

	I istutus – igal aastal kuni 09.05.1

	II istutus – igal aastal kuni 25.05.

	III istutus – igal aastal kuni 10.07.

	IV istutus – igal aastal kuni 20.09. (tulbid – kuni 10.10.)


1 I istutuse teostamisel loetakse kohustuslikuks kuni 07.05. (k.a.) punkti 3 koondtabelis *-ga näidatud positsioonid.

II ja III istutuse teostamisel arvestada seda, et puukoolist vastuvõetud istutusmaterjali eest vastutab Töövõtja teostades istutuseelset  hooldamist ning istutamise järjekorra määramisel  arvestades nii hooldamise kohustust kui ka lillede vastupidavust lähtudes nende liigilisest koosseisust ja hoiutingimustest.

Kõik istutused peavad olema teostatud näidatud tähtaegadel ja täies mahus.

Puukoolist taimede tellimisel arvestada kindlasti istikute tarne tähtajad.

Objektiivsetel põhjustel (näiteks, külm kevad) võib muuta II istutuse tähtaeg, aga kõik istutused peavad olema lõpetatud hiljemalt 1 päev enne Narva päevade (esimene juuni kuu nädalavahetus).
IV istutuse puhul arvestada Narva linna sügispealinnaks nimetamise tähtajad.

1. LILLEALADE HOOLDUSNÕUDED:

1.1. SUVELILLEPEENRAD, VAASID JA AMPELPOTID:

1.1.1. Istutusalade eeltööd: kõik alad enne istutust korralikult läbi kaevata, eemaldada umbrohi. Igal aastal 1/3 vaasides (ca 70 vaasi) istutusmulla vahetus, arvestades seda, et 2017.aastaks (k.a) kõikides vaasides on istutusmuld vahetatud. Igal aastal lisada peenardesse istutus-, kompostmulda vastavalt vajadusele, kokku kuni 100 m3 igal aastal. Uutesse paigutatavatesse vaasidesse istutusmulla panemine (2015.aasta – A.Puškini mälestusmärgi ees ja A.Puškini tänav kaupluse Liilia ees)
1.1.2. Peenraservade kantimine: peenarde servad tuleb hoida pidevalt selgepiirilistena, kantimine keskmiselt 3 korda vegetatsiooniperioodi jooksul.

1.1.3. Lillede istutamine: vastavalt istutustihedusele, istutusajale ja lillealade kujunduse põhimõtetele.

Istutatavate taimede mullapall ei tohi olla läbi kuivanud (1 päev enne istutamist kasta istikud põhjalikult läbi). Istutusjärgselt istutusalad kasta.

1.1.4. Kastmine: vastavalt vajadusele ja ilmastikutingimustele (vaase ja ampelpotte mitte harvem kui ülepäeviti, peenraid mitte harvem kui 2 korda nädalas, lillepostamendid kasta vastavalt tootja spetsialisti poolt esitatud selgitustele ja soovitustele) jälgides ja arvestades seda, et nii tavalistel ilmastikutingimustel kui ka tugeva põue korral muld peab olema pidevalt parasniiske, ei tohi läbi kuivada. Kastmisnorm peenardel 15 l /m2 kohta, vaasid ja ampelpotid kasta nii, et muld juurte piirkonnas oleks märgunud. 

1.1.5. Rohimine ja puhastustööd: 

· istutustel alati rohitud ja korrektne väljanägemine. Eemaldada äraõitsenud õied (õisikud) ja kuivanud lehed, kui see on liigil võimalik;

· Peetri platsi, Puškini tänava, Rootsi lõvi piirkondade lillealad ja põõsastikud (tabelis on näidatud *-märgiga) igal hommikul kella 8-ks prahist puhtad (I hooldusklass);

· ülejäänud lillealade ja vaaside korrasoleku kontroll 3 korda nädalas: esmaspäev, kolmapäev ja reede. Vajadusel istutusaladelt prahi eemaldamine ja hooldus (II hooldusklass);

· kompositsioonis hävinud taimed eemaldada;

· ampeltaimede kontroll ja vajadusel hooldus vähemalt 2 korda kuus;

· lillepostamentide kontroll ja vajadusel hooldus vähemalt 1 kord nädalas;

· peale kastmist ja tugeva vihma korral mullapinna kobestamine vastavalt vajadusele, aga mitte harvem kui 2 korda kuus;
· määritud või määrdunud lillevaaside puhastamine, vajadusel ülevärvimine;

· peenarde, istutusalade, vaaside ja lillepostamentide ümbrus tuleb korrastada ja pühkida koheselt peale tööde lõpetamist;

· õigeaegselt teostada kvaliteetse taimestiku tagamiseks vajalikud hooldusvõtted (taimede kärpimised, pintseerimised).

1.1.6. Asendustööd: istutatud taimede inventeerimine ning hävinud taimede eemaldamine, kõikide hävinud ja varastatud taimede asendamine, tagades, et lilleistutuste alade korraliku väljanägemine hooaja jooksul.
1.1.7. Väetamine: 
- istutuseelselt lisada peenardesse ja vaasidesse suvelilledele sobivat aeglaselt lahustuvat väetist (toimeaeg 5-6 kuud) nt Scotts, Osmocote, Compo;

- vajadusel täiendav väetamine kasvuajal kahel korral pealtväetisena kastmisvette lisatud vedelväetisega;
1.1.8. Uued istutusalad (1 lillepeenar aastas). Asukoht ja sortiment kooskõlastatakse Tellijaga, taimed tellib Töövõtja, teostatakse istutusala eeltööd ja istutusjärgne hooldus vastavalt nõuetele.
1.1.9. Vaasid, amplid, lillepostamendid – erinevad hooldustööd: sh

· vajadusel lillevaaside ülevärvimine (kohustuslik kontroll – kokku kontrollimisele kuuluvate vaaside arv on 62: Vennashaud, Tank, Joala 8c – mälestustahvel, Joala tänav 10-12 ja bussipeatus, A.Puškini tänav lõik 1, Malmi tänav – raamatukogu, 26.Juuli tänav – Jäähall, Pähklimäe skväär);
· vajadusel vaaside nihutamine, ümberpaigutamine, transportimine;
· 2015.aastal ampelpottide tellimine vastavalt olemasolevate konksude arvule, vajadusel transportimine või tootja transpordi vastuvõtmine, tänavavalgustuspostidele paigaldamine hooaja alguses ja mahavõtmine hooaja lõpus. Aastatel 2016-2017 ette näha uutele kohtadele ampelpottide koos tänavavalgustuspostidele konksude paigaldamisega tellimine – vähemalt 10 tk aastas. Ette näha järgmistel aastatel ampelpottide kujundus ning kohale paigaldamine;
· amortiseerunud ja/või lõhutud vaaside eemaldamine ja asendamine uute vaasidega (NB! Ette näha uute vaaside tarne!);
· lillepostamentide tellimine (rent), tootja transpordi vastuvõtmine ja paigaldamine Tellija poolt ettenähtud kohtadele – vähemalt 5 tükki aastas, kõrgus kooskõlastatakse Tellijaga. Lillepostamente hooldus vastavalt tootja juhistele. Hooaja lõpus lillepostamente üleandmine tootjale.
1.2. PÜSILILLEDE  HOOLDUS

1.2.1. Peenarde eeltööd, serva kantimine. Kevadel peenrad kobestada, hoida peenarde ääred jooksvalt selgepiirilisena. Kantida keskmiselt 3 korda vegetatsiooniperioodil. 

1.2.2. Rohimine ja puhastustööd: vt. suvelilled. Hooldustööde hõlbustamiseks ja taimede kasvu soodustamiseks  võib püsilillede aluse mullapinna orgaanikaga multšida.

1.2.3. Kastmine: vt suvelilled.
1.2.4. Hooldus: hooajal 2015 läbi viia tulbisibulate töötlus fungitsiididega (Fundasool) kõikidel istutusaladel, hooldusele kuuluvate tulbisibulate istutus oma kohtadele – oktoobrikuu alguses. 

1.2.5. Väetamine: Väetada vastavalt kasutatavale väetisele 2 korral vegetatsiooniperioodil.
1.2.6. Hooldus: hooajal 2016 läbi viia tulbisibulate töötlus fungitsiididega (Fundasool) järgmistel istutusaladel: P.Kerese väljak, Võidu pr. lõik 1, Kangelaste prospekt. Pärast lillesibulate väljakaevamist kontrollida nende seisund ja arv vastavalt istutustihendusele, vajadusel puuduvate lillesibulate tarnimine. Istutus: hooldusele kuuluvate ja vajadusel juurdetellitud tulbisibulate istutus oma kohtadele – septembrikuu lõpus.
1.2.6. Taimede juurdeistutamine. NB! Istikud tellib ja ostab Töövõtja. Igal aastal kevadel kontrollida järgmised istutusalad: Joala 8c (Gerassimovi park), Võidu prospekt L1, Kangelaste prospekt, Pimeaed, lisada ka uued igal aastal rajatavad istutusalad ja  puuduvate või hävinud taimede asemele istutada uued vastavalt istutustihedusele ja istutusajale. Alad enne põõsaste juurdeistutust läbi kaevata, eemaldada umbrohud, lisada istutusmuld, istutusaugud täita huumusrikka mineraalmullaga. Teostada istutusjärgne hooldus.
1.2.6. Uued istutusalad (1 istutusala aastas). Asukoht ja sortiment kooskõlastatakse Tellijaga, taimed tellib Töövõtja, teostatakse istutusala eeltööd ja istutusjärgne hooldus vastavalt nõuetele. 

1.3. ROOSIDE  HOOLDUS
1.3.1. Maht 330 m2, hoolduse aluseks: projekt „Narva linna lillekujundus 2009 – 2011“, lk 12 – 15.

1.3.2. Teised soovitused:   

Kevadised hooldustööd: talvekatte eemaldamine, lahtimuldamine, hoolduslõikus (sh metsikute võrsete eemaldamine). Vajadusel teha hoolduslõikust ka suvel. Vt. ülalnimetatud projekt.

Rohimine ja puhastustööd: vt. suvelilled

Väetamine: vt. ülalnimetatud projekt.

Taimekaitse: vt. ülalnimetatud projekt 

Kastmine vastavalt vajadusele, vt. suvelilled. 
Hävinud rooside asendusistutus (kuni 20 tk).

Sügisene hooldustöö: vt. ülalnimetatud projekt, lehtede eemaldamine, puitumata võrsete ära lõikamine, muldamine 10 – 15 cm, vajadusel kompostmulla lisamine; kuuseokstega katmine arvestades ilmastikuolusid. Katta nii, et kevadine päike ei kahjustaks oksi ja oleks tagatud lume piisav kogunemine taimedele. 
NB! Ette näha 2015.aastal mägimännide okste lõikus rooside teise rea kohal.

1.4. PÕÕSASTIKE  HOOLDUS

1.4.1. Hoolduslõikused: teostada vajalikud hoolduslõikused vastavalt liigi nõuetele, kuivanud, vigastatud oksad eemaldada, väljanägemine peab olema korrektne, rühma mittekuuluvad liigid eemaldada. Kõnniteele ulatuvad, jalakäijaid segavad oksad eemaldada. Kõikidel põõsasmaranate istutusaladel (A.Puškini mälestusmärk; Mõisa tänav) teostada tugev tagasilõikust – lõigata tagasi kuni kahe kolmandiku võrse ulatuses, samuti lõigata välja vanu oksi ühe kolmandiku ulatuses põõsa mahust. Enelad – Peetri skväär; Rugodivi park (astmeline istutusala); Pimeaed; Jõe tn 1 (Narva sadam); Võidu prospekt L1 ja Kangelaste prospekt –  istutusaladel hoida põõsad vormi pügatuna. Kukerpuud, tuhkpuud – Jõe tn 1 (Narva sadam); A.Kreisbergi mälestusmärk (Joala tn 10/12); Võidu prospekt L1 ja Kangelaste prospekt – istutusaladel lõikus vastavalt vajadusele ja nõuetele. Kibuvitsad – Mõisa tänav L1 ja L2 – istutusaladel lõikus vastavalt vajadusele ja nõuetele.  

1.4.2. Ilupõõsaste juurdeistutamine: NB! Istikud tellib ja ostab Töövõtja. Igal aastal kevadel kontrollida järgmised istutusalad: Lossi park, Puškini skväär, Peetri skväär, Võidu prospekt L1, Kangelaste prospekt, Jõe tn 1 (Narva sadam), jõeäärne promenaad, Pimeaed, lisada ka uued igal aastal rajatavad istutusalad ja puuduvate või hävinud põõsaste (taimede) asemele istutada uued vastavalt istutustihedusele ja istutusajale. Alad enne põõsaste juurdeistutust läbi kaevata, eemaldada umbrohud, lisada istutusmuld, istutusaugud täita huumusrikka mineraalmullaga. Teostada istutusjärgne hooldus, vajadusel ka lõikus. 

1.4.3. Rohimine ja puhastustööd: Põõsarühmade alused peavad olema rohitud, hoida umbrohuvabad, puhas muld või multš, muru serv tagasilõigatud ja sirge.

1.4.4. Kastmine: Kestva põua korral kasta põõsaid 1 kord nädalas, muld peab niiskuma vähemalt 20 cm sügavuseni.
1.4.5. Väetamine: väetada 1-2 korral vegetatsiooniperioodil, mais nt lämmastikurikka kompleksväetisega, juulis fosfori – kaaliumi rikka väetisega. Alati väetada noorendatud põõsaid, ülejäänud põõsaid väetada vajadusel vastavalt liikidele. Väetamise ajaks multš eemaldada.
1.4.6. Uued istutusalad (1 istutusala aastas). Asukoht ja sortiment kooskõlastatakse Tellijaga, taimed tellib Töövõtja, teostatakse istutusala eeltööd ja istutusjärgne hooldus vastavalt nõuetele.
1.5. SÜGISESED HOOLDUSTÖÖD

Eemaldada närbunud lilled, peenrad tasandada. Püsikutel eemaldada kuivavad lehed ja varred. Tühjadesse lillevaasidesse paigutada männioksad. Hoida kõik istutusalad ja vaasid puhaste ning tasandatuna hooldustööde (oktoobrikuu) lõpuni. Roosid – vaata p. 1.2. 

1.6. TAIMEKAITSE

Suvelilledel, püsikutel ja põõsastel haiguste esinemise korral vajalik teostada taimekaitsetööd.

2. TÖÖDE MAHUD. ISTUTUSALADE (suvelilled, püsikud, põõsastikud, sibullilled) KOONDTABEL (asukohad, hooldusklassid, istutused, nende vajadus ja tähtsuse järjekord, vaasid, nende arv, kõikide istutusalade pindalad).

NB! Lisas II b „Tööde mahud piirkondade kaupa“ on kõik istutusalad ka näidatud konkreetse objekti reas piirkondade kaupa. 
	Jrk
	Objekt
	Nimetus
	Istutus,

I - IV
	Vaasid

tk
	Suvikute peenrad

m2
	Püsikute

peenrad

 m2
	Põõsastikud

m2
	Sibullilled

m2

	1* 
	Peetri plats
	Klump
	II
	
	31,4
	
	
	

	2*
	“
	Enelad 
	Sh juurdeistutus
	
	
	
	65
	

	3*
	“
	Trepp, vaasid
	I*; III
	2
	0,4
	
	
	

	4*
	“
	Vaasid pingiga
	I*; III
	8
	2,26
	
	
	

	5*
	“
	Mälestustahvel, vaasid
	I*; III
	2
	0,4
	
	
	

	6*
	“
	Vaaside moodulid (2 moodulit, sh 8 vaasi)
	I*; III
	2 (8)
	2,4
	
	
	

	7*
	“
	Puude alused
	I; III
	
	39
	
	
	

	8*
	“
	Vaasid „purskkaev“
	II
	2
	11,4
	
	
	

	9
	Malmi tn L1
	Malmi tn 8 ees (raamatukogu), vaasid 
	II
	9
	2,17
	
	
	

	10*
	Malmi tn L1 / A.Puškini tn L1 ristmik
	Vaas
	II, IV
	1
	2,27
	
	
	

	11
	P.Kerese väljak
	Ring, roosid 
	Sh juurdeistutus
	
	
	
	330
	

	12
	“
	Ring, tulbid
	NB! Tulpide töötlus hooajal 2016
	
	
	
	
	29,5

	13*
	“
	Vaasid, ring
	II, IV
	3
	1,66
	
	
	

	14*
	Tuleviku tn 2
	A.Puškini 20 ees, lillepeenar
	II
	
	42
	
	
	

	15*
	A.Puškini tn T1
	A.Puškini skväär, valgustatud lillepeenar 1
	II
	
	26,4
	
	
	

	16*
	“
	A.Puškini skväär, valgustatud lillepeenar 2
	II
	
	22,8
	
	
	

	17*
	“
	A.Puškini skväär, lillepeenar-poolkaar
	II
	
	26,8
	
	
	

	18*
	“
	A.Puškini skväär, istutusalad
	
	
	
	
	106,3
	

	19*
	“
	A.Puškini skväär, mälestusmärk, vaasid (NB! Lisatakse 1 vaas mälestusmärgi ees, tarne!), istutusala
	II
	3-4 
	0,8 + 0,2
	
	50
	

	20*
	A.Puškini tn L3
	Istutuskastid kõnnitees
	II
	
	62,6
	
	
	

	21
	A.Puškini tn L1
	Allee, vaasid
	II 
	16
	3,9
	
	
	

	22*
	“
	Allee, vaasid
	II
	8
	2,24
	
	
	

	23*
	A.Puškini tn 8
	Rugodivi park, astmeline istutusala
	II, ka juurdeistutus
	
	18
	
	18
	

	24*
	“
	Rugodivi park, kultuurimaja esine plats, lipumastide juures ja betoonist konstruktsioonil istutusalad
	Sh juurdeistutus
	
	
	
	66
	

	25*
	A.Puškini tn L2
	Bussipeatus, vaasid (NB! Lisatakse 2 vaasi, tarne!)
	I; III
	2-4
	2,25
	
	
	

	26*
	“
	A.Puškini tn 17 juures, vaasid
	I; III
	2
	1,12
	
	
	

	27
	A.Puškini tn L4
	A.Puškini 22 ees, vaasid,
	II 
	2
	1,12
	
	
	

	28
	“
	A.Puškini 22 juures, istutussala
	
	
	
	
	13,4
	

	29*
	Peterburi mnt 2
	Lossi park, istutusalad, sh hekk
	
	
	
	
	1020
	

	30*
	Rootsi lõvi
	Lillepeenrad
	I; III
	
	83
	
	
	

	31
	Jaama park
	Mälestuskivi
	II
	
	2,6
	
	
	

	32
	“
	Ovaal
	II
	
	28,5
	
	
	

	33
	“
	Ring
	II
	
	7,1
	
	
	

	34
	Jaama plats
	Vaaside moodul (10 moodulit, sh 40 vaasi)
	II, IV
	10 (40)
	12
	
	
	

	35
	1.Mai tn
	Istutusalad
	Sh juurdeistutus
	
	
	
	100
	

	36
	Joala tn 8c, park
	Mälestustahvel, vaasid
	I*; III
	6
	2,25
	
	
	

	37
	“
	Lillepeenar: ring
	II
	
	50
	
	
	

	38
	“
	Peenrad murus
	Sh juurdeistutus
	
	
	32
	
	

	39
	Joala tn L2
	Plats Joala 10/12 ees, vaasid 
	I; III
	6
	2,64
	
	
	

	40
	“
	Haigla tn ristmik, vaasid
	II
	2
	1,28
	
	
	

	41
	“
	A.Kreisberg (mälestusmärk), istutusala
	
	
	
	1
	
	

	42
	“
	Bussipeatus, vaasid
	II
	2
	0,4
	
	
	

	43
	26 juuli tn
	Jäähall, vaasid
	II
	4
	1,6
	
	
	

	44
	“
	Maxima XX ees, vaas
	II, IV
	1
	1,22
	
	
	

	45
	Kreenholmi 39a/39f
	Apteek, vaasid
	II
	2
	1,12
	
	
	

	46
	Kreenholmi 39v
	Reklaami juures, vaas
	II, IV
	1
	0,95
	
	
	

	47
	Tallinna mnt L1
	Energia bussipeatus, vaas
	II
	1
	0,95
	
	
	

	48
	Tallinna mnt L2
	Energia bussipeatus, vaasid pingiga
	II, IV
	4
	1,14
	
	
	

	49
	Tallinna mnt L2 / Kreenholmi tn L1 ristmik
	SEB, vaasid 
	II, IV
	3
	1,66
	
	
	

	50
	Tallinna mnt L2/ Kangelaste pr. ristmik
	Istutusala 
	Sh juurdeistutus
NB! Tulpide töötlus hooajal 2016
	
	
	
	40,1
	4,9

	51
	Võidu pr. L1
	Istutusala
	Sh juurdeistutus

NB! Tulpide töötlus hooajal 2016
	
	
	
	28,1
	10,6

	52
	“
	Istutusala (Võidu pr.1 ees)
	Sh juurdeistutus
NB! Tulpide töötlus hooajal 2016
	
	
	
	29,5
	6

	53
	Kangelaste pr.
	Kangelaste maja bussipeatus, vaasid
	II
	2
	1,12
	
	
	

	54
	Tallinna mnt L3
	Astri Narva bussipeatus, vaasid pingiga; istutusala (istutuskastid kõnnitees)
	II, IV
	2
	0,57
	
	16
	

	55
	Võidu pr 2
	Ženeva juures, vaaside moodulid
	II, IV
	2 (8)
	2,4
	
	
	

	56
	“
	Ženeva juures, vaasid
	II, IV
	2
	1,12
	
	
	

	57
	Tallinna mnt L3
	Bussipeatus (Tallinna 42), vaasid
	II, IV
	3
	0,9
	
	
	

	58
	Tallinna mnt L4
	Kaupluse „Tempo“ ees, vaasid
	II, IV
	3
	0,9
	
	
	

	59
	“
	Tempo bussipeatus, vaas „purskkaev“ 
	II
	1 
	5,7
	
	
	

	60
	“
	Tempo  bussipeatus, vaasid pingiga 
	II, IV
	2
	0,57
	
	
	

	61
	P.Kerese tn L1
	Kerese bussipeatus, vaasid
	II
	3
	0,9
	
	
	

	62
	Lavretsovi tn 9a
	Linnapolikliiniku juures  mälestusmärk, vaasid
	II
	2
	0,4
	
	
	

	63
	Pähklimäe tn 3a
	Pähklimäe skväär, lillepeenar
	II
	
	50
	
	
	

	64
	“
	Pähklimäe skväär, vaasid
	II
	4
	1,76
	
	
	

	65
	Sadama tee 9
	Vennashaud, vaasid
	I; III
	12
	4,8
	
	
	

	66
	Jõe tn 1
	Narva sadam, istutusalad
	Sh juurde-istutus
	
	
	
	31,5 
	

	67*
	Raekoja plats
	vaasid
	II, IV
	6
	2,3
	
	
	

	68*
	Pimeaed
	Mälestusmärk, istutusala (NB! Lisatakse hooldusesse pärast ehitustööde lõpetamist)
	
	
	
	
	37
	

	69*
	“
	Mälestusmärk, vaasid
	II, IV
	3
	2,6
	
	
	

	70*
	Koidula tn
	Vaasid 
	II, IV
	3
	2,6
	
	
	

	71*
	Jõe tn 1c
	Koidula haljasala, vaasid
	II, IV
	6
	5,2
	
	
	

	72*
	Linnuse tänav L2 (osa) / Jõe tänav L1 / L2 (jõeäärne promenaad)
	Taimekastid ja istutusalad
	II, IV
	18
	12,96
	
	238
	

	73
	Mõisa tänav L1 ja L2
	Istutusalad (põõsasmaranad, kibuvits)
	
	
	
	
	170
	

	74
	Tallinna mnt L5
	Narva vapp, lillepeenar 
	I: III
	
	5
	
	
	

	75
	Jõesuu tn L2
	Sutthoffi park, vaas
	II
	1
	0,56
	
	
	

	76
	Jõesuu tn L8
	Viisnurk, lillepeenar
	I; III
	
	6,5
	
	
	

	77
	Jõesuu tn 175
	Tank, vaas
	I; III
	1
	0,4
	
	
	

	78
	Narva – Narva-Jõesuu tee
	3 tääki, kast
	I; III
	1
	1,13
	
	
	

	79
	Kreenholmi tänav, Kangelaste prospekt
	Ampelpotid olemasolevatel konksudel
	46-66 tk
	
	
	
	
	

	80
	Peetri plats, A.Puškini tänav, Tallinna maantee
	Tellitud (renditud) lillepostamendid
	5-7 tk
	
	
	
	
	

	81
	3 erinevat kohta (kooskõlastatakse hiljem)
	Uued istutusalad (suvikud) – 3 
	
	
	
	
	
	

	82
	3 erinevat kohta (kooskõlastatakse hiljem)
	Uued istutusalad (püsikud) – 3 
	
	
	
	
	
	

	83
	3 erinevat kohta (kooskõlastatakse hiljem)
	Uued istutusalad (ilupõõsad) – 3 
	
	
	
	
	
	

	
	KOKKU
	
	
	226 tk + amplid
	612,39
	33
	2358,9
	51


HOOLDATAV ALA KOKKU   3055,29 m2 (NB! Pindala on näidatud kokku I, II ja III Piirkonna jaoks. On arvestatud tellitavate vaaside pindala, ei ole arvestatud ampelpottide, lillepostamentide ja uute rajatavate istutusalade pindala). 
1* – tabelis *-märgiga näidatud alad on I hooldusklassi alad, peenrad, vaasid peavad olema prahist puhastatud iga päev kella 8-ks.
IV osa. Üldised nõuded:

1. Haljasalade hooldustööde korraldamisel ning teostamisel järgida käesolevat tehnilist kirjeldust, kehtivaid jäätmehooldus- ja

heakorra eeskirju, Hankija juhiseid ning head kutsetava.
2. Haljasalade hooldustööde teostamisel ette võtta kõik võimalikud ning vajalikud meetmed keskkonnaohutuse tagamiseks.
3. Haljasalade risustamise korral kolmandate isikute poolt teavitada Hankijat tekkinud olukorrast koheselt pärast avastamist. 
4. Tagada Hankija kohese informeerimise hooldatavatele objektidele suunatud vargustest, lõhkumistest, sodimistest või muudest

sündmustest, mille tagajärjel hooldatav objekt on saanud kahjustada või omandanud ebasündsa väljanägemise. 

5. Vandaalitsemisest (pargiinventar, murupinnad, taimed) ja kõigest muust (hävinud, varastatud, haiguste-kahjurite kahjustustega taimed), mis võib territooriumi sihipärast kasutamist takistada, kohe teavitada Tellijat.
5. Haljasalade hooldustööde teostamisel ette võtta kõik võimalikud ning vajalikud meetmed Hankija vara ohutuseks, säilimiseks

ja korrasolekuks ning kolmandate isikute vara ohutuseks.
6. Tööde läbiviimisel (nt niitmine, kevadine ja sügisene, kõnniteede koristus jm) kooskõlastada vajadusel tööde läbiviimise graafikut riigihankes „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018“ raames edukaks tunnistatud pakkujaga, kellega on Tellijal sõlmitud hankeleping.
7. Kõnniteede mehhaanilisel puhastamisel võivad liikuda ainult hooldussõidukid Liiklusseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras. Liikluseeskirja § 17 kohane maaomaniku luba liiklemiseks väljaspool teed väljastatakse Hankija poolt kirjalikus vormis koheselt pärast hankelepingu sõlmimist. Eduka pakkumuse esitanud pakkuja esitab hiljemalt pakkumuse edukaks tunnistamisele järgnevaks 15. päevaks hankijale vastavasisulise kirjaliku taotluse, lisades sellele hooldussõidukite loetelu koos registreerimistunnistuste koopiatega. Teedeväliseks liiklemiseks kasutatavate hooldussõidukite registrimass ja laius ei tohi takistada lepingu kohast täitmist ega tekitada kahju keskkonnale ja Hankija varale. Hankija poolt aktsepteeritud taotluses nimetamata sõidukite kasutamine teedeväliseks liiklemiseks on keelatud.
