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Projekteerimistingimuste määramine
(Tiimani tn.1J laohooneosa juurdeehitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Planeerimisseaduse § 9 lõike10 punktile 1, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:
Määrata projekteerimistingimused Tiimani tn.1J laohooneosa juurdeehitamise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:             

	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                          
	ORRO EHITUSE GRUPP OÜ, registrikood 10516880
Tiimani tn.1J, 21004 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,  Tiimani tn.1J, ehitisregistri kood 118006717
Juurdeehitatava laohooneosa ehitisalune pind: ≈ 300,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa 

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus  11.07.07.a avaldus nr.1164/1-11 

Roman Orover – juhatuse liige  
1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on laohooneosa juurdeehitamine ilma detailplaneeringut koostamata.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.7 Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23).
3.8 Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23). 

3.9 Esitada Arhitektuuriametile hoone eskiisprojekt heakskiidu saamiseks. 
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Hoone lubatud suurim kõrgus ja laius: ühtlustada Tiimani tn.1J olemasoleva hoone kõrgusega ja laiusega. 

4.2 Juurdeehitatava hooneosa korruste arv: 1.

4.3 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.4 Välisviimistlus ja arhitektuur: esitada vähemalt 2 välisviimistluse lahendust ja värvilahendust parima tulemuse saavutamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.5 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. 

4.6 Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass. 
4.7 Väravad ja uksed: tuldtõkestavad.
4.8 Hoone tehnosüsteemide projekteerimine.

4.9 Parkimiskohad: lahendada Tiimani tn.1J krundi piires. Väljaspool Tiimani tn.1J krunti ettenähtud parkimiskohad kooskõlastada krundi omanikuga.
4.10 Juurdepääsuteed: lahendada projektiga.
4.11 Teed ja platsid: asfalt, teekattekivid, teekatteplaadid. Esitada teekatete põhimõttelõiked, kasutatavate materjalide spetsifikatsioon (materjalide nimekirjad ja mahud).
4.12 Asendiplaan esitada mõõtkavas 1: 250. Näidata tehnovõrgud ja ehitised, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt jne.
4.13 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine. 
4.14 Projekti koosseisus esitada lisaks:   

- situatsiooniskeem,
- liiklusskeem,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- põrandate plaan ja lõiked,

- vundamendi, karkassi sammaste ja katuse plaanid, 

- hoone värvivaated, 

- avade täitmise plaan,

- akende, uste ja väravate eksplikatsioon,

- seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- sidumisjoonis vaatega koos naaberehitistega,

- evakuatsiooniskeem jne.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele, kanalisatsioonile ja ventilatsioonile, tänavavalgustusele ja küttele. 
5.2 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada tarindite tehnilise seisukorra ekspertiis, välja selgitades laohooneosa juurdeehitamise võimalust. Otsus lisada projekti kausta.
6.2 Tiimani 1C tootmishoone fassaadi sulgemine kooskõlastada hoone omanikuga. 

	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.
7.2    Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond (välisvõrgud, liiklusskeem, likvideeritavad puud).
7.3    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

7.4    Krundi omanik.
7.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED




8.1 Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
8.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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 Linnasekretär
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