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                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
(Rakvere tn.16 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine
 rehvitöökoja ja sepikoja tarbeks)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:


Määrata projekteerimistingimused Rakvere tn.16 hoone siseruumide osalise rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks rehvitöökoja ja sepikoja tarbeks järgnevalt:             

	1. ÜLDANDMED



	1.1  Krundi kaasomanikud
                        1577/2088 
                          341/2088

                          170/2088                                          
	1. OÜ Rik Suur, registrikood 10518436, Malmi tn.6, Narva
2. Igor Šibalov, Paadi tn.4, Narva 

3. Narva linn

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, 
Rakvere tn.16, ehitisregistrikood 118004996
Hoone ehitisalune pindala  260,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 18.02.08.a avaldus nr 315/1-12 
Igor Šibalov – OÜ Rik Suur juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1,
Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone osaline rekonstrueerimine rehvitöökoja ja sepikoja tarbeks.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“ jne.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.7 Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes eksemplaris.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Hoone siseruumide kasutamise otstarvete muutmine: rehvitöökoda, sepikoda, soojussõlm.
4.2 Maakasutuse sihtotstarbe muutmine: ärimaa/tootmismaa.

4.3 Väravad ja uksed: tuldtõkestavad.
4.4 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

4.5 Hoone tehnosüsteemide projekteerimine.

4.6 Vajadusel fassaadide renoveerimine: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
4.7 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.8 Parkimiskohad: lahendada Rakvere tn.16 krundi piires.
4.9 Jäätmekäitlus: lahendada projektiga.
4.10 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. 
4.11 Asendiplaan: näidata juurdesõiduteed ja pääsud, liiklusskeem, tehnovõrgud ja ehitised, valgustimastide ja teede paiknemine, määratleda pinnakatted jne.
4.12 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- situatsiooniskeem,
- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- hoone inventeerimisplaanid,

- lammutatavate seinte plaan,

- uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- põrandate plaan ja lõiked,

- värvivaated koos värvikoodidega,

- avade täitmise plaan,

- uste ja väravate eksplikatsioon,

- ehitise püstlõige, 
- seadmete paigutuse plaan,

- tehnoloogia osa, personal, töökaitse ja tuleohutusmeetmed jne.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: esitada insener-tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile. 
5.2 Vajadusel hoone varustamine välisvõrkudega: esitada välistrasside tööprojektid. Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed, materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega. Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone konstruktsioonide ja tehnovõrkude seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel. Otsus lisada projekti kausta.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

7.2     Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

7.3     Krundi kaasomanikud.
7.4     Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusamet.
7.5     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED




8.1 Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.
8.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Linnapea
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Ants Liimets

	
	Linnasekretär
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