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NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2008.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Rahu tn.4, Rahu tn.4c, Rahu tn.4g hoonete lammutamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Rahu tn.4, Rahu tn.4c, Rahu tn.4g hoonete lammutamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:             

	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	FAMAR-DESI KINNISVARA AS,  reg.kood 10161848
Linda tn.4, 20309 Narva

	1.2 Asukoht,
      algandmed                                         
	Narva linn, 
Rahu tn.4, ehitisregistrikood 118004994, ehitisalune pind: 1929,0 m2
Rahu tn.4c, ehitisregistrikood 118010283, ehitisalune pind: 972,0 m2
Rahu tn.4g, ehitisregistrikood 118009129, ehitisalune pind: 30,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 02.04.08.a avaldus nr.600/1-12,

Fjodor Sokolov - volinik
1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Rahu tn.4, Rahu tn.4c, Rahu tn.4g hoonete lammutamine.
	3.  ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt. Lõige 16. Lammutusprojekt” jne.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

3.8 Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, ehitusmaterjalide ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid, transpordi liikumise ajutine skeem jne ( Narva linna ehitusmäärus § 23 ).

3.9 Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.
	4. TINGIMUSED OLEMASOLEVATE HOONETE LAMMUTAMISEKS


4.1 Lammutusprojekti koosseisus esitada:

- situatsiooniskeem,

- asendiplaan,

- hoonete inventeerimisplaanid.

4.2 Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:
- lammutustööde ohutusnõuded, järjekord ning vajadusel konstruktsioonide ajutise toestamise moodused;
- sõlmede lahtiühendamise viisid ja järjekord;
- lammutatavate materjalide ligikaudsed kogused eraldi materjalide kaupa;
- lammutusmaterjalide kasutamise ja jäätmete paigutamise kohad. Millised lammutusjäätmeid ladustatakse, millised viiakse käitlusesse;

- ohtlike jäätmete kogused liikide kaupa ja iga liigi edasine suunamine;

- lammutatavate materjalide ja jäätmete käitlemise ohutusnõuded;

- tehnovõrkude lahtiühendamise tingimused ja kohad.

	5. KOOSKÕLASTUSED




5.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

5.2     Tehnovõrkude valdajad.   
5.3     Linnavara ja-Majandusameti keskkonnaküsimustega tegelev spetsialist.
5.4     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	6. RAKENDUSSÄTTED




6.1   Otsus jõustub teatavaks tegemisest.
6.2   Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin
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