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Projekteerimistingimused

Juhhanovi tn 20 hoone rekonstrueerimise

 ja majandushoone ehitamiseks.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Valeriy Belyaev

Aadress: Karja 4-18, Narva linn,

Tehnilised andmed: ehitusala 60 m², krundi pind 579 m²;
Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Juhhanovi 20

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 03.10.2005.a. nr 1074/1-11

        Valeriy Belyaev
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja laiendamine ning majandushoone ehitamine. 

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala:  mitte ületada asukohaskeemil antud tänava ehitusjoont;
4.2 Suurim juurdeehituse maht: kuni 33% olemasolevast elumajast Juhhanovi tn 20 maapealsest mahust;
4.3 Hoonete arv krundil: max 2 (elumaja pluss kokkuehitatud saun ja garaaž);

4.4 Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku;

4.5 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.6 Korruste arv: 1;

4.7 Lubatud suurim kõrgus: olemasolev; kõrvalhoonel mitte ületada elamu madalama katuseosa kõrgust;

4.8 Katus: lahendada hoonete arhitektuurset tervikut silmas pidades

4.9 Katusekalle: olemasolev või kuni 45°;

4.10 Lubatud katusekatte materjalid: lahendada projektiga;
4.11 Avatäited: uute avatäidete kavandamisel lähtuda hoone algsest lahendusest või anda täiesti uus hoone arhitektuuri toetav lahendus; 

4.12 Välisviimistlus: kasutada ajas kestavaid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv jmt.). Vältida imiteerivaid ja plastmaterjale. Hoone värvilahendus sobitada/ühtlustada olemasoleva hoonega;
4.13 Parkimine ja jäätmekäitlus: lahendada normikohaselt oma krundil. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;

4.14 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti asendiplaanil;

4.15 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;

4.16 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Üksikelamu tehniline varustatus toimub olemasolevate võimsuste baasil.
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Naaberkruntide omanikud;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	7. LISA




7.1 Asukohaskeem;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt



Svetlana Maslova
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