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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Liidia Grigorjeva

Aadress:Rahu tn 8-73, Narva linn

Tehnilised andmed: Üldpind  64,5m²

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Rahu tn 8-73

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 13.10.05.a avaldus nr.1110/1-11
        Liidia Grigorjeva
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on korteri ümberplaneerimine ilma kandvate 

          seinte likvideerimiseta.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Üldpind: 64,5 m²;
4.2 Aknad: aknaraamide vahetamine olemasolevates mõõtmetes säilitades raamistuse mustri;
4.3 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;
4.4 Likvideeritavad ja ümber ehitatavad hooneosad: ümerplaneerimine võib toimuda mittekandavate vaheseinte arvelt;
Lodža ühendamine korteriga: pole lubatud (Vastavalt 26.04.2005.a. ehitus- ja arhitektuurikomisjoni istungi otsusele);
4.5 Lodža klaasimine: vastavalt fassaadiklaasistamise üldplaanile;
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.1 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele;
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 5 „...Ehitise osale võib anda kasutusloa, kui ehitise osa on võimalik funktsionaalselt ja  

ohutult kasutada.”
3. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt




Svetlana Maslova
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