                                                                                                             eelnõu
NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS
Narva







                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine 
(Tallinna mnt kõnnitee tänavavalgustuse projekteerimine
alates Rahvavälja tänavast kuni Kangelaste prospektini)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   

Narva Linnavalitsus annab korralduse:
Määrata projekteerimistingimused Tallinna mnt kõnnitee tänavavalgustuse ehitusprojekti koostamiseks alates Rahvavälja tänavast kuni Kangelaste prospektini järgnevalt:                       
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
Peetri plats 3, 20308 Narva

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn, Tallinna mnt kõnnitee
(alates Rahvavälja tänavast kuni Kangelaste prospektini)
Riigi omandis olev katastrisse kandmata maa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. 

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 01.09.08.a avaldus nr.1559/1-12 
         Tamara Luigas – direktori kohusetäitja
1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on elektrikaablite paigaldamine ning valgustimastide rajamine Tallinna mnt kõnnitee varustamiseks tänavavalgustusega alates Rahvavälja tänavast kuni Kangelaste prospektini.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada lähtudes VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandest, Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud projekteerimistingimustest, Eestis kehtivatest projekteerimisnormidest ja Standarditest jne.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.
3.8 Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ette näha maakaabliga kõnnitee tänavavalgustus. 

4.2 Esitada valgustimastidele paigaldatavate välisvalgustite eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks võttes aluseks „Narva Linnamööbel” projekti.
4.3 Elektrikaablite paigutamise minimaalne sügavus: normikohane. 

4.4 Elektrikaablite, ehitiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.
4.5 Tehnovõrkude ja mastide vundamendiosade vaheline minimaalne kuja: normikohane. 
4.6 Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.
4.7 Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. Plaanil näidata rikutud katete ja haljastuse taastamise vööndid, eristades neid viirutusega.
4.8 Muud nõuded: vastavalt VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele.
4.9 Asendiplaan: näidata säilitatavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, projekteeritavad ja likvideeritavad ehitised jne.
4.10 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- situatsiooniskeem, 

-
materjalide tellimisspetsifikatsioonid, 

- elektrikaablite plaan,

-
piki-ja põikiprofiilid,

-
projekteeritud elektrikaablite tehnilised andmed, 

-
kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

-
nõuded elektrikaablite paigaldamisel,

- elektrikaablite kaitsemeetmed,

-
takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

-
elektrikaablite paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

-
paigalduse täpsusnõuded,

- joonis „Valgustimasti vundament”,
- valgusti diagramm,
-
toodete ja töö kvaliteedi määramine,

-
tööde teostamise juhised,

-
ehitusplatsi juhtimine,

- plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine” jne. 
	5. KOOSKÕLASTUSED




5.1    Tehnovõrkude valdajad.
5.2    Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

5.3    Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.
5.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	6. RAKENDUSSÄTTED



6.1   Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.
6.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.
Märkused:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.
§23 lg 5 kohaselt: “.....Ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väljastatakse kinnisasja omaniku nõusolekul. Kinnisasja omaniku nõusolek ei ole vajalik, kui ehitusloa taotleja kasuks on seatud sundvaldus. Ehitusloa väljastamisest teavitatakse kinnisasja omanikku.”

2.
§33 lg 8 kohaselt: “.....Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes.”
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Tarmo Tammiste
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Linnapea
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Ants Liimets 

	
	Linnasekretär
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