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Projekteerimistingimuste määramine
(Tuuleveski tänavale ühisveevarustustorustiku paigaldamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   

Narva Linnavalitsus annab korralduse:
Määrata projekteerimistingimused Tuuleveski tänavale ühisveevarustustorustiku paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:                                  
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	AS Narva Vesi, registrikood 10369373
Kulgu tn.4, 20104 Narva

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn, Tuuleveski tänav 
Riigi omandis olev katastrisse kandmata maa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. 

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 15.10.08.a avaldus nr.1872/1-12 
         Tatjana Eigard – juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on Tuuleveski tänavale ühisveevarustustorustiku paigaldamine.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada lähtudes AS-i Narva Vesi poolt väljastatud projekteerimisülesandest, Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud projekteerimistingimustest, Eestis kehtivatest projekteerimisnormidest ja Standarditest jne.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.
3.8 Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Välisvõrkude paigutamise minimaalne sügavus: normikohane.
4.2 Rajatiste, hoonete ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.
4.3 Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.
4.4 Ette näha haljastuse ja kõigi olemasolevate ehitiste korrasolek ja kaitse.
4.5 Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. Plaanil näidata rikutud katete ja haljastuse taastamise vööndid, eristades neid viirutusega.
4.6 Muud nõuded: vastavalt AS-i Narva Vesi poolt koostatud tehnilistele tingimustele.
4.7 Asendiplaan: näidata säilitatavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.
4.8 Puude likvideerimise korral määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.
4.9 Projekti koosseisus esitada lisaks:
· AS-i Narva Vesi poolt koostatud tehnilised tingimused,

· situatsiooniskeem, 

· materjalide tellimisspetsifikatsioonid, 
· montaaži skeem,

· piki-ja põikiprofiilid,

· projekteeritud torustiku tehnilised andmed, 

· kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

· materjalide transport ja ladustamine,

· nõuded torustiku paigaldamisel,

· takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

· torustiku paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

· paigalduse täpsusnõuded,

· torustiku katsetamine,

· toodete ja töö kvaliteedi määramine,

· tööde teostamise juhised,

· ehitusplatsi juhtimine,

-  plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine” jne. 
	5.  ERITINGIMUSED




Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2    Tehnovõrkude valdajad.
6.3    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus. 
6.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

6.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1   Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.
7.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.
Märkused:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.
§23 lg 5 kohaselt: “.....Ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väljastatakse kinnisasja omaniku nõusolekul. Kinnisasja omaniku nõusolek ei ole vajalik, kui ehitusloa taotleja kasuks on seatud sundvaldus. Ehitusloa väljastamisest teavitatakse kinnisasja omanikku.”

2.
§33 lg 8 kohaselt: “.....Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes.”
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Tarmo Tammiste
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Linnapea
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Ants Liimets

	
	Linnasekretär
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