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NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2008.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Tuleviku tänava ja Lavretsovi tänava vahelise territooriumi heakorrastamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

15.10.2008.a. Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Tuleviku tänava ja Lavretsovi tänava vahelise territooriumi heakorrastamise ehitusprojekti koostamiseks. 

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

2.1  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt teeb kohalik omavalitsus otsuse projekteerimistingimused kinnitada.
2.2 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

3. OTSUS


3.1  Määrata projekteerimistingimused  Tuleviku tänava ja Lavretsovi tänava vahelise territooriumi heakorrastamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:
	3.1.1. ÜLDANDMED



	3.1.1.1  Tellija


	Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
Peetri plats 3, 20308 Narva

	3.1.1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, 
Tuleviku tänava ja Lavretsovi tänava vaheline maa-ala
Maa-ala pindala: ≈ 11 800,0 m2 
Riigi omandis olev katastrisse kandmata maa

	3.1.1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	3.1.1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 15.10.08.a avaldus nr.1873/1-12

      Aleksandr Šelepanov – kommunaalmajandusosakonna juhataja kohusetäitja

      direktori ülesannetes

3.1.1.4.2 Ehitusseadus, Teeseadus1, Narva linna ehitusmäärus
3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on Tuleviku tänava ja Lavretsovi tänava vahelise territooriumi heakorrastamine.
	3.3 ÜLDNÕUDED




3.3.1    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrus nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”;

- Narva Linnavalitsuse 05.03.2008.a. korraldusega nr. 288-k kinnitatud projekt „Narva Linnamööbel” jne.
3.3.2    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3.3    Ehitusprojekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.3.4    Kõnniteede projekteerimise korral esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus1 § 19). Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus1 § 251).
3.3.5    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.3.6    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.3.7    Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.3.8    Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

3.3.9    Esitada Arhitektuuriametile eskiisprojekt heakskiidu saamiseks. 
3.3.10  Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kolmas identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.
	3.4  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1 Ette näha mängu- ja spordiväljakute rajamine.

3.4.2 Esitada mängu- ja spordiväljakute seadmete paigalduse kirjeldus, spetsifikatsioon ja tehnilised andmed. Esitada mängu- ja spordiväljakute seadmete näidised. Mängu- ja spordielementide plaanid esitada mõõtkavas 1:50. Näidata turvaalad. 
3.4.3 Ette näha juurdepääsud territooriumile. Eskiisprojektis esitada treppide eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks
3.4.4 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.
3.4.5 Vajadusel kõnniteede projekteerimine. Tagada sademevee äravool teekattelt.

3.4.6 Kõnnitee kate: teekattekivid, teekatteplaadid, murukivid jne. 

3.4.7 Heakorrastus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil.  Ette näha väikevormid, lähtudes „Narva Linnamööbel” projektist. Istepingi ja prügikasti tüüpide joonised esitada projekti lisadena. 
3.4.8 Teostada maa-ala dendroloogiline inventeerimine ja hindamine. Määrata kõikide puittaimede liigiline kuuluvus, nende haljastuslik väärtus ning tervislik seisukord. Esitada haljastuse hinnangu tabel. Esitada raiete plaan dendroloogilise hindamise alusel.
3.4.9 Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Esitada projekteeritud taimmaterjali loetelu.
3.4.10 Ette näha maakaabliga tänavavalgustus. Näidata valgustite diagrammid. Esitada välisvalgustite eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.
3.4.11 Vajadusel drenaaži rajamine.
3.4.12 Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.
3.4.13 Asendiplaan: näidata olemasolevad ja lammutatavad ehitised, säilitatavad ja likvideeritavad puud, kõnniteede paiknemine; määratleda pinnakatted jne.
3.4.14 Muud nõuded: vastavalt projekti tellija lähteülesandele. Projekti tellija lähteülesanne lisada projekti kausta.
3.4.15 Esitada orienteeruvad põhiliste tööde mahud ja soovitav põhiliste tööde järjekord, tööde teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine.
3.4.16 Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

3.4.17 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- situatsiooniskeem,

- asendiplaan,

- vertikaalplaneerimine,

- teekatete põhimõttelõiked jne.
	3.5  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



3.5.1 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.
3.5.2 Vajadusel esitada projekteeritavate ja ümberpaigutatavate tehnovõrkude tööprojektid. Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

3.5.3 Esitada tänavavalgustuse tööprojekt.
	3.6  ERITINGIMUSED




Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.

	3.7  KOOSKÕLASTUSED




3.7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

3.7.2     Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

3.7.3     Muinsuskaitseamet.

3.7.4     Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusamet.

3.7.5     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	4.  RAKENDUSSÄTTED




4.1   Otsus jõustub teatavaks tegemisest.
4.2   Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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