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Projekteerimistingimuste määramine maakaabelliini paigaldamiseks
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse § 19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr. 42/38 „Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus“
Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused uue maakaabelliini paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks paigaldamine  Võidu pr 2a alajaamast nr. 89 kuni Mõisa tn 1b krundini järgnevalt:
1.1. ÜLDANDMED
1.1. Taotleja




Jevgeni Novak







TÜ Gerkules, reg. kood 10004418

1.2. Asukoht




Narva linn, Võidu pr 2a ja Mõisa tn 1b. 







vaheline maa








Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa
1.3. Projekteerimistingimused kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

1.4. Projekteerimistingimuste koostamise alus
· projekteerimistingimuste taotlus 07.01.09.a avaldus nr. 22/1-12;
· ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus;
· Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.
2.1. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK
2.1. Projekti koostamise eesmärgiks on uue elektrikaabli paigaldamine  Võidu pr 2a alajaamast nr. 89 kuni Mõisa tn 1b krundini.
3.1. ÜLDNÕUDED
3.1. Ehitusprojekti koostada lähtudes VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandest, Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud projekteerimistingimustest,  Eestis kehtivatest projekteerimisnormidest ja Standarditest jne.

3.2. Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3. Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4. Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ning projekteerimistingimuste punktis nr. 5 ettenähtud juhtudel.

3.5. Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6. Väljastatud Narva Linnavalitsuse ja VKG Elektrivõrgud OÜ poolt projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7. Esitada tabel teabega läbitava elektrikaabli maaüksuste omanike kohta, mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.

3.8. Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused ning punktis 3.7 loetletud elektrikaabelliini paigaldamiseks maaomanike nõusolekud.

3.9. Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile ehitusloa saamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris.

4.1. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

4.1. Elektrikaabli paigutamise minimaalne sügavus: normikohane.
4.2. Elektrikaabli, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohased.

4.3. Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

4.4. Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

4.5. Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. Plaanil näidata rikutud katted ja haljastuse taastamise vööndid, eristades ned viirutustega.

4.6. Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus territooriumi heakorrastamine.
4.7. Muud nõuded: vastavalt VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele.

4.8. Asendiplaan: näidata säilitavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.

4.9. Projekti koosseisus esitada lisaks:

· situatsiooniskeem

· materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

· elektrikaabli plaan,

· piki- ja põikprofiilid,

· projekteeritud elektrikaabli tehnilised andmed,

· kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

· nõuded elektrikaabli paigaldamisel,

· elektrikaabli kaitse meetmed,

· takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

· elektrikaabli paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

· paigalduse täpsusnõuded,

· toodete ja töö kvaliteedi määramine,

· tööde teostamise juhised,

· ehitustööde korraldamise projekt ning vajadusel ehitustööde teostamiseks liikluskorralduseprojekt,
· plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine“ jne.

5.1. KOOSKÕLASTUSED

5.1. Tehnovõrkude valdajad.

5.2. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

5.3. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
5.4. Vajadusel Narva linna Maanteeameti peaspetsialist.

5.5. Vajadusel taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.

6.1. RAKENDUSSÄTTED

6.1. Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

6.2. Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 
Märkused:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.
§23 lg 5 kohaselt: “.....Ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väljastatakse kinnisasja omaniku nõusolekul. Kinnisasja omaniku nõusolek ei ole vajalik, kui ehitusloa taotleja kasuks on seatud sundvaldus. Ehitusloa väljastamisest teavitatakse kinnisasja omanikku.”

2.
§33 lg 8 kohaselt: “.....Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes.”
	
	[image: image1.png]





	[image: image2.png]



Linnapea
	[image: image3.png]



Ants Liimets 

	
	Linnasekretär


