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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Natalja Tsistjakova

Aadress: AÜ Mebelstsik, Puidu tn 18, Narva

Tehnilised andmed: krundi pind 661 m²;
Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Puidu tn 18, AÜ Mebelstsik

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 20.10.2005.a. nr 1140/1-11

        T. Zuravljova (volitud isik)
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja rekonstrueerimine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: vt. lisa 2 , mitte ületada antud tänava ehitusjoont;
4.2 Krundi maksimaalne täisehitus: kuni 30% (arvutus näidata asendiplaanil);
4.3 Rajatava hoone kaugus naaberhoonetest: laienduse puhul minimaalselt 5m;
4.4 Ehitise kasutamise otstarve: üksikelamu;

4.5 Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku;

4.6 Korruste arv: 1-2; teise korruse pindala ca 50% esimese korruse pindalast;

4.7 Lubatud suurim kõrgus: 8m planeeritud maapinnast;

4.8 Katus: lahendada hoone tervikut silmas pidades;

4.9 Katusekalle: lamekatus või viilkatus kuni 45°;

4.10 Katusekatte materjal: plekk, kivi jmt. Tasakatusega osad soovitav lahendada osaliselt katuseterrassina;

4.11 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv jne). Vaadetel anda läbimõeldud värvilahendus värvikirjeldustega. Imiteerivaid materjale mitte kasutada;

4.12 Asendiplaan: lahendada kõrguslik sidumine ja vertikaalplaneerimine, näidata tehnovõrgud;
4.13 Piirded: projekti koosseisus lahendada tänava poolne piire ja väravad;
4.14 Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne planeering näidata asendiplaanil;

4.15 Teed ja juurdepääsud: lahendada asendiplaanil, näidata katendid;

4.16 Parkimine ja jäätmekäitlus: lahendada normikohaselt oma krundil. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;

4.17 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Naaberkruntide omanikud;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	7. LISA




7.1 Asukohaskeem ( Lisa 1);

7.2 Asendiplaan ( Lisa 2);

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt
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