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JUHISED PAKKUJALE

1. Üldandmed

	1.1. Hankija:
	nimi:
	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

	
	reg.nr.:
	75029837

	
	aadress:
	Peetri pl. 3, 20308 Narva linn

	
	telefon:
	35 99140

	
	faks:
	35 99161

	
	e-post:
	varamajandus@narva.ee


	1.2. Riigihanke eest vastutav isik:
	nimi:
	Aivo Raud

	1.3. 
	amet:
	Zoroaster OÜ juhatuse liige

	1.4. 
	telefon:
	53 446 284

	1.5. 
	faks:
	33 66 190

	1.6. 
	e-post:
	info@zoroaster.ee

	1.7. Riigihanke nimetus:
	Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise projekteerimine


	1.8. Riigihanke viitenumber:
	_________________


	1.9. Hankemenetluse liik:
	avatud hankemenetlus



	1.10. Rahastamisallikad:
	EL Struktuuritoetus, Narva linna eelarve


	1.11. Riigihanke jaotamine osadeks:
	Hankija ei ole jaotanud hanget osadeks


1.12. Hankedokumendid (edaspidi HD) on:

· käesolevad HD koos kõikide lisadega (vt sisukord);

· kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujale saadetud dokumendid, millega on muudetud või selgitatud HD nõudeid. HD osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on pakkujale siduv.

1.13. Konfidentsiaalsus:

· hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks

2.1. Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid

2.1.1. Pakkuja peab olema oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud äriregistris või erialases registris. Pakkuja esitab väljatrüki oma asukohamaa seaduse kohasest registreeringust. Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija avaliku äriregistri andmebaasist.
2.1.2. Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjutamiseks (lisa 1 vorm I).

2.1.3. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) §38 lg1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab lisas 1 toodud vormi II kohase kinnituse. Pakkuja jäetakse kvalifitseerimata, kui esinevad Riigihangete seaduse §38 lg1 toodud asjaolud ja võidakse jätta kvalifitseerimata, kui esinevad Riigihangete seaduse §38 lg2 toodud asjaolud.

2.1.4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuste maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab kinnituse maksuvõla puudumise kohta Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja või taotleja elu- või asukohajärgse maksude maksuhalduri või pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi. 

2.1.5. Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad järgnevate hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja ning kinnitama, et hankelepingu täitmise eest vastutavad ühispakkujad solidaarselt. Volikiri ja kinnitus tuleb esitada koos ühise pakkumusega.

2.1.6. Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate kohta esitab pakkuja alltöövõtjate nimed, registrikoodid, nende poolt teostatavate tööde loetelu ja protsentuaalne osa kogutöödest iga alltöövõtja osas. Alltöövõtjate mittekasutamise juhul esitab pakkuja vastava kinnituse.
2.2. Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid

2.2.1. Pakkuja 2005÷2007 majandusaasta keskmine netokäive projekteerimistööde osas peab olema vähemalt 2.0 miljonit krooni aastas (summaarne vähemalt 6.0 miljonit krooni 3-e aasta kohta). Pakkuja esitab 2005÷2007 majandusaastate aruandest väljavõtte (bilanss ja kasumiaruanne).

2.3. Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid
2.3.1. Pakkuja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ja omama registreeringut projekteerimise tegevusalal. Pakkuja või pakkuja alltöövõtja peab omama majandustegevuse registreeringut alljärgnevatel tegevusaladel: arhitektuurne, konstruktiivne, veevarustus ja kanalisatsioon, küte ja ventilatsioon, tuleohutuspaigaldis, elektritööd. Pakkuja esitab väljavõtte majandustegevuse registrist.
2.3.2. Pakkuja või pakkuja alltöövõtja peab omama Politseiameti poolt väljastatud tegevusluba valveseadmestiku projekteerimiseks. Pakkuja esitab tegevusloa koopia.
2.3.3. Pakkuja peab olema viimase kolme majandusaasta jooksul (2005÷2007) teostanud sarnaseid projekteerimistöid (ehitiste grupp „12000 Mitteelamud“, vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002.a määrusele nr. 10 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”) vähemalt järgmises mahus: vähemalt 3 teostatud lepingut; maksumus kokku vähemalt 2 miljonit krooni. Pakkuja peab olema nimetatud tööd teostanud korrektselt ja hea tava kohaselt. Pakkuja esitab lisa 1 vormi III kohase teostatud projekteerimistööde loetelu koos andmetega maksumuse, tähtaegade ja tellijate kohta.
2.3.4. Pakkuja peab omama arhitekti ja inseneri erialast vastutuskindlustust summas vähemalt 500 000 krooni. Pakkuja esitab vastutuskindlustuse koopia või kindlustusasutuse kinnituskirja vastutuskindlustuse sõlmiseks juhul, kui Pakkuja osutub hanke võitjaks.
2.3.5. Pakkujal peab olema hankelepingu realiseerimiseks vähemalt kaks ehitusalase kõrgharidusega teenuse osutamise eest vastutavat töötajat, kellel on vähemalt 3-aastase töökogemus ehitusliku projektdokumentatsiooni koostamise valdkonnas. Pakkuja esitab projekteerijate CV-d vastavalt lisale 1 vorm IV.
3. Tehniline kirjeldus

3.1. Riigihanke tehniline kirjeldus on toodud HD lisas 2.

4. Hankelepingu tingimused

4.1. Hankelepingu tingimused on antud HD lisas 3 toodud hankelepingu projektis.

4.2. Hankelepingu täitmise tähtpäev on hiljemalt 01.09.2009.a.
5. Pakkumuse vormistamise keel

5.1. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

6. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik

6.1. Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on eesti kroon.

6.2. Pakkumuse maksumus tuleb väljendada vastavalt HD lisas toodud hinnapakkumuse vormile (lisa 1 vorm V, VI).

7. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

7.1. Pakkumus peab olema jõus 90 päeva jooksul alates pakkumuste esitamise tähtpäevast. 

8. Pakkumuse tagatis

8.1. Hankija ei nõua pakkujalt pakkumuse tagatist.
9. Hankedokumentide väljastamine

9.1. Hankedokumente saab tasuta kirjalikul pöördumisel hankija kontaktisiku Irene Weiss-Wendti poole: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet; Peetri pl. 3, Narva linn 20308. Kirjalikuks pöördumiseks loetakse ka faksi numbril 35 99161 või e-posti aadressil irena.weis@narva.ee edastatud pöördumised.
9.2. Hankedokumente väljastatakse elektrooniliselt e-posti teel. Pakkuja tagastab dokumentide kättesaamisel täidetud ja allkirjastatud kinnituse HD kättesaamise kohta (HD lisa 1, vorm VIII) faksiga hankija numbril 35 99161 või kinnitab kättesaamist e-posti aadressil irena.weis@narva.ee. Hankedokumente väljastatakse kuni …...2009.a kella..........
9.3. Nõutavate dokumentide täitmise hõlbustamiseks antakse Pakkujate poolt täidetavad lisad Pakkujatele täiendavalt ka arvutis täitmist võimaldavas failis „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine - lisad.doc“

10. Selgitused hankedokumentide sisu kohta

10.1. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hankija kontaktisiku, Irene Weiss-Wendti poole: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri pl. 3, II korrus, Narva linn 20308. Kirjalikuks pöördumiseks loetakse ka faksi numbril 35 99161 või e-posti aadressil irena.weis@narva.ee edastatud pöördumised.
10.2. Hankija vastab esitatud küsimustele 3-e tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, edastades kirjalikud vastused koos küsimustega samaaegselt kõigile pakkujatele. Juhul, kui pakkujad on esitanud hankijale e-posti või faksi numbri, edastatakse vastused e-posti või faksi teel.

10.3. Hankija ei vastuta faksi või e-posti side toimimise eest.

11. Pakkumuse vormistamine ja esitamine

11.1. Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused ja vahelekirjutused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud.

11.2. Pakkumus tuleb esitada kinnises pakendis ning 2-es eksemplaris (1 originaal ja 1 koopia) ning rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakkumuse originaali tiitellehele teha märge “Originaal” ja koopiale märge “Koopia”. Erinevuste esinemisel originaalis ja koopias loetakse õigeks originaal.
11.3. Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:

· hankija nimi;

· hankija aadress;

· riigihanke nimetus ja viitenumber;

· pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed);

11.4. Hankija ei vastuta pakendi nõuetekohaselt täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

11.5. Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

· tiitelleht;

· sisukord;

· HD punktis 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras;

· HD lisa 1 vormi V, VI kohane pakkumus;

· projekteerimistööde kalendergraafik;

· muu informatsioon

11.6. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet; Peetri pl. 3, II korrus, Narva linn 20308, hiljemalt …....2009.a, kella .........-ks; kohaletoomisel esitada sekretärile.
11.7. Hankija väljastab pakkumuse kättesaamisel pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber (lisa 1 vorm VII).

11.8. HD punktis 11.6 nimetatud tähtajast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta. Nende kohta väljastatakse tõend vastavalt HD punktile 11.7 ning pakkumus tagastatakse pakkujale avamata kujul.

11.9. Kui pakkuja esitab pakkumuste esitamise tähtaja jooksul uue pakkumuse, ei muutu eelnevalt tema poolt esitatud pakkumused seetõttu ilma HD punktis 11.10 nimetatud teateta kehtetuks.

11.10. Pakkuja võib esitatud pakkumuse tagasi võtta, kusjuures sellekohane kirjalik teade tuleb esitada hankijale enne HD punktis 11.6 nimetatud tähtpäeva.

11.11. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

11.12. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu toime võimaluse.

11.13. Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud.

11.14. Pakkumuse alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

12. Pakkumuste avamine

12.1. Pakkumuste avamise koht ja aeg: Narva Linnavalitsuse istungisaal; Peetri pl. 5, I korrus, Narva linn 20308, …..2009.a, kell.........Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtaega (puuduvad eelnevad avamisjäljed), nende esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust.

12.2. Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab olema võimeline tõendama esindusõigust. Pakkumuste avamisel osalejate nimed kantakse pakkumuste avamise protokolli.

12.3. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides nõutud loetelule. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse kõigile pakkujatele 3-e tööpäeva jooksul või RHS §54 lg4 alustel. 

12.4. Pakkumusi, mis on avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtaega (avamisjälgedega pakkumused) ja pakkumusi, mis on tagasi võetud, ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge.
13. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine

13.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt HD punktis 2 toodud tingimustele.
13.2. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega või võltsitud dokumente.
13.3. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele.
14. Pakkumuste vastavuse kontroll

14.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele.

14.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumentides esitatud tingimustega.

14.3. Pakkumuse võib tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumentides esitatud tingimustest.

14.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud tingimustele.

15. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

15.1. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

· ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;

· kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, nii et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.

15.2. Hankija esitab viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul RHS §54 lg1 kohase teate kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta. 

16. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine 

16.1. Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.

16.2. Hankija võrdleb ja hindab pakkumusi pakkumuse maksumuse järgi. Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

Lisa 1. Vorm I. Volikiri

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Riigihange:
Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise projekteerimine,
viitenumber _________________
Käesolevaga volitab ___________________________________________ (pakkuja nimi) ____________________________________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus ____________________________________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

Lisa 1. Vorm II. Pakkuja kinnitus 

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Riigihange:
Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise projekteerimine,
viitenumber _________________
1. Käesolevaga kinnitame, et meil (ja meie vahetutel alltöövõtjatel, kui kasutatakse) puuduvad RHS §38 lg1 ja lg2 kohased asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

2. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.

3. Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

4. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.

5. Kinnitame, et lisatud hinnapakkumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et hinnapakkumuse mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

6. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

7. Mõistame, et hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima hinnaga pakkumust. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.

8. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta ja tutvuda objektiga. Kinnitame, et esitatud informatsioon on piisav, et teostada riigihanke objektiks olev töö.

Kuupäev: ____________

__________________ __________________ __________________
(allkiri)
(esindaja nimi)

(amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel

Lisa 1. Vorm III. Teostatud projekteerimistööde loetelu

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Riigihange:
Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise projekteerimine,
viitenumber _________________
Teostatud projekteerimistööde loetelu

Meie poolt aastatel 2005÷2007 teostatud sarnaste tööde loetelu:

	Nr
	Tellija nimi,

kontaktandmed
	Teostatud projekteerimistööd
	Teostamise aeg ja koht
	Maksumus (ilma käibemaksuta)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Kinnitame, et nimetatud projekteerimistööd on teostatud korrektselt ning hea tava kohaselt.

Märkused: ___________________________________________________

Kuupäev: ______________________

Pakkuja nimi ja andmed:______________________

Esindaja allkiri:_____________________

Lisa 1. Vorm IV. CV vorm

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Riigihange:
Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise projekteerimine,
viitenumber _________________
CURRICULUM VITAE

1.
Perekonnanimi:

2.
Eesnimi:

3.
Sünniaeg:

4.
Haridus:

	Haridusasutused:
	

	Ajaperiood:

Alates (kuu/aasta)

Kuni (kuu/aasta)
	

	Kraad:
	


5.
Keelteoskus (Märgi 1-5, kus 5 on kõrgeim hinne):

	Keel 
	Rääkimine
	Kirjutamine

	
	emakeel 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

7. Muud oskused (nt arvutioskus jm):

8. Praegune töökoht:

9. Tööstaaž:

10. Töökogemused:

	Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
	

	Asukoht
	

	Ettevõte / organisatsioon
	

	Amet
	

	Töökirjeldus
	


11. Teostatud projekteerimistööde loetelu:

	Nr
	Tellija nimi,

kontaktandmed
	Teostatud projekteerimistööd
	Teostamise aeg ja koht
	Maksumus (ilma käibemaksuta)

	
	
	
	
	


Allkiri: ___________________
Lisa 1. Vorm V. Pakkumuse vorm
Hankija: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise projekteerimine
Riigihange

(viitenumber _________________)
PAKKUMUS

	Pakkuja nimi:
	


I. PAKKUJA

1. Informatsioon pakkuja kohta

	Täielik ametlik nimi 

(ärinimi):
	

	Äriregistri registrikood ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber:
	

	Juriidiline aadress:
	

	Postiaadress:
	

	Kontaktisik käesoleval pakkumusel:
	

	Telefon:
	

	Faks:
	

	Elektronposti aadress:
	

	Kodulehekülg:
	


2. Pangaandmed

	Kontoomaniku nimi:
	

	Pangakonto number:
	

	Panga nimi:
	


3. Isikuandmed

	Allakirjutanu nimi:
	

	Allakirjutanu ametikoht:
	


Lisa 1. Vorm VI. Tehnilisele kirjeldusele vastav hinnapakkumus

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Riigihange:
Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise projekteerimine,
viitenumber _________________
Pakkuja:

_________________________________________________________________________

/ettevõtte nimi, registrikood, juriidiline aadress/

Olles tutvunud hanketeate, hankedokumentidega ja kohapealsete tingimustega, pakume kõikide riigihankesse kuuluvate tööde ja kohustuste sooritamist käibemaksu sisaldava muutumatu hinnaga: 

Pakkumuse maksumus sõnadega:

_________________________________________________________________________

Pakkumuse maksumus numbritega:

_________________________________________________________________________

(Pakkumuse maksumuse täpsustavaks esitamiseks täidetakse pakkuja poolt alljärgnev tabel. Tabeli vormi mittejärgimine toob kaasa pakkumuse kõrvaldamise hankekonkursist.)

	Pos.
	Nimetus
	Maksumus

	
	
	

	1
	Ettevalmistustööd kokku:
	

	
	sealhulgas
	

	1.1
	Lähteandmete kogumine ja täpsustamine, tehnilised tingimused, täiendavad mõõdistused ja uuringud
	

	
	
	

	2
	Eskiisprojekt kokku
	

	
	sealhulgas
	

	2.1
	Eskiisprojekti koostamine
	

	
	
	

	3
	Põhiprojekt kokku
	

	
	sealhulgas
	

	3.1
	Tööde korraldamise osa
	

	3.2
	Arhitektuurne osa 
	

	3.3
	Konstruktiivne osa
	

	3.4
	Sisekujundus
	

	3.5
	Inseneriosad kokku, sh.:
	

	3.5.1
	veevarustus ja kanalisatsioon
	

	3.5.2
	küte ja ventilatsioon
	

	3.5.3
	elektripaigaldised
	

	3.5.4
	nõrkvoolupaigaldised
	

	3.6
	Välisvõrgud (s.h. ka vesi, kanalisatsioon, soojatrass)
	

	3.7
	Töömahtude loetelu ja taotluseelarve (ehitus ning seadmed)
	

	
	
	

	4
	Muud seotud tööd ja kulud kokku
	

	
	sealhulgas
	

	4.1
	Projekti ekspertiis
	

	4.2
	Projekti kooskõlastamine
	

	4.3
	Ehitusloa taotlemine
	

	4.4
	Muud tööd ja kulud
	

	
	
	

	
	
	

	
	KOKKU 1+2+3+4
	

	
	Käibemaks 18%
	

	
	Kõik kokku (riigihanke pakkumuse maksumus)
	


Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides kirjeldatud tööd, esitatud tingimused ja nõuded. Oleme Hankijalt ja hanke objektiks oleva hoonega tutvumisel ning pakkumuse koostamiseks vajalike täiendavate uuringute teostamisel saanud kõik käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni.
Pakkumuse maksumus sisaldab tasu ka nende toimingute eest, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised toimingud oleme nõus teostama hinnapakkumuses esitatud tingimustega.

Pakkuja nimi: ______________________

Kuupäev: ______________________

Allkiri: ______________________

Lisa 1. Vorm VII. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Riigihange:
Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise projekteerimine,
viitenumber _________________
Käesolevaga hankija kinnitab, et on kätte saanud _________________________________ (pakkuja nimi, registrikood) poolt esitatud pakkumuse. 

Kuupäev: ______________________ (täidab Hankija)
Kellaaeg: _______________________(täidab Hankija)
Hankija esindaja nimi ja allkiri: ________________________________

Lisa 1. Vorm VIII. Kinnitus HD väljastamise kohta

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Riigihange:
Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise projekteerimine,
viitenumber _________________
Käesolevaga kinnitame, et oleme kätte saanud kõik hankedokumendid ning nende lisad täies mahus.
Kuupäev: ______________________

Pakkuja nimi ja registrikood: __________________________________________________

Pakkuja aadress, e-posti aadress, telefoni ja faksi number: ___________________________

Esindaja nimi ja allkiri: _____________________

Lisa 2. Riigihanke tehniline kirjeldus

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Riigihange:
Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise projekteerimine,
viitenumber _________________
1. ÜLDINE KÄESOLEVA RIIGIHANKE TEHNILISEST KIRJELDUSEST

Riigihanke tehnilise kirjelduse eesmärk

Käesoleva riigihanke tehniline kirjeldus on koostatud eesmärgiga määrata aadressil Narva linn, Partisani tn 2 asuva Narva Laste Loomemaja hoone ja Partisani tn 2 krundi rekonstrueerimise projektlahendi väljatöötamisele esitatavad nõuded.

Hankija eesmärk

Hankija (edaspidi tekstis ka: Tellija) eesmärgiks on Narva Laste Loomemaja (edaspidi tekstis ka: NLL) hoone ja Partisani tn 2 krundi (edaspidi tekstis ka: krunt) täieliku rekonstrueerimise projektlahendi väljatöötamine koos hoone uuest ruumiprogrammist tuleneva hoone siseruumide osalise ümberplaneerimisega vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ning käesolevale riigihanke tehnilisele kirjeldusele.

Hankija eesmärgi saavutamiseks on Pakkujal (edaspidi tekstis ka: Töövõtja) kohustus pakkumuse koostamise käigus põhjalikult tutvuda NLL hoone ja krundi praeguse olukorraga ja olemasoleva asjakohase dokumentatsiooniga ning kajastada pakkumuse maksumuses kõik Pakkuja kulutused, mis on vajalikud Hankija eesmärgi saavutamiseks.

Riigihanke tehnilise kirjelduse koostamise alusdokumendid

Käesoleva tehnilise kirjelduse koostamise põhilisteks alusdokumentideks on:

· Narva Linnavolikogu otsus nr 349  13.11.2008 „Projekteerimistingimuste määramine (Narva Laste Loomemaja aadressiga Partisani tn 2 katuse ja siseruumide rekonstrueerimine ning hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)“,

· 2007.a koostatud Narva Laste Loomemaja arengukava 2007÷2013.

2. ÜLDINE VASTAVUS NORMDOKUMENTIDELE, TÖÖDE TEOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED, PAKKUMUSE MAKSUMUS

2.1. ÜLDINE VASTAVUS NORM- JA LÄHTEDOKUMENTIDELE

Ehitusprojekti koostamisel juhinduda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest, juhenditest, kohalikust seadusandlusest ning sealhulgas ka:

· Narva Linnavolikogu otsusest nr 349  13.11.2008 „Projekteerimistingimuste määramine (Narva Laste Loomemaja aadressiga Partisani tn 2 katuse ja siseruumide rekonstrueerimine ning hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)“;

· Eesti Standardist EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri“;

· Eesti Standardist EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

· Eesti Standardist EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt“;
· Eesti Standardist EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”;
· Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.novembri 2002.a määrusest nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“;

· Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24.detsembri 2002.a määrusest nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

· Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.detsembri 2002.a määrusest nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavatele ehitusprojektile“.
2.2. ARVESTAMISELE KUULUVAD DOKUMENDID
Töövõtjal arvestada projekti koostamisel muu hulgas järgmiste dokumentidega:
· Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud 30.11.2006.a määrus nr 48 „Narva linna ehitusmäärus“;

· Tulundusühing „Inkeri“ poolt 2007.a koostatud ehitusprojekt „Narva Laste Loomemaja aadressiga Partisani tn 2 fassaadide osaline rekonstrueerimine“, projekti tähis LP-31-2007, põhiprojekti staadium.

2.3. TÖÖDE TEOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED
2.3.1. Üldkirjeldus
Käesolevas tehnilises kirjelduses on kirjeldatud Hankija soove ja tingimusi, mida Hankija oskab käesoleval etapil esitada ja/või tingimused, millele Hankija pöörab erilist tähelepanu. Seega tuleb Pakkujal töömahu määramisel tuleb lähtuda HD-st ja selle lisadest kui tervikust.
Töövõtja kohustuseks on projekteerimistööde käigus Tellija ning NLL vajaduste ja soovide väljaselgitamine ja nendega arvestamine. Juhul, kui Tellija ja NLL soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele seadustele ja normidele, kohustub Töövõtja andma Tellijale ja NLL-le professionaalse selgituse ja hinnangu ning võimalusel leidma lahenduse, mis rahuldaks Tellija ning NLL soove ja ei oleks vastuolus kehtivate normide ja seadustega. Töövõtja ei ole kohustatud projekti sisse viima selliseid Tellija ja NLL soove, mis lähevad vastuollu kehtivate seaduste ja normidega. Vastutus projektlahenduse vastavuse eest kehtivatele seadustele ja normidele lasub Töövõtjal ning Tellija või NLL poolne ebapädev soov ja/või kooskõlastus ei vabasta Töövõtjat vastutusest.

Töövõtja ei saa tuua ettekäändeks HD-e puudulikust, et õigustada projektdokumentatsiooni täielikult või osaliselt lahendamata (puudulikult lahendatud või valesti lahendatud) küsimusi, millised parima tulemuse saavutamiseks ja Töövõtja professionaalsusest lähtudes, oleksid pidanud olema lahendatud.
Kõik rekonstrueerimisprojektis projekteeritud konstruktsioonid/materjalid/tooted/süsteemid jms. peavad vastama kehtivatele normidele nii kandevõime, kasutusea, helikindluse, soojapidavuse, tuleohutuse kui ka muude normide osas.

Vajadusel esitab Töövõtja heakskiidu saamiseks Tellijale ja NLL-le ka projekteeritud materjalide näidised ja/või projekti osa muud näidislahendused.

Kõik esitatava projekti osad peavad sisaldama kirjalikku kinnitust, et projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele ning kehtivatele normidele ja nõuetele. Kinnitusel peab olema kuupäev, projektijuhi nimi ja allkiri.

Juhul kui HD-e sätted on omavahel vastuolus või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, lähtutakse rangematest nõuetest ja/või valitakse Hankija jaoks soodsam tõlgendus.

Käesolevas tehnilises kirjelduses sätestamata tingimustes ja nõuetes juhindub projekteerija kehtivatest normidest, Heast Projekteerimise Tavast, oma kogemustest ja professionaalsusest. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb konsulteerida eriala spetsialistidega, kasutades nende kogemusi ja professionaalseid oskusi.

2.3.2. Projekteerimistööde üldmaht
Üldmahuliselt kuuluvad Töövõtja kohustuste hulka:

· uuringud ja toimingud, mis on vajalikud projekti koostamiseks eskiisprojekti mahus;

· projekti koostamine eskiisprojekti mahus;

· uuringud ja toimingud, mis on vajalikud projekti koostamiseks põhiprojekti mahus (k.a. eriosade tehniliste tingimuste taotlemine);

· projekti koostamine põhiprojekti mahus;

· projekti vajalikud kooskõlastused kõikides instantsides;

· ehitusloa taotlus;

· muud kaasnevad tööd, toimingud ja kulud.

NLL hoone rekonstrueerimisprojekti staadiumid on:

· eskiisprojekt;

· põhiprojekt.

Eskiisprojekt

Eskiisprojekti eesmärgiks on rekonstrueeritava NLL hoone (edaspidi tekstis ka: hoone) uue ruumikavandi ja fassaadilahenduse, katlamaja fassaadilahenduse ning Partisani tn 2 krundi uue heakorrastuslahendi tutvustamine ja kooskõlastamine Tellijaga ning NLL-ga. Töövõtja peab arvestama Tellija ning NLL soove ja sellest johtuvalt arvestama korduvate kavandite/lahendite koostamisega, juhul kui esitatud kavandid/lahendid ei vasta täiel määral Tellija või NLL soovidele.

Eskiisprojekti koosseisus tuleb Tellijale esitada:

· krundi asendiplaan M 1:500, kus muuhulgas on välja toodud: liiklusskeem krundil ja parkimise lahendus, väikevormide paigutus (k.a. istepingid), territooriumi valgustuslahend, suvise kontsertlava asukoht, piirdeaed;
· katlamaja vaated kõigist külgedest, näidates konstruktsiooni- ja viimistlusmaterjalid M 1:250;
· hoone korruste plaanid vastavalt ruumiprogrammile M 1:250;

· hoone vaated kõigist külgedest, näidates konstruktsiooni- ja viimistlusmaterjalid M 1:250;

· lõiked hoonet iseloomustavatest kohtadest (kindlasti on vajalikud piki- ja ristlõige) M 1:250;

· vähemalt kaks juurdeehitatava hooneosa arhitektuurset lahendust;

· arhitektuurse lahenduse lühikirjeldus;

· põhiliste ehitus- ja viimistlusmaterjalide kirjeldus;

· funktsionaalse ja tehnoloogilise idee lühikirjeldus;

· hoone põhilised tehnilised näitajad (s.h.: ehitusalune pind, suletud netopind, suletud brutopind, kubatuur, s.h. köetav ja kütmata kubatuur);
· krundi põhilised tehnilised näitajad;

Põhiprojekt

Projekt koostada Eesti Standardi EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt“ põhiprojekti mõiste mahus.

Projekti seletuskiri peab vastama Eesti Standardile EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”.
Põhiprojekti mahus peab olema üheselt määratud kõigi teostatavate tööde maht ning nõutavad kvaliteeditasemed.

Põhiprojekti staadiumis tuleb anda ruumide tehnoloogilised lahendused koos seadmete spetsifikatsioonidega. Lahendada ka jäätmekäitluse tehnoloogia.

Põhiprojekti koosseisus esitada Tellijale (vajadusel mõningaid osi ühildades):
· tööde korraldamise osa (tööde teostamise projekt);

· asendiplaan;
· arhitektuurne osa;
· konstruktiivne osa;

· sisekujunduse osa (sealhulgas ka kujunduslik üldkontseptsioon, funktsionaalsete ja esteetiliste lahenduste põhjendus ja selgitus, värvivaated koos värvikoodidega, kardinate lahendus, mööbli paigutuse plaan, seadmete paigutuse plaan);

· sisseehitatud ja eritellimusel valmistatava sisustuse joonised põhiprojekti mahus (näit. riietehoid, mitmesugused tehnoloogilised seadmed jms.);
· veevarustuse ja kanalisatsiooni osa;
· kütte- ja ventilatsiooni osa;
· elektripaigaldise osa;

· nõrkvoolu paigaldise osa;
· krundisisesed välisvõrgud;

· detailiseeritud töömahtude loetelu ja taotluseelarve osa.
Põhiprojekti koosseisu kuuluvad ka ja esitatakse Tellijale:

· hoone täielik mõõdistus ja hoone krundi geodeetiline mõõdistus L-Est süsteemi koordinaatides, mida on võimalik kasutada geodeetilise alusplaanina asendiplaani koostamiseks;

· vajalikud hooldusjuhendid;
· kõik muud käesolevas HD-s nõutud dokumendid.

2.3.3. Vajalikud uuringud
Töövõtja teostab kõik vajalikud hoone olemasoleva seisukorra uuringud ja vajalikud ekspertiisid (vt ka Narva Linnavolikogu otsuse nr 349  13.11.2008 p. 3.6) ning sealjuures kohustuslikult:

· hoone olemasolevate ehituskonstruktsioonide seisukorra ekspertiis (pöörates muuhulgas tähelepanu ka välisseinte alumiste osade niiskuskahjustustele ja katuse seisukorrale),
· hoone energiaauditi, peaeesmärgiga välja töötada põhimõtted hoone rekonstrueerimiseks soojussäästlikumaks,

· olemasolevate välisvõrkude seisukorra uuringu.
Uuringute tulemused esitada projekti koosseisus ning nad on projekteerijale aluseks projekti koostamisel.
2.3.4. Töömahtude loetelu ja taotluseelarve
Projekti koosseisus peavad olema ka eraldi köitena vormistatud projektikohaselt teostatavate tööde (sealhulgas ka paigaldatavate seadmete):
· töömahtude loetelu,

· objekti maksumuse taotluseelarve.

Töömahtude loetelu tuleb koostada detailsusega, mis võimaldab koostada taotluseelarve ja ehitustööde pakkujatel adekvaatselt hinnata kõiki ehitustöid. Töömahtude loetelu digitaalne versioon peab sisaldama kõiki arvutusvalemeid ning automaatset vahesummade ülekandmist koondtabelisse.
Töövõtja peab koostama kogu projekti kohta taotluseelarve (objekti eeldatava maksumuse arvutuse). Eelarve tuleb esitada samas vormis ja sama detailsusega, nagu on üldine töömahtude loetelu.
2.4. PAKKUMUSE MAKSUMUS JA SELLEGA SEONDUV
Pakkumise Maksumus on lõplik kogusummaline hind ehk „FIX PRICE“ ja ei kuulu korrigeerimisele indeksitega, vms. Pakkumuse esitamisega Pakkuja poolt loeb Hankija, et kõik Hankija eesmärgi saavutamiseks vajalikud tööd on Pakkuja arvestanud pakkumuse koosseisu ning Pakkumuse Maksumus on piisav Hankija eesmärgi saavutamiseks.

Peale pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele või mitteinformeeritusele või teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat hinnalisa. Hilisem lisa- või muudatustööde tellimise õigus on ainult Tellijal (Hankijal). Kõik lisa- või muudatustööd tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga kirjalikult. Tagantjärele ei ole Tellija kohustatud aktsepteerima ühtegi lisakulutust.

3. OLEMASOLEVA SITUATSIOONI LÜHIKIRJELDUS

3.1. HOONE JA KRUNDI PÕHIANDMED
Rekonstrueeritav hoone asub aadressil Partisani tn 2, Narva linn.

Hoone põhiandmed:
· korruselisus
3/1
korrust,

· ehitusalune pind
2712.0
m2,

· kasulik pind
3977.9
m2,

· suletud netopind
4007.3
m2,

· I korruse pindala
2309.5
m2,

· II korruse pindala
844.6
m2,

· III korruse pindala
829.0
m2.
Partisani tn 2 krundi põhiandmed:

· suurus
24209
m2,


s.h. ehitusalune maa
2940
m2,

· krundi kuju

ebakorrapärane,

· pinnamood

tasane.

3.2. HOONE EHITUSLIK AJALUGU JA SEISUKORD PRAEGU
Narva Laste Loomemaja hoone (endise üldharidusliku kooli nr.8 hoone) on 1965. aastal valminud kivihoone. Tinglikult on hoone jaotatav kolmekorruseliseks „A“ osaks ja ühekorruseliseks „B“ osaks. Kelder hoones praktiliselt puudub, ainult soojussõlm asub ühekorruselise hooneosa all paiknevas väikeses keldriruumis. 

Hoone vundamendid on ehitatud lintvundamentidena ja kohati osaliselt lagunenud.

Nii välisseinad kui ka siseseinad on ehitatud telliskividest. Väliseinad on eeldatavalt sadevetesüsteemi puudumise tõttu kohatiste niiskuskahjustustega. Siseseintes on kohati praod.

Vahelagede ja katuslagede kandematerjalina on kasutatud raudbetoonist paneele. Katust remonditakse läbijooksude tõttu sagedasti.

Kõik aknad on käesolevaks ajaks väljavahetatud kaasaegsete plastakende vastu.

Hoone on varustatud tsentraalselt külma ja sooja veega. Hoones on tsentraalne kanalisatsioon, keskküte, elektrivarustus.

Ventilatsioon on hoones praktiliselt olematu (mitte töökorras).

Hoones puuduvad tingimused erivajadustega inimestele.

3.3. HOONE KASUTAMINE KÄESOLEVAL AJAL
Alates 1998 aastast asub hoones Narva Laste Loomemaja. Loomemaja on oma tegevusaja algusest (alates 15. oktoober 1952.a) tegelenud laste ja noortega, andes neile võimalusi erinevate huvialadega tegelemiseks, laiendades nende silmaringi, korraldades neile erinevaid üritusi. Eesmärk on alati olnud üks – sisustada laste ja noorte vaba aega, arendada laste võimeid, ennetada negatiivseid võimalikke kogemusi, mis on seotud nii meelemürkidega kui uitamisega linnas.

Käesoleval ajal töötab Loomemajas 42 väga erineva suunitlusega huvialaringi – tantsust ja laulust mudelite ehitamiseni välja. Ringides osaleb ligikaudu 1300 last.

3.4. KRUNDI ISELOOMUSTUS
Krundi planeering
Krunt koosneb mõtteliselt kahest osast:

· krundi suurema osa (ca 14000 m2) keskel asub NLL hoone koos asfalteeritud platsi (ca 2000 m2) ja hoonet ümbritsevate jalgradadega. Hoonele juurdepääs toimub Partisani tänavalt. Idasuunas asuvad katlamaja ja endise kasvuhoone vundament;

· teise osa krundist (ca 10000 m2) moodustavad spordi- ja mänguväljakud koos vastavate rajatistega.

Krundi piirded ja ümbrus
Piirdeaiata krunti ümbritsevad:

· põhjasuunas teisel pool teed lasteaed ja hostel „Lell“;

· lõunasuunas garaažibokside välisseina;

· idasuunas rajoonisisene haljasala (Võidu 8a, 10a ja 14);

· läänesuunas teisel pool Partisani tn asub korruselamutega elurajoon.

4. ARHITEKTUURSED TINGIMUSED PROJEKTEERIMISEL, HOONE UUS RUUMIPROGRAMM, MITMESUGUSED NÕUDED

4.1. ARHITEKTUURSED TINGIMUSED
Töövõtjal järgida muuhulgas alljärgnevaid arhitektuurseid tingimusi:

· hoonete arv krundil: olemasolev,

· hoone laiendamine: juurdeehitatav osa ei tohi ületada 33% olemasoleva Partisani tn 2 hoone (ehitisregistri kood 118007032) maapealsest mahust ning juurdeehitatava osa kasulik pind peab jääma vahemikku 450÷600 m2,
· arhitektuur: kaasaegne, esteetiline. Olemasoleva ja juurdeehitatava hooneosa mahud peavad olema teineteisega proportsionaalselt tasakaalus. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku. Eskiisprojektis esitada vähemalt 2 juurdeehitatava hooneosa arhitektuurset lahendust heakskiidu saamiseks.
· katuse materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja –toodete terviseohutuse nõuetele,

· vajadusel olemasoleva hoone katuslagede soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele,

· vajadusel juurdeehitatava hooneosa piirdetarindite soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele. Esitada soojustatud piirdetarindite lõiked,

· juurdeehitatava hooneosa välisviimistlus: krohv. Eskiisprojektis esitada vähemalt kaks juurdeehitatava hooneosa kombineeritud värvilahendust parima tulemuse saamiseks. Arvestada tulundusühing „Inkeri“ poolt 2007.a koostatud ehitusprojektiga „Narva Laste Loomemaja aadressiga Partisani tn 2 fassaadide osaline rekonstrueerimine“, projekti tähis LP-31-2007, põhiprojekti staadium.
Juurdeehitatava hooneosa välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus,

· Töövõtjal analüüsida projektiga LP-31-2007 ettenähtud fassaadilahendeid ning juhul, kui need lahendid pole kokkusobivad Töövõtja poolt pakutavate kontseptsioonidega või on mõnel muul põhjusel sobimatud, siis Töövõtjal projekteerida tema poolt väljatöötatavas projektis uued fassaadilahendid.

· tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt kehtivale seadusandlusele,

· ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda peamiselt mittekandvate vaheseinte arvel (ümberplaneerimine kandvate vaheseinte arvel võib toimuda Narva Linnavolikogu otsuse nr. 349 punkti 3.6.2 järgides)

· aknad, klaasfassaadid: esitada juurdeehitatava hooneosa fassaadide klaasistamispass, kus näidata ära akende avamise suunad,

· siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendused esitada projekti koosseisus,

· sisetehnosüsteemid. rekonstrueerida täies mahus,

· konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile,

· parkimiskohad: lahendada Partisani tn 2 krundi piires,

· asendiplaan: näidata juurdepääs avalikult kasutatavale teele, sisse- ja väljasõit krundilt, parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted jne;
· projektis näha ette katlamaja fassaadide rekonstrueerimine;

· keskkonnameetmed, jäätmekäitlus, tuleohutusmeetmed, evakuatsiooniskeem: lahendada projekti koosseisus,

· muud nõuded: vastavalt käesolevale tehnilisele kirjeldusele, Narva Linnavolikogu otsusele nr. 349 ja ekspertiisiotsusele,

4.2. HOONE UUS PLANEERITAV RUUMIPROGRAMM
Töövõtjal koostada ja esitada projekti koosseisus NLL hoone uus ruumiprogramm ning teostada hoone siseruumide vastav ümberprojekteerimine, arvestades järgnevaid põhimomente (kõik ruumide suurused antud ligikaudselt):

· praegu hoones olemasolevad tantsusaalid ei kata NLL vajadusi ning seega projekteerida uued kaasaegsed tantsusaalid. Kokkuvõttes näha ette kolme (3) tantsusaali paiknemine NLL hoones.
Ühe tantsusaali suurus peab olema 100 m2. Saalid peavad olema varustatud kõigi tantsimiseks vajalikuga (peeglid, seintele kinnitatud käetoed jms). Kahes saalis peab põrand olema lihvitud puitpõrand, ühes saalis parkettpõrand.

Iga tantsusaali juures peab olema riietusruum, ühe riietusruumi suurus 30 m2. Riietusruumides peavad olema dušid, WC, peeglid, nagid, toolid jms.

Ühte tantsusaali kasutab korraga umbes 15 last.

Näha ette ka tantsuõpetajate kabinet suurusega 20 m2. Kabinetti näha ette riiulid õppevahendite jaoks, lauad, diivan, tugitoolid.

· teatriringile näha ette kaks harjutusruumi, mõlemad suurusega 60 m2. Projekteerida ka rekvisiitide ruum, kaks 20 m2 suurust grimeerimisruumi koos tualettidega ja vajaliku sisustusega, kaks 16 m2 riietusruumi (eraldi poistele ja tüdrukutele) ning üldkabinet suurusega 16 m2.

· muusikaringile (rock-grupile) projekteerida uued ruumid. Rock-grupi harjutusruumi suurus – 30 m2, juhendaja ruumi suurus – 20 m2. Samasse, rock-grupi ruumide kõrvale planeerida ka helisalvestusstuudio.

Kõik muusikaringi ruumid peavad olema eraldatud üksteisest klaasvaheseintega ja vastava heliisolatsiooniga. Ruumidesse näha ette vastav helitehniline seadmestik.

· ruumid kostümeerijate jaoks: eraldi ruum pesupesemiseks ja kuivatamiseks koos stellaažidega poolde ruumi kõrgusesse, kaks kostümeerimisruumi tantsusaalide ja teatriringi jaoks suurusega 40÷50 m2, eraldi ruum kostümeerijale koos kostüümitugedega.

· aula (aktusesaal): olemasolev lava lammutada ja uus lava projekteerida põrandaga samas tasapinnas. Näha ette lava kohale rippdekoratsioonide paigutamise võimalus. Saalis näha ette 250 kohta, istekohad paigutada amfiteatri põhimõttel lava poolt alates tõusvatena. Näha ette eraldi ruum helirežissööri ja valgustehniku jaoks suurusega 10 m2 koos vajaliku tehnikaga ja ruum dekoratsioonide ja rekvisiitide jaoks. Aula juurde projekteerida ka kaks tualettruumi (eraldi poiste ja tüdrukute jaoks, 3÷4 kabiini ühes tualettruumis).

Kontrollida aula ja kõrvalasuva endise kinomehhaaniku ruumikompleksi lagede kõrgusmärke ning kui osutub võimalikuks, siis lammutada olemasolev ruumidevaheline vahesein ning viia ruumid kokku üheks suureks saaliks.

· spordisaalis projekteerida otsaseina kaetavad peeglid. Näha ette spordisaali juurde kaks riietusruumi, mõlema suurusega 16 m2. Projekteerida trenažööridega saal pindalaga 40 m2.

· hoonesse projekteerida näitustesaal, kus näha ette nii ülemine kui ka alumine valgustus ja näituste korraldamiseks vajalik seadmestik.

· praegune avatud ruum 131 projekteerida hoone siseruumiks (projekteerida välisseinad, katusekonstruktsioonid, põrand jms) ning kujundada ta koos kõrvalasuvate (praegu eraldi sissepääsuga ruumidega) ühtseks tehnilise personali ruumikompleksiks, milles oleksid: kaks personaliruumi suurusega kumbki 16 m2 ja kolm stellaažidega laoruumi, igaüks pindalaga 16 m2.

· lennumudelismi ringile näha ette laoruum, kus hoitakse nii lennukimudelite kütusekomponente kui ka muid kulumaterjale ja hinnalist inventari. Kütusekomponente hoitakse nii üksteisest lahus, kui ka segatuna.

Samuti projekteerida lennumudelismi ringile värvimiskamber, kuhu paigaldada värvimisstend (näiteks http://www.kami-stanki.ru/wood/cat_70/st_1192.php või analoogne). Kuna samas ruumis on planeeritud ka lennukimudelite mootorite katsetus, siis näha ette ruumi vastav heliisolatsioon. Ripplagesid ruumis soovitatavalt mitte kasutada, kuna ringi tööst osavõtjad soovivad kasutada laepinda mudelite ülesriputuseks.

· hoonesse projekteerida laboriruum, milles näha ette tööks savi ja klaasiga muffelahi 380 V;

· projekteerida arvutiklass;

· projekteerida kodumajanduse kabinet;

· olemasolevasse hoonesse näha ette spetsiaalselt eraldi ruum zooloogilise ringi lindudele;

· hoones näha ette erivajadustega inimestele tualettruumi ehitus. Samuti projekteerida erivajadustega inimestele võimalused pääsuks 2le ja 3le korrusele;
· tantsuklasside tarbeks projekteerida hoonele A-korpuse siseõue parempoolse tiiva juurdeehitus, kasuliku pinnaga vahemikus 450÷600 m2.
4.3. KRUNDI HEAKORRASTUS
Töövõtjal koostada ja esitada projekti koosseisus krundi heakorrastuse lahendus, arvestades järgnevaid põhimomente:

· lahendada kogu Partisani tn 2 krundi heakorrastus;

· krundile projekteerida optimaalse liikumislahendiga (kõnni)teed, krundile sissesõidud ja krundilt väljasõidud;

· projekteerida NLL jaoks piisava suurusega parkla;

· projekteeritavate teede ja platside katted näha ette asfaltkatetena, betoonist sillutuskividest katetena või muude analoogsete omadustega katetena;

· krundile projekteerida muude väikevormide seas ka istepingid ja vajalikud prügiurnid;

· projekteerida territooriumi valgustus;

· krundile projekteerida lava kontsertide korraldamiseks peamiselt suvisel perioodil;

· projekteerida krundi piire ja vajalik arv väravaid ning jalgväravaid;

· säilitada olemasolevad väikevormid ja staadion.

4.4. NÕUDED ERINEVATE KONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTIS KÄSITLE​MISELE
Projektis näha muuhulgas ette:

· välisvõrgud: vastavalt Töövõtja poolt teostatavate uuringute tulemustele kajastada olemasolevate välistrasside rekonstrueerimisvajadus koos vastavate lahendustega;

· sokkel: näha ette uus sillutisriba ümber kogu hoone;

· välistrepid: kõikide välistreppide rekonstrueerimine;

· katus: täielik rekonstrueerimine, vajadusel katusele ohutuspiirde paigaldus;

· sisekonstruktsioonid: näha ette lae-, põranda- ja seinakatete rekonstrueerimine koos kõikide vajalike aluskihtidega;

· siseviimistlus: aulas projekteerida vajalikud akustikat võimendavad/parendavad tingimused/viimistlusmaterjalid, samuti vajalikud valgustustingimused pildistamiste puhul;

· uksed: siseuste vahetus ja välisuste vahetus (erivajadustega inimeste liikumisvõimalusi arvestades;

· sisemised tehnosüsteemid: kõikide olemasolevate sisemiste tehnosüsteemide rekonstrueerimine, kaasaegne telefoni- ja andmesidevõrk, tuletõrje- ja valvesignalisatsioon. Valvesignalisatsioon näha ette peaasjalikult välisustele ja hinnalise sisustusega ruumidele;

· seadmestik: projekteerida kõikjale vajalikud seadmed. Muuhulgas näiteks: tehnilistesse klassidesse (näiteks lennumudelism) projekteerida uued tööpingid ja muud vajalikud seadmed, aulasse projekteerida helivõimendussüsteem ja valgustussüsteem, helisalvestusstuudiosse projekteerida asjakohane helisüsteem, jne.

· muud nõuded: vajadusel piksekaitse.

5. PROJEKTDOKUMENTATSIOONI KOOSKÕLASTAMINE JA ESITAMINE

Projekt kooskõlastada:

· Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametiga,

· Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga,

· Narva linna peaarhitektiga,

· Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Komandoga,

· Ida-Virumaa Keskkonnateenistusega,

· Tehnovõrkude valdajatega,

· vajadusel muude ametkondadega ja ettevõtetega.

Lõplik Narva Laste Loomemaja hoone rekonstrueerimise ja varustamise eesti keeles põhiprojekti staadiumis koostatud projekt koos nõutavate kooskõlastustega esitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile kuues (6) eksemplaris paberkandjal menetlemiseks ja kahes (2) eksemplaris elektronkandjal (seletuskiri – *.doc, *.rtf ja *.pdf formaadis; töömahtude loetelu, taotluseelarve – *.xls formaadis; joonised – *.dwg 2004 ja *.pdf formaadis) kehtestamiseks.
Vaheetappidel väljastatav projektdokumentatsioon või selle osad anda Tellijale üle kahes (2) eksemplaris paberkandjal ja ühes (1) eksemplaris elektronkandjal, kusjuures failide formaat peab vastama lõpliku projekti failide formaatidele.

Kõigi üleantavate eksemplaride identsuse eest vastutab Töövõtja.

Lisa 3. Hankelepingu projekt

PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING NR. ……..

1. LEPINGU POOLED
Käesoleva projekteerimistööde töövõtulepingu (edaspidi "Leping") poolteks on:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, registrikood ……………………., aadress …………………………….., ………………………….. isikus, kes tegutseb põhikirja alusel (edaspidi "Tellija", "Pool" või koos Projekteerijaga "Pooled"),
ja

……………………………………………………, registrikood ……………………., aadress ………………………..…….., ………………………….. isikus, kes tegutseb ……………………. alusel (edaspidi "Projekteerija", "Pool" või koos Tellijaga "Pooled").

2. LEPINGU OBJEKT

2.1. Lepingu objektiks on projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise projekteerimine“ koostamine (edaspidi „Projekteerimistöö“) vastavalt kehtivale Ehitusseadusele ja põhiprojekti staadiumis vastavalt standardile EVS 811:2006 ning kooskõlas riigihanke „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise projekteerimine“, viitenumber _________________, hankedokumentidega.

3. LEPINGU DOKUMENDID

3.1. Lepingu täitmisel järgitakse Lepingu dokumentide eelisjärjestust alljärgnevalt:

· Leping koos lisade ja muudatustega;

· Lepingu aluseks oleva riigihanke hankedokumendid;

· Hinnapakkumus;

· Muud Lepinguga seotud dokumendid, sh riigihanke dokumendid.

· Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, projekteerimisnormid ja standardid

· Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2004), “Eesti Projektbüroode Liit, 2004”.
4. ÜLDSÄTTED

4.1. Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on käesolev Leping oma dokumentidega, ehitusseadus ning muud kehtivad õigusaktid.

4.2. Pooled tagavad ja deklareerivad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või muu normatiivakti sätetega ühtki endale varem sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustusi.

4.3. Lepingu sõlmimisega kaotavad kõik varasemad Pooltevahelised lepingud ja muud kokkulepped kehtivuse niivõrd, kuivõrd need on vastuolus Lepinguga.

5. PROJEKTEERIMISTÖÖ

5.1. Leping sätestab tööd ja toimingud, mille teostamise kohustus lasub Projekteerijal. 

5.2. Projekteerija poolt väljastatav projektdokumentatsiooni materjal peab võimaldama ilma täiendavate selgitusteta teostada objekti väljaehitamist. Juhul kui Projekteerimistööde teostamise käigus avastatud puudused projektdokumentatsioonis takistavad tööde teostamist, kõrvaldatakse need Projekteerija poolt hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates Tellijalt teate saamise päevast paralleelselt ehitustöödega ning neid töid ei loeta lisatöödeks.
5.3. Projekteerija teostab Lepingu raames Projekteerimistööd põhiprojekti staadiumil vastavalt EVS 811:2006 standardile.
5.4. Projekteerimistööde aluseks on Tellija poolt koostatud riigihanke hankedokumentide tehniline kirjeldus (edaspidi „Tehniline kirjeldus”), mis on Lepingu lahutamatu lisa.
5.5. Projekteerimistöö teostatakse kooskõlas heade projekteerimistavadega ja vastavalt EV õigusaktidele, projekteerimisnormidele ning standarditele (EVS; EN).
5.6. Tellijapoolsed muudatused lähteandmetes või projektdokumentatsioonis, mis on fikseeritud Pooltevahelise kirjaliku aktiga ning mis põhjustavad Projekteerimistööde mahu suurenemist, loetakse lisatöödeks.

5.7. Projekteerijal tuleb projektdokumentatsioon koostada ja Tellijale üle anda paberkandjal 6 (kuues) eksemplaris. Lisaks esitada Projekteerijal Tellijale andmekandjal projekti 2 (kaks) digitaalset koopiat (joonised *.dwg ja *.pdf, tabelid *.xls ja tekst *.doc, *.rtf, *.pdf).
6. PROJEKTEERIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

Projekteerija kohustused:

6.1. Projekteerija on kohustatud teostama Projekteerimistööd vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.
6.2. Projekteerija hangib kõik Projekteerimistöö alustamiseks ja tegemiseks vajalikud alusandmed (va projekteerimistingimused), load, ametivõimude ettekirjutused, tehnilised tingimused ning tasub nendega seotud kulud.

6.3. Projekteerija peab Tellijale kirjalikult viivitamatult teatama Lepingu Hinna või Lepingu tähtaja ületamise vajadustest. Kui Projekteerija ei teata Tellijale eelnevalt nimetatud vajadustest, puudub tal õigus nõuda Tellijalt Lepingu Hinda ületavate kulutuste hüvitamist ja lisaaega Projekteerimistöö teostamiseks tagantjärele.

6.4. Projekteerija kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest kirjalikult informeerima Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Projekteerimistöö kohest alustamist, teostamist või lõpetamist, sealhulgas Tellijalt saadud informatsiooni, lähteandmete, dokumentide vms. vigadest või puudulikkusest ning ohust, et Tellijalt saadud juhendite vms. järgimine mõjutab Projekteerimistöö kvaliteeti või tähtaegset valmimist.

6.5. Projekteerija kohustub jälgima Projekteerimistöö teostamisel Eesti Vabariigis kehtivaid norme, samuti Tellija soove ja juhiseid, mis ei ole vastuolus nimetatud normidega.
6.6. Pärast Tellijalt teate saamist kohustub Projekteerija kõrvaldama omal kulul 3 tööpäeva jooksul Projekteerija tegevusest tingitud puudused Töös, mis on avastatud põhiprojekti koostamisele järgnevate projekteerimis- ja ehitustööde käigus. Projekteerija tegevusest tingitud defektid, mis ilmnevad 36 kuu jooksul pärast ehitusobjekti vastuvõtmist, kõrvaldatakse Projekteerija kulul kokku lepitavaks tähtajaks.

Projekteerija õigused:

6.7. Projekteerija võib teha Tellijale ettepanekuid Projekteerimistöö lahenduste osas niivõrd, kuivõrd need muudatused Projekteerija parima arusaama kohaselt võiksid teenida hoone optimaalsema ja otstarbekama valmimise huve.

6.8. Projekteerijal on õigus saada Projekteerimistöö teostamise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

6.9. Projekteerijal on õigus taotleda Projekteerimistööde tähtaja muutmist juhul, kui talle ei ole tagatud tööde teostamiseks vajalikud lähteülesanded ja -andmed või kui Projekteerimistöösse viiakse sisse parandused Tellija soovil, mis pikendavad Projekteerimistöö kestust. Lähtematerjalide üleandmisega viivitamisel võib Lepingu tähtaeg muutuda ainult hilinenud päevade arvu piires. Muudatused fikseeritakse pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega.

7. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

Tellija kohustused:

7.1. Tellija on kohustatud üle andma Projekteerijale vajalikud lähteandmed koosoleku protokollides fikseeritud tähtaegadeks.

7.2. Tellija on kohustatud 10 tööpäeva jooksul pärast projekti üleandmist ja kontrollimist esitama Projekteerijale 10 päeva jooksul kirjaliku pretensiooni puuduste kohta või allkirjastama põhiprojekti üleandmis- vastuvõtuakti.

Tellija õigused:

7.3. Tellijal on õigus nõuda Projekteerijalt Lepingus ja selle lisades ning muudes Lepingu punktis 3 loetletud dokumentides sätestatud kvaliteedinõuetest, lähteandmetest, Lepingu Hinnast ja Lepingu tähtajast kinni pidamist.

7.4. Tellijal on õigus teostada kontrolli ja järelvalvet Projekteerija poolt teostatava Projekteerimistöö mahu ja kvaliteedi vastavuse osas kehtestatud nõuetele. 

7.5. Tellijal on õigus Lepingust taganeda või üles öelda, kui saab ilmseks Projekteerija suutmatus või tahtmatus tagada Projekteerimistöö ja projektdokumentatsiooni vastavus esitatavatele nõuetele või Lepingu Tähtajast ja Lepingu Hinnast kinnipidamine ei osutu võimalikuks.

8. LEPINGU TÄHTAJAD JA MAKSETINGIMUSED

8.1. Projekteerimistöö Lepingu mõistes loetakse lõpetatuks ja üleantuks pärast Projekteerimistöö üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamist mõlema Poole poolt. Projekteerija annab nõuetekohaselt teostatud Projekteerimistöö Tellijale üle 01.09.2009.a.

8.2. Projekteerimistöö teostamise eest tasub Tellija Projekteerijale kokku ………………………………………………………………..…….. (……………….) krooni (edaspidi Lepingu Hind), mis sisaldab käibemaksu.
8.3. Arvete tasumise tähtaeg on 28 päeva alates nõuetekohase arve esitamisest Töövõtja poolt. Arve esitamise õigus tekib pärast etapi üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamist vastavalt Lepingu punktile 13.

8.4. Lepingus sätestatud nõudmistele vastavalt vormistatud ja kooskõlastatud lisatööde eest tasub Tellija Projekteerijale vastavalt eelnevalt kokkulepitud maksegraafikule. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse poolte vahel kirjalikult.

8.5. Lepingu punktis 8.2 fikseeritud Lepingu Hind hõlmab endas kõiki Projekteerija poolt Projekteerimistöö teostamiseks vajalikke kulutusi. Lepingu hind ei sõltu mistahes Projekteerija poolt tehtavate kulutuste suurenemisest projekteerimisperioodil ja on lõplik.

9. VASTUTAVAD ISIKUD

9.1. Projekteerijat esindavad Lepingust tulenevate ja sellega seotud õigustes ja kohustustes järgmised isikud:

9.1.1. ……..……………………….., tel ………….…………, e-mail ………………………

9.2. Tellijat esindavad Lepingust tulenevates tehnilistes küsimustes järgmised isikud:

9.2.1. …………………….………..., tel ………………….…, e-mail ………………………
10. VÄÄRAMATU JÕUD

10.1. Pool vastutab kohustuse rikkumise eest, välja arvatud, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav. 

10.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.3. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

10.4. Kui Vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 90 päeva, on kummalgi Poolel õigus Leping erakorraliselt üles öelda. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist.

11. AUTORIÕIGUS

11.1. Projekteerimistöö üleandmisel läheb Tellijale üle autorite autoriõigusseaduse §-s 13 nimetatud kõik varalised õigused ja toodete ning materjalide omand, millel Projekteerimistöö väljendub.

11.2. Projekteerija annab Tellijale lihtlitsentsi Lepingu alusel teostatud Projekteerimistööle tekkinud autori isiklike õiguste kasutamiseks, seda oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks, välja arvatud õigus autorsusele, õigus autorinimele ning õigus autori au ja väärikuse kaitsele.
11.3. Tellija poolt Projekteerijale tasutav autoritasu sisaldub Projekteerimistööde eest tasutavas Lepingu punktis 8.2 sätestatud Lepingu Hinnas.

12. POOLTE VASTUTUS JA LEPPETRAHVID

12.1. Projekteerijal on õigus nõuda viivist arvete mitteõigeaegse tasumise korral 0,25% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest. 

12.2. Juhul, kui Lepingu punktis 8.1 toodud lõpptähtajast kinnipidamine viibib, on Tellijal õigus nõuda Projekteerijalt lisaks kahju hüvitamisele leppetrahvi 0,25% lepingu maksumusest iga hilinetud kalendripäeva eest. Tellijal on õigus leppetrahv tasa arvestada Projekteerijale tasumata arvetega.

12.3. Projekteerija vastutab tema tegevusest või tegevusetusest, samuti tuvastatud projekteerimisvigadest tuleneva kahju eest täies ulatuses.

12.4. Projekteerija kohustub esitama Tellijale 5 päeva jooksul alates Lepingu allakirjutamisest Eesti Vabariigis registreeritud ja litsentseeritud kindlustusseltsi poolt väljastatud vastutuskindlustuse poliisi Lepingust tulenevate Projekteerija kohustuste täitmise tagamiseks vähemalt Lepingu Hinna ulatuses. Poliisis kehtivusaeg ei tohi olla lühem kui 1 aasta ja poliisis märgitud omavastutus ei tohi olla kõrgem kui 10% Lepingu Hinnast. Nõutud poliisi mittetähtaegsel esitamisel on Tellijal õigus nõuda Projekteerijalt leppetrahvi summas 5000 krooni päevas kuni nõutava poliisi esitamiseni. Nõutud poliisi mitteesitamisel vaatamata Tellija korduvatele nõudmistele on Tellijal õigus ka Leping üles öelda ja nõuda Projekteerijalt kõikide Lepingu ülesütlemisega seotud kahjude hüvitamist.

13. PROJEKTEERIMISTÖÖ VASTUVÕTT

13.1. Projekteerija annab Projekteerimistöö Tellijale üle 6 (kuues) eksemplaris paberkandjal ja 2 (kaks) eksemplari elektrooniliselt koos saatelehe või kirjaga, milles on fikseeritud üleantava Projekteerimistöö dokumentide nimetused, eksemplaride arv ja üleandmise aeg. Projekteerimistöö võetakse vastu Poolte allkirjastatud üleandmis- vastuvõtuakti alusel. 

13.2. Tellijapoolsete pretensioonide puudumise korral üleantud Projekteerimistöös koostab Projekteerija kirjaliku Projekteerimistöö üleandmis-vastuvõtuakti ning antud Projekteerimistöö kuulub väljamaksmisele Projekteerija poolt esitatud sellekohase arve alusel.

13.3. Pärast projekti üleandmist on Tellijal õigus tellida ekspertiisi põhiprojektile. Kõik nii Tellija kui eksperdi avastatud puudused Projekteerimistöös tuleb Projekteerijal kõrvaldada viivitamatult oma kulul. Kui Tellija ei esita põhiprojekti kohta pärast ekspertiisi tulemustest teadasaamist pretensioone, allkirjastavad Pooled Projekteerimistöö üleandmis-vastuvõtuakti. Tellija pretensioonide korral allkirjastavad Pooled Projekteerimistöö üleandmis-vastuvõtuakti pärast puuduste kõrvaldamist. Projekteerimistöö kuulub väljamaksmisele pärast Projekteerimistöö üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamist Poolte poolt Projekteerija poolt esitatud arve alusel.

13.4. Tellijal on õigus esitada Projekteerijale põhjendatud pretensioon juba vastuvõetud Projekteerimistöö või -toimingu kohta ka pärast Projekteerimistöö vastuvõtmist ja nende eest tasumist ehk ka juhul, kui vead või etteantud andmetest mittekinnipidamine avastatakse Tellija poolt pärast Projekteerimistöö formaalset vastuvõtmist.

14. LEPINGU LÕPETAMISE ERITINGIMUSED

14.1. Mõlemal Poolel on õigus Lepingust taganeda, kui teise Poole suhtes kuulutatakse välja pankrot, samuti muudel Lepingus või seaduses ettenähtud juhtudel.

14.2. Kahjude hüvitamine Lepingu punktis 14.1 ettenähtud juhtudel toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

14.3. Lepingu Tellijapoolsel ülesütlemisel VÕS § 655 lg 1 sätestatud alusel pärast punktis 8.1.1. nimetatud tööde Tellijale üleandmist ja enne punktis 8.1.2. nimetatud tööde Tellijale üleandmist ei kohaldata VÕS § 655 lg 1 teises lauses sätestatut ning Tellija kohustub Projekteerijale tasuma ainult faktiliselt teostatud tööde eest.

15. LÕPPSÄTTED

15.1. Pooltel on õigus edasi anda käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul, kui Lepingust ei tulene teisiti.

15.2. Leping jõustub selle allakirjutamise momendist Poolte volitatud esindajate poolt ja kehtib, kuni Pooled on täitnud kõik vastastikused kohustused või leppinud kirjalikult kokku muudatustes.

15.3. Leping on konfidentsiaalne. Pooltel ei ole õigust anda kolmandatele isikutele informatsiooni teise Poole kohta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Nimetatud korrast kõrvalekaldumine on lubatud teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul.

15.4. Lepingut võidakse muuta ainult Poolte kokkuleppel. Vastavad muudatused vormistatakse kirjalikult Lepingu lisadena ning need jõustuvad allakirjutamise momendist, kui muudatustes endas ei ole ette nähtud teistsugust jõustumise korda.

15.5. Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud Lepingu sisu edasiandmiseks. Vastuolu korral mõiste või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust.

15.6. Leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

16. OSAPOOLTE REKVISIIDID
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