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	Narva Linnavolikogu otsus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

TÜ Narva kolledži õppehoone ehitamiseks,

  Endise börsihoone asukohale.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija         

                               
	Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Aadress: Kerese 14, Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                             
	Narva linn,

Raekoja plats

Tehnilised andmed: krundi suurus 

2799m²



	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.



	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 26.10.2005.a. nr 1198/1-11 

        Tartu Ülikooli Narva Kolledž
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.




	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on kolledžihoone ehitamine vanalinna territooriumile endise börsihoone asukohale.

	3. ÜLDNÕUDED




Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.1 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002;
3.5 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.6 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks.

3.8  Arvestades hoone ühiskondlikku otstarvet, esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis vastavalt Ehitusseadusele.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Hoonestusala: vastavalt ennesõjaaegsele “Börsihoone asukohale” ja Suur tn.24;

4.2 Hoonete arv krundil: 1, liigendustega;

4.3 Korruste arv: ennesõjaaegne korruselisus ja maht;

4.4 Katuse tüüp ja kalle: ennesõjaaegne;  

4.5 Katusekatte materjal: vastavalt ajaloolistele eritingimustele;
4.6 Arhitektuur: Hoone esialgse välisilme taastamine, ehiselementide  ja detalide taastamine, järgida ennesõjaaegset börsihoone arhitektuuri; 

         -Tuua esile Suur tn.24 asunud hoone arhitektuur. Suur tn. ja Helsingi tn. poolsed hooned liigendada vastavalt ennesõjaaegsele liigendusele. Järgida ennesõjaaegseid fassaadilahendusi ja detaile; 

         -Lahendada kolledžihoone arhitektuur sobivana ennesõjaaegsesse baroksesse  linna keskkonda. Näha ette siseõuede asukohtadele aatriumid;

Välisviimistlus: kasutada looduslikke materjale, vältida imiteerivaid ja                       plastmaterjale; välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus; 
4.7 Valgustus: näha ette tänavavalgustus ja hoone dekoratiivne valgustus;
4.8 Jäätmekäitlus: omal krundil, soovitavalt piirata  prügikonteiner dekoratiivsete elementidega; 

4.9 Liiklus: teed, platsid, kõnniteed, juurdepääsud  ja  parkimine lahendada projektiga;

4.10 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.11 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud , pinnakattet, liiklus, parkimine, haljastus, jäätmekäitlus;
4.12 Vertikaalplaneerimine: lahendada täismahus projekti, koosseisus;
4.13 Kelder: Näha ette avalikult eksponeeritavate ruumidena säilitades nende ennesõjaaegse ruumilahenduse ja  võvkaared;
4.14 Näha ette hoones avalikult kasutavad ruumid linnaelanike ja turistide külastamise tarbeks;
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. ERITINGIMUSED




6.1 Muinsuskaitse arhitektuuriajaloolised eritingimused

6.2 Arheoloogiliste väljakaevamiste aruanne.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Muinsuskaitseameti;

7.3 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

7.4 Keskkonnateenistus;

7.5 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

7.6 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

7.7 Maanteeameti Narva pea spetsialist;

7.8 Maa omanaik;
7.9 Haridusministeerium 
7.10 Tartu Ülikooli;
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „. 

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Termin:

“ennesõjaaegne” – enne 1944 aasta pommitamist.

Koostas:




 

Arhitekt                                             Darja Šramko

Peaarhitekt                                        Anne Hallik

Ajaloolane/ restauraator                     Aleksandr Šadrin
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