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	Narva Linnavolikogu otsus
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Projekteerimistingimused

AÜ Adonis ja Solvia 

Tõusu102 elumaja ehitamiseks.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija 
	Igor Kužnetsov

Aadress: Karja 17-53, Narva-Jõesuu

	 1.2  Asukoht, algandmed
	Narva linn,

AS Adonis ja Solvia 

Tõusu 102
Tehnilised andmed: krundi pind 1064 m²;

Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 21.11.2005.a. nr 1269/1-11

        Igor Kužnetsov
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja ehitamine koos kõrvalhoonetega ilma detailplaneeringut teostamata.

	3. ÜLDNÕUDED




Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.1 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.6 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 lahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Krundi maksimaalne täisehitus: 30% -40%
4.2 Hoonete arv krundil: 2;

4.3 Korruste arv: 1-2;

4.4 Lubatud suurim kõrgus: kuni 7,5 m soklijoonest; katuseterrassi puhul max 3,10 m;

4.5 Soklijoone kõrgus: 0,3-0,5 m planeeritud maapinnast;
4.6 Katuse tüüp ja kalle: viilkatus või lamekatus. Katused lahendada rahustatult ja lihtsustatult; lamekatuse juures soovitavalt kasutada katuseterrassi.

4.7 Harjajoon: põhimõtteline lahendus näidata asendiplaanil;

4.8 Katusekatte materjal: vaba, tuldtõkestav;

4.9 Arhitektuur: hoone ja  kõrvalhoonete arhitektuurne lahendus peab olema kõrgetasemelised, kaasaegne, piirkonna elukvaliteeti parandav; sobitudes linnaosa linnaehituslikku miljöösse; hoonete komplekks peab moodustama arhitektuurse terviku;

4.10 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid ning naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv); vältida plastmaterjale; värvilahendus sobitada piirkonna miljöösse, naaberkinnistutega kooskõlas olevaks;

4.11 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, kõrguslik sidumine ja vertikaalplaneerimine;

4.12 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukivi või puistekate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;

4.13 Haljastus: põhimõtteline lahendus näidata asendiplaanil;

4.14 Piirded: projekti koosseisus lahendada tänava poolne piire kõrgusega 1,2-1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas olevaks; 
4.15 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;

4.16 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, min 5 m; 
4.17 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;
4.1 Jäätmekäitlus: lahendada projektiga näidates prjugikonteineri asukoha asendiplaanil; prjügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elemeentidega.

4.18 Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koossesus.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Naaberkruntide omanikud;

6.4 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt„.
Koostas:

Arhitekt



Darja Šramko
PAGE  
2

