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	Narva Linnavalitsuse korraldus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

         2-Jõesuu tn. 34A elumaja rekonstrueerimiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Natalja Langing

Tallinna mnt. 32-125, Narva linn 

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

2-Jõesuu tn. 34A,

Elumajaalune pindala  81  m2,

Krundi pind  612,0 m2,

Maakasutuse sihtotstarve:

Väikeelamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 16.11.05.a avaldus nr.1251/1-11,

        Tatjana Žuravljova

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja rekonstrueerimine koos garaaži ja katlamaja juurdeehitamisega. 

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis ( vähemalt 2 värvilahenduse varianti ) heakskiidu saamiseks.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Krundi maksimaalne täisehitus: 30-40 %; mitte ületada ehitusjoont;
4.2 Hoonete arv krundil: max 2;

4.3 Elumaja korruste arv: max 2;

4.4 Elumaja kõrgus: kuni 8 m;

4.5 Katus: Juurdeehituse katus sobitada kokku olemasoleva hoonega.

4.6 Katusekatte materjalid: vaba, tuldtõkestav;
4.7 Arhitektuur: kaasaegne, kõrgekvaliteetne, piirkonna elukvaliteeti parandav, sobitada ümbritsevasse keskkonda; lahendada hoonete kompleks ühtse arhitektuurne tervikuna, mitte kasutada plast –ja imiteerivaid materjale;

4.8 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale, sobitades ehituslikku miljöösse. Juurdeehitusel kasutada sama materjali, mis ülejäänud hooneosal. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus; 

4.8.1 Värvivahendus: kõrvalhoone ja juurdeehitatav hooneosa sobitada olemasoleva hoonega; värvilahendus sobitada linnaosa ehituslikku miljöösse;

4.9 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.10 Soklijoone kõrgus: olemasolev;

4.11 Piirded: vajadusel lahendada tänava poolne piire kõrgusega kuni 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning hoone ja naaberkruntidega kooskõlas olevaks; 

4.12 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.13 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärkidel; 

4.14 Haljastus : põhimõtteline lahendus näidata asendiplanil;

4.15 Jäätmekäitlus: näidata asendiplaanl prjugikonteineri asukoha. Prjügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elemeentidega.
4.16 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lammutatavad ehitise osad, lahendada väljasõit krundilt, pinnakatted; 

4.17 Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.2     Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.4     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

   *Märkus:         

                     Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt„.
Koostas

Darja Šramko

