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	Narva Linnavalitsuse korraldus
___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

 Jõesuu tn. 24A - 6  korteri ümberplaneerimiseks 

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005
	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Galina Yakimova
Daumani tn. 5-4, Narva linn 

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Jõesuu 24A- 6
Korteri pindala  46,5 m2

Maakasutuse sihtotstarve:

Väikeelamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 20.12.05.a avaldus nr.1400/1-11,
        Galina Yakimova
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on korteri ümberplaneerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Üldpind:  46,5 m2 ;
4.2 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt; lahendada ehitusprahi utiliseerimine;
4.3 Ventilatsiooni-ja suitsulõõre pole lubatud lammutada;
4.4 Aknaraamide vahetamine olemasolevates mõõtmetes, säilitades raamistuse mustri; aknaavade kinnimüürimine pole lubatud;
4.5 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes;
4.6 Kandvates vaheseintes asendatavate müüriavade ehitamiseks esitada konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis, koormusarvutused ning sõlmede joonised;
4.7 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;
4.8 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

5.2 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

	6. ERITINGIMUSED




6.1  Ehitus-ja arhitektuuri komisjoni 16.09.05 otsuse kohaselt esitada hoone
           tehnilise seisukorra kohta ekspertiis;
6.2  Ehitus-ja arhitektuuri komisjoni 16.09.05 otsuse kohaselt esitada sõlmede
           ja koormuste arvutused.
	5. KOOSKÕLASTUSED



7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet;

7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;
7.4 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik“.
Koostas
Irina Fominõhh

