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	Narva Linnavalitsuse korraldus 

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

      Kerese 40 F sõidukite teeninduse hoone 
                    rekonstrueerimiseks

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                           
	OÜ Albion Motors
Reg.nr. 10160868
Kalda tn. 7b, 20103 Narva  

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Kerese tn. 40 F
Ehitisalune pindala 237,0 m²

Suletud netopind 253,9 m²

Ehitise maht 1261,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 15.12.05.a avaldus nr.1370/1-11
        Vjatseslav Zolin - OÜ Albion Motors juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on sõidukite teeninduse hoone rekonstrueerimine koos juurdeehituse teostamisega. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.6 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis heakskiidu saamiseks.
3.7 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.8 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

	4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1. Suurim lubatud juurdeehituse: kuni 33% olemasolevast Kerese tn.40 F maapealsest mahust;
4.2. Korruste arv: max 2;
4.3. Arhitektuur: kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku;

4.4. Katusekalle: lahendada sarnaselt olemasoleva hoonega;

4.5. Katusekatte materjal: ühtlustada olemasolevaga, tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele;
4.6. Ehituspraht: lahendada utiliseerimine;

4.7. Tehnosüsteemide rekonstrueerimine;
4.8. Välisviimistlus: hoone materjalikasutus ja vorm sobitada piirkonna arhitektuurse miljööga. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus;
4.9. Siseviimistlus: vajadusel lahendada projekti koosseisus;

4.10. Teed, plastid, parkmine ja juurdepääsud: lahendada projekti koosseisus krundipiires;

4.11. Välisvalgustus: lahendada projekti koosseisus;

4.12. Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lammutatavad ehitise osad, lahendada väljasõit krundilt, anda parkimise lahendus omal krundil;
4.13. Reklaami projekt esitada vajadusel  projekti koosseisus.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

5.2 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

6.3 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.4 Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas:
    arhitekt   Irina Fominõhh
