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	Narva Linnavalitsuse korraldus
___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

               Oru tn. 46  elumaja  rekonstrueerimiseks.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005
	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Vladislav Vesselov
Oru tn. 46, Narva linn 

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Oru tn. 46,
Elumaja alune pindala 79,0 m2,

2003a. detailplaneeringuga kehtestatud 

elumaja korruste arv 2, krundi pind 2635,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve:

Väikeelamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.12.05.a avaldus nr.1338/1-11,
        Vladislav Vesselov
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja rekonstrueerimine koos  katusekorruse väljaehitamisega.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis heakskiidu saamiseks.
3.8 Arvestamisele kuuluv detailplaneering: Oru tn., 6.Paemurru tn. ja Parve tn. vahelise maa-ala.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala:  mitte ületada tänava ehitusjoont;
4.2 Elumaja korruste arv: 2 + katusekorrus;

4.3 Elumaja kõrgus: kuni 10 m;

4.4 Katus: viilkatus või lamekatus, lamekatuse juures soovitavalt kasutada katuseterrassi. Hea arhitektuurse lahenduse puhul võimalikud ka muud lahendused. Tõstetav katus sobitada olemasoleva hoone mahuga;
4.5 Katusekatte materjalid: tuldtõkestav, vastav ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele;
4.6 Arhitektuur: kaasaegne, kõrgekvaliteetne, piirkonna elukvaliteeti parandav, sobitades ümbritsevasse keskkonda; 
4.7 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale, sobitades linnaehituslikku miljöösse. Värvilahendus sobitada naaberkinnistutega. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus; 
4.8 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.9 Piirded: vajadusel lahendada tänava poolne piire kõrgusega kuni 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning hoone ja naaberkruntidega kooskõlas olevaks; 
4.10 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.11 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärkidel; 
4.12 Haljastus : vajadusel lahendada projektis;

4.13 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega;
4.14 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lammutatavad ehitise osad, lahendada väljasõit krundilt, pinnakatted, anda parkimise lahendus;

4.15 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukivi või puistkate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada sõlmede ja koormuste arvutused ning hoone tehnilise seisukorra eksperthinnang.

	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

7.3 Naaberkruntide omanikud.
   *Märkus:                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas
Arhitekt Irina Fominõhh
