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	Narva Linnavalitsuse korraldus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

AÜ  Vesna 

Muru 92 elumaja rekonstrueerimine 

koos juurdeehitusega.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                          
	Aleksei Ivanov

Aadress: Kangelaste 12-26, Narva linn

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	 Narva linn, AÜ Vesna

Muru tn 92, 

Tehnilised andmed: 

Ehitusalune pindala 56m2

Krundi suurus 916 m²

Maakasutuse sihtotstarve: 

Ühiskondlike hoonete maa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 19.12.2005.a. nr 1385/1-11

        Aleksej Ivanov
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja rekonstrueerimine katusekorruse väljaehitamisega ning majandushoone ehitamisega.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7  Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Krundi maksimaalne täisehitus: 20%
4.2 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega; mitte ületada tänava ehitusjoont;
4.3 Hoone arhitektuurne lahendus peab olema kõrgetasemeline, sobitudes piirkonna arhitektuuriga, hoone kompleks peab moodustama arhitektuurse terviku;

4.4 Välisviimistlus: vältida imiteerivaid ja plastmaterjale; värvilahendus sobitada naaberkinnistutega; välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus; kasutada ajas kestvaid naturaalseid kvaliteet materjale;

4.5 Juurdeehitus: arhitektuur, välisviimistlus, värvilahendus ühtlustada elumajaga;

4.6 Korruste arv: 1+ mansardkorrus; 

4.7 Lubatud suurim kõrgus: kuni 7,5 m soklijoonest; 

4.8 Soklijoone kõrgus: 0,3-0,5 m planeeritud maapinnast;

4.9 Katuse tüüp ja kalle: olemasolev, viilkatus; 

4.10 Katusekatte materjal: vaba, tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele;
4.11 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.12 Haljastus: vajadusel lahendada projektiga;

4.13 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukivi või puistekate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;

4.14 Välisvalgustus: lahendada juurdepääsudel;

4.15 Jäätmekäitlus: lahendada projektiga näidates prügikonteineri asukoha asendiplaanil. Prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.
4.16 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti asendiplaanil;

4.17 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, kõrguslik sidumine, vertikaalplaneerimine ning juurdepääsud;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
5.3 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada  hoonesisese tehnovõrkude valdajaga;
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Naaberkruntide omanikud;

6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

     2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik“.
Koostas:

Arhitekt



Darja Šramko
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