
	
	Narva Linnavolikogu otsus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

Narva linnas asuva karjääri veepinna 

alandamiseks paigaldamiseks 

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Narva Linnavara- ja Majandusamet
Aadress: Peetri plats 3, 20308 Narva

Tehnilised andmed: puuduvad

Maakasutuse sihtotstarve: Üldmaa

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,



	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 04.04.05.a avaldus nr.356/1-11
        Narva Linnavara- ja Majandusamet
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Torustiku paigaldamine Kadastiku tiigi veepinna alandamiseks.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele “Teeprojekti suhtes esitatavaal nõuded”.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

3.5.1 Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Projekti mahus esitada ehitusaegne liikluskorraldus (s.h. lahendus jalakäijatele liikumisvõimaluste tagamiseks) ja juurdepääsud kruntidele (vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. mai 2003. a määrusele nr 69 RTL 2003,54,779; 2004,65,1088).

3.8 Projekteerida vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2003 “Linnatänavad”.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Karjäärivesi suunatakse plastmass- või r/b toru kaudu 26.Juuli tänava kanalisatsioonitorustikku.

4.2 Asendiplaanil näidata kõik projekteeritaval alal olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud;

4.3 Rajatise kaugus naaberhoonetest: määrata projektis vastavalt projekteerimisnormidele;

4.4 Torustiku plaanilahendus tänavakoridoris esitada eelnevaks ülevaatuseks Arhitektuuri- ja planerimise osakonnale;

4.5 Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete taastamine.

4.6 Projektiga esitada likvideeritava/täiendava haljastuse rajamine.

4.7 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus koos sademetevee ärajuhtimisega;

4.8 Projekteerida torustik mööda krundi piire;

4.9 Projekti tehniliste lähteandmete saamiseks taotleda tehhilised tingimused Asilt Narva Vesi.

	5.  ERITINGIMUSED




5.1 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




6.1 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	7. KOOSKÕLASTUSED



7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Maanteameti spetsialist;

7.3 Maa omanikud;

7.4 Keskkonnateenistus;

7.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

               Asjaõigusseaduse ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse mõistes 

               reaalservituuti nõudvate tegevuste kavandamise korral tuleb enne ehitusloa 

               taotlemist sõlmida vastavad lepingud ja lisada need ehitusloa taotlusele.
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. §23 lg 5 kohaselt: “.....Ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule, kelle suhtes on kinnistusraamatusse kantud vastav asjaõigus või kes on sõlminud vastava asjaõiguslepingu või kes on sõlminud kinnisasja omanikuga või isikuga, kellel on seadusest tulenev maakasutusõigus, notariaalselt kinnitatud kokkuleppe tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks või kellel on seadusest tulenev teisele isikule kuuluva maa kasutamise õigus. Nimetatud kokkulepped tuleb esitada kohalikule omavalitsusele.”
2. §33 lg 8 kohaselt: “.....Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule, kelle suhtes on kinnistusraamatusse kantud vastav asjaõigus või kes on sõlminud vastava asjaõiguslepingu või kes on sõlminud kinnisasja omanikuga või isikuga, kellel on seadusest tulenev maakasutusõigus, notariaalselt kinnitatud kokkuleppe tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks või kasutamiseks või kellel on seadusest tulenev teisele isikule kuuluva maa kasutamise õigus. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes.”
Koostas:

Arhitekt




Svetlana Maslova
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