                                                                                                             eelnõu
NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS
Narva







                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Joala tn.11 - M5 mitteeluruumi rekonstrueerimine )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:

1. Määrata projekteerimistingimused Joala tn. 11- M5 mitteeluruumi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.    
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	OÜ  Ahtme Voorimees
Jaama tn.8, Jõhvi 41533

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Joala tn. 11 – M5
M5 mitteeluruumi pindala  219,7 m2
Maakasutuse sihtotstarve: 
korruselamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 28.02.06.a avaldus nr.261/1-11 
         Aleksander Romanovitš – OÜ Ahtme Voorimees juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on mitteeluruumi rekonstrueerimine mööblikaupluse tarbeks.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.6 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 219,7 m².
4.2 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele 13.2.

4.3 Sissepääsud: esitada projekti koosseisus koos detailse sissepääsuosa lahendusega.
4.4 Peasissepääsu välistrepi rekonstrueerimine: kasutada sihtotstarbele vastavalt kvaliteetmaterjali.
4.5 Varikatuse rekonstrueerimine: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused, ühtlustades fassaadiga.
4.6 Ruumide renoveerimine vastavalt ruumide seisundi tehnilisele ekspertiisile.

4.7 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.
4.8 Tuulekoja rekonstrueerimine.

4.9 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.
4.10 Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes. Raamistuse ja peasissepääsu ukse muster lahendada ühtsena. Aknaavade kinnimüürimine pole lubatud.

4.11 Siseõue poolse ukseava tegemiseks aknaava kõrguse muutmine. 
4.12 Siseviimistlus: lahendada eraldi projekti osana.
4.13 Asendiplaan: anda parkimise lahendus.
4.14 Reklaami projekt esitada projekti koosseisus.

4.15 Lifti demonteerimine ja muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele. 
4.16 Lammutatavad ehitisosad: näidata olemasoleval korruseplaanil, lahendada ehitusprahi utiliseerimine.
4.17 Vajadusel tehnosüsteemide rekonstrueerimine.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele ja küttele.
5.2 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada korterite tehnilise seisukorra kohta ekspertiis.

6.2 Kandvas seinas asendatava ukseava tegemiseks esitada konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis, seina kandevõime taastamise lahendused ning silluste lõiked 
6.3 Välisseinas asendatava ukseava tegemiseks esitada konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis, seina kandevõime taastamise lahendused  ja silluste lõiked.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

7.2 Hoone kaasomanikud.

7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
2. Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.


3. Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
	[image: image4.png]



 Linnasekretär


   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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