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Projekteerimistingimuste määramine

( Kangelaste tn.16, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, ehitusseaduse §19 lõike 3  ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr. 42/38 „Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”.

Narva Linnavalitsus annab korralduse:
Määrata projekteerimistingimused  Kangelaste tn.16 viiekorruselise korterelamu   rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.  

1. ÜLDANDMED

	1.1  Tellija 
	KÜ Kangelaste 16
Aadress: Kangelaste tn.16-36, Narva linn

	1.2  Asukoht, algandmed:


	Narva linn, Kangelaste tn.16
Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 15.05.2006.a.nr 631/1-11 Vladislav Polštšikov,  juh.liige
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine.
3.  ÜLDNÕUDED 
3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002. 
3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.
3.8        Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem. (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4)

4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

4.1 Välisviimistlus: krohv, värvilahenduses kasutada kombineeritud värvilahendus. Välisviimistlus ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

4.2 Maja otsa  fassaadidide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutusele.

4.3 Fassaadi remont vastavalt  hoone seisundi tehnilise ekspertiisile.
4.4 Keldri aknaavade kinnimüürimine ja rekonstrueerimine vastavalt  tuleohutuse nõutele.

4.5 Trepikodade klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

4.6 Korterite aknad: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

4.7 Korterite lodzade klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.
4.8 Esimese korruste lodža  aluste niššide kinnimüürimine ei ole lubatud.
4.9 Varikatuse rekonstrueerimine: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused, ühtlustades fassaadidega.

4.10 Peasissepääsu välistrepi rekonstrueerimine: kasutada sihtotstarvele vastavad kvaliteetmaterjali.

4.11 Peasissepääsu uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, tuldtõkestavad.
4.12 Sokli rekonstrueerimine.
4.13 Silluse rekonstrueerimine.
4.14 Sissesõidutee  laiendamine oma teritooriumil.
5.  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

5.1       Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis.

5.2 Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6.  KOOSKÕLASTUSED
6.1       Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Komando;
6.2       Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;
7. RAKENDUSSÄTTED
7.1       Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

7.2       Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtus Jõhvi kohtumaja 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest
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Tarmo Tammiste      
	Ants Liimets
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Linnapea
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Linnasekretär


*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.
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