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Projekteerimistingimuste määramine

(Albert-August Tiimanni tn 1c krundi tarbeks 0,4 kV kaabelliini ja liitumiskilbi projekteerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
25.04.2011. a OÜ VKG Elektrivõrgud,  registrikood 10855041, asukoht Paul Kerese tn 11, keda esindab tehnikadirektor Hillar Sumberg, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Albert-August Tiimanni tn 3 alajaamast Albert-August Tiimanni tn 1c krundi tarbeks 0,4 kV kaabelliini ehitusprojekti koostamiseks. Projekteeritav 0,4 kV maakaabelliin kuulub OÜ VKG Elektrivõrkudele ning asub reformimata riigimaal. 
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1  Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 
2.2 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused elektri maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:       
	3.1.1. ÜLDANDMED



	3.1.1.1  Tellija


	OÜ VKG Elektrivõrgud,  registrikood 10855041
Paul Kerese tn 11, 20309 Narva   

	3.1.1.2  Asukoht                                         
	Albert-August Tiimanni tn 3 ja Albert-August Tiimanni tn 1c vaheline maa.

	3.1.1.3  Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 18.05.2013. a

	3.1.1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus:     

3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 25.04.11. a taotlus nr 2977/1-14, Hillar Sumberg;
3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Narva linna põhimäärus, Narva linna ehitusmäärus;
3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on Albert-August Tiimanni tn 1c krundi tarbeks 0,4 kV kaabelliini ehitusprojekti koostamiseks.
	3.3 ÜLDNÕUDED




3.3.1
Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

-   EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a määrus nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“;

- EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt. Projektdokumentatsioon köidetes. Jooniste vormistamine”;
- Riigikogu 24.01.2007. a kehtestatud seadus „Elektriohutusseadus1”.

3.3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4).
3.3.4 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.
3.3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega ettenähtud juhtudel.

3.3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.3.7 Narva Linnavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.3.8 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris. 
	3.4  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1 Kaabli paigutamise minimaalne sügavus: normikohane 

3.4.2 Kaabli, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohased.

3.4.3 Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

3.4.4 Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

3.4.5 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus territooriumi heakorrastamine.

3.4.6 Muud nõuded: vastavalt OÜ VKG Elektrivõrkude poolt väljastatud projekteerimisülesandele.

3.4.7 Asendiplaan: näidata säilitavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, rekonstrueeritavad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.

3.4.8 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

3.4.9 Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standarditega ettenähtud mahus.
3.4.10 Projekti koosseisus esitada lisaks:

· ehitustööde korraldamise projekt ning ehitustööde teostamiseks liikluskorralduseprojekt.
	3.5  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.
	3.6  ERITINGIMUSED




3.6.1 Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt omandile isikliku kasutusõiguse seadmist.
3.6.2 Projekti koosseisus esitada kinnituse tehnorajatise omandiõiguse kohta.
3.6.3 Ehitustööde korraldamise projekt.
	3.7 KOOSKÕLASTUSED




3.7.1   Tehnovõrkude valdajad.

3.7.2   Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

3.7.3   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	4.  RAKENDUSSÄTTED




4.1    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.
4.2  
Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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