                                                                                                              eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine laohoone rekonstrueerimiseks
( Uusküla tn. 23 laohoone nr.2 rekonstrueerimine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 

Määrata projekteerimistingimused Uusküla tn. 23 laohoone nr.2 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.    

	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	AS Sivex International
Reg.nr.10208011

Paide mnt. 9, 80042 Pärnu

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,   Uusküla tn. 23
Ehitisalune pindala:  514,0 m2
Korruste arv: 1

Maakasutuse sihtotstarve: äri- ja tootmismaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv  2 aastat alates otsuse jõustumisest             

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 17.05.06.a avaldus nr.656/1-11 
         Peet Ree – juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone rekonstrueerimine tollilaohoone tarbeks ilma välismõõtmete muudatuseta.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.7 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.8 Esitada töödekorraldamise projekt ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 
3.9 Esitada asbesti sisaldavate konstruktsioonide lammutamise kohta koostatud tööplaan vastavalt kinnitatud Vabariigi Valitsuse 02.02.2000.a määrusele nr.32 ja EV Tööinspektsiooni 03.12.1992.a käskkirjale nr.38.
3.10 Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusalune pindala: 514, 0 m².

4.2 Hoone välismõõtmed: olemasolev. 
4.3 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.4 Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. 
4.5 Usteavade kinnimüürimine: lubatud 

4.6 Välisviimistlus: vältida imiteerivaid ja plastmaterjale, kasutada väärikaid materjale sobitades linnaehituslikku miljöösse. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.7 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.
4.8 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

4.9 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel. 

4.10 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.
4.11 Heakorrastus: vajadusel lahendada projekti koosseisus. 
4.12 Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele.
5.2 Vajadusel esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile.
5.3 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.4 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada rekonstrueeritava hoone tehnilise seisukorra ekspertiis. 
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.
7.2    Tolli ja Maksuamet.

7.3    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED



8.1 Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
8.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin

Esimees
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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