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         KORRALDUS

Narva







          

Projekteerimistingimuste määramine
(Haigla tn.6, keldri sihtotstarbe muutmiseks ilma kaasnevate ümberehitusteta.)
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, ehitusseaduse §19 lõike 3  ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr. 42/38 „Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

       Narva Linnavalitsus annab korralduse :

1.    Määrata projekteerimistingimused  Haigla tn.6   keldrikorruses õpperuumide ehitusprojekti koostamiseks.  

1. ÜLDANDMED

	1.1  Tellija 
	MTÜ Klest Racing.STK
Aadress: Haigla tn.6, Narva linn

	Asukoht, algandmed:


	Narva linn Haigla tn.6
Keldri ruumid: 13, 17-24, 26-30

üldpind  303,9m²

Maakasutuse sihtotstarve: Ühiskondlike hoonete maa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 23.05.2006.a. nr 695/1-11 

Alexander Laryushin –juh.liige.
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

2.1     Projekti koostamise eesmärgiks on keldri sihtotstarbe muutmine ilma kaasnevate  ümberehitusteta.

3.  ÜLDNÕUDED 
3.1   Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2     Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3       Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4       Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5       Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.
4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

      4.1       Keldri sihtotstarbe: õpperuumid.
4.1 Ehitusala: 303,9 m²;
4.2 Siseviimistlus: lahendada eraldi projekti osana;
4.3 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: vaheseinte ümberplaneerimine ei ole lubatud.
4.4 Aknaraamide vahetamine: puidust aknaraamid, olemasolevates mõõtmetes säilitades raamistuse mustri;
4.5 Uste vahetamine: puidust, olemasolevates mõõtmetes;
4.6 Vajadusel tehnosüsteemide rekonstrueerinine.
5.  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

5.1       Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele, küttele ja ventilatsioonile;
5.2       Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.
6.  KOOSKÕLASTUSED
6.1       Ida-Virumaa Päästekeskus Narva Keskkomando.
6.2       Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

6.3       Muinsuskaitseameti.
6.2       Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
7. RAKENDUSSÄTTED

7.1      Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

7.2      Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtus Jõhvi kohtumaja 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest
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Tarmo Tammiste      
	Ants Liimets
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Linnapea
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Linnasekretär
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*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.
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