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Projekteerimistingimuste määramine
(Joala tn. 5-47  korteri ümberplaneerimine.)
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, ehitusseaduse §19 lõike 3  ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr. 42/38 „Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse :

 Määrata projekteerimistingimused  Joala tn. 5-47  korteri  ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks.  

1. ÜLDANDMED

	1.1  Tellija 
	Andrei Uzun-Hassan-Oglõ
Aadress: Joala tn. 5-47, Narva linn

	1.2 Asukoht, algandmed:


	Narva linn, Joala tn. 5-47
üldpind  73,1m²

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv  2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.07.2006.a. nr 989/1-11  

         Andrei Uzun-Hassan-Oglõ-omanik
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

2.1  Projekti koostamise eesmärgiks on korteri ümberplaneerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta.

3.  ÜLDNÕUDED 
3.1   Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2     Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3       Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4       Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5       Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.
4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

4.1 Ehitusala: 71,3 m²;
4.2 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt;
4.3 Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, vastavalt fassaadiklaasistamise üldplaanile.
4.4 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.
4.5 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;
4.6 Vajadusel tehnosüstemide rekonstrueerinine.
5.  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

5.1       Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus elektrivarustusele ja küttele.
5.2       Vajadusel projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus veele-, kanalisatsioonile.
5.3       Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.
6.  KOOSKÕLASTUSED
6.1       Ida-Virumaa Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2       Muinsuskaitse Inspektor.
6.3       Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
7. RAKENDUSSÄTTED

7.1      Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

7.2      Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtus Jõhvi kohtumaja 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.
      2.    Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik.”
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