SELETUSKIRI 







      21.07.2006 a.

Narva Linnavolikogu määruse eelnõule 

„Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“





Sissejuhatus

Juhindudes ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) §14 lõigete 2 ja 3.1 ning AS Narva Vesi 29.03.2006 a. taotluses tuleb sissekanda veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse reguleerimise korrasse muudatused, mis annavad AS-le Narva Vesi võimalust võtta klientidelt ülenormatiivse reostuse tasu ülenormatiivse reostuse puhastamiseks.

Eelnõu sisu

Eelnõuga kehtestatakse ülenormatiivse reostuse grupid (saastegrupid Sg1, SG2, SG3) ja tasu, mis peab tasuma vee-ettevõtjale klient, kes suunab ühiskanalisatsiooni reovee, mille reoainesisaldus ületab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud lubatud väärtused.

Ülenormatiivse reostuse tasu kehtestamine on otstarbekas, kuna selle on vajalik vee-ettevõtja kulude katteks ülenormatiivse reostuse puhastamisel. Vastasel juhul vee-ettevõtja on sundinud kanda ise kulud klientide ülenormatiivse reostuse puhastamiseks. Selle tagajärjena vee-ettevõtjal moodustatakse rahavahendite puudust, mis mõjub negatiivselt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisele ja hooldamisele, kui Narva haldusterritooriumil vee-ettevõtja on ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni valdaja, ning vee-ettevõtja, kes on Narva linna omandis, likviidsusele ja arendamisele. Vee-ettevõtja ja ühisveevärgi ja –kanalisatsooni valdaja AS Narva Vesi 24.07.2006 a. kirja ja 29.03.2006 a. kirja kohaselt (lisatud käesolevale seletuskirjale PDF-formaadis), ülenormatiivse reostuse tasu moodustatakse järgmisel viisil:

Puhastuskulud – 3.saastegrupp
1. Aeratsioon
Elektrienergia kulu 1 kg BHT7 oksüdeerumisele – 1,5 kWh/ kg BHT7
0,5 kg/m3 *1,5 kWh/ kg BHT7=0,75 kWh/m3

Elektrienergia kulu 1 kg lämmastiku eemaldamisele – 4,5 kWh/ kg lämmastikku

0,045 kg lämmastikku/m3 *4,5 kWh/ kg lämmastikku =0,2 kWh/m3

Kokku elektrienergia kulud 0,95 kWh/m3
Elektrienergia hind 1,023 ЕЕК/ kWh
Aeratsiooni kulud 0,95 kWh/m3*1,023 ЕЕК/ kWh=0,97 ЕЕК/m3
2. Raudkloriidi lisamine
Saabuva fosfori kogus 0,006 kg/m3

Saabuva fosfori kogus 6/32=0,1875 mol/m3

1 mol/m3 fosfori eemaldamiseks on vaja 1,7 mol/m3 rauda, s.t. 0,1875*1,7=0,319 mooli raud/m3

Vajaliku raua kogus 0,319*56=17,86 g raud/m3

Vajalikud 13,7% raudkloriidi lahuse kogus 17,86/0,137=130,4 g/m3

Raudkloriidi maksumus 4608 ЕЕК/tonn 

Raudkloriidi kulud 4608/1000*0,13=0,6 ЕЕК/m3

3. Polümeeri lisamine
Liigmuda kogus

(0,8*120+0,5*500)/1000000=0,000346 tonni kuiva/m 3

Polümeeri doseerimine - 10 kg polümeeri/tonni kuiva muda *2,5*0,000346=0,00865 kg polümeeri/m3

Polümeeri kulud 0,00865 kg polümeeri/m3*54 ЕЕК/kg=0,46 ЕЕК/m3

4. Veeärastustsehhi töö
Elektrienergia kulu 136 kWh

Tööaeg 14 tundi/päevas

Kokku elektrienergia kulu 136 kWh*14 tundi/päevas =1904 kWh/päevas ehk 0,53 kWh/m3
Tsehhi kulud 0,53 kWh/m3*1,023 ЕЕК/ kWh=0,54 ЕЕК/m3

5. Sette käitlemine ja ladustamine.

Moodustub 0,000346*100/13=0,00266 tonni/m3
Transport Uikala prügimäele 1840 ЕЕК/päevas /15 tonni/auto=123 ЕЕК/tonni

Ladustamine Uikala prügimäele 300 ЕЕК/tonn 

Sette käitlemise ja ladustamise kulud

(123+300)*0,00266=1,12 ЕЕК/m3

6. Heitvee väljalaskmine jõkke

Fosfor- 1 mg/l fosforit*1 m3/1000000*16929 ЕЕК/tonn=0,017 ЕЕК/m3

Lämmastik- 10 mg/l lämmastikku*1 m3/1000000*10604 ЕЕК/tonn=0,106 ЕЕК/m3

Heljumained- 15 mg/l*1 m3/1000000*2841 ЕЕК/tonn=0,043 ЕЕК/m3
BHT7- 15 mg/l*1 m3/1000000*11239 ЕЕК/tonn=0,169 ЕЕК/m3
Reovee väljalaskmise kulud 0, 34 ЕЕК/m3
Puhastuskulud – 2.saastegrupp

1.Aeratsioon
Elektrienergia kulu 1 kg BHT7 oksüdeerumisele – 1,5 kWh/ kg BHT7
0,35 kg/m3 *1,5 kWh/ kg BHT7=0,53 kWh/m3

Elektrienergia kulu 1 kg lämmastiku eemaldamisele – 4,5 kWh/ kg lämmastikku

0,037 kg lämmastikku/m3 *4,5 kWh/ kg lämmastikku =0,17 kWh/m3

Kokku elektrienergia kulud 0,7 kWh/m3
Elektrienergia hind 1,023 ЕЕК/ kWh
Aeratsiooni kulud 0,7 kWh/m3*1,023 ЕЕК/ kWh=0,72 ЕЕК/m3
2. Raudkloriidi lisamine
Saabuva fosfori kogus 0,0052 kg/m3

Saabuva fosfori kogus 5,2/32=0,1625 mol/m3

1 mol/m3 fosfori eemaldamiseks on vaja 1,7 mol/m3 rauda, s.t. 0,1625*1,7=0,28 mooli raud/m3

Vajaliku raua kogus 0,28*56=15,68 g raud/m3

Vajalikud 13,7% raudkloriidi lahuse kogus 15,68/0,137=114,5 g/m3

Raudkloriidi maksumus 4608 ЕЕК/tonn 

Raudkloriidi kulud 4608/1000*0,115=0,53 ЕЕК/m3

3. Polümeeri lisamine
Liigmuda kogus

(0,8*110+0,5*350)/1000000=0,000263 tonni kuiva/m 3

Polümeeri doseerimine - 10 kg polümeeri/tonni kuiva muda *2,5*0,000263=0,0066 kg polümeeri/m3

Polümeeri kulud 0,0066 kg polümeeri/m3*54 ЕЕК/kg=0,36 ЕЕК/m3

4. Veeärastustsehhi töö
Elektrienergia kulu 136 kWh

Tööaeg 12 tundi/päevas

Kokku elektrienergia kulu 136 kWh*12 tundi/päevas =1632 kWh/päevas ehk 0,45 kWh/m3
Tsehhi kulud 0,45 kWh/m3*1,023 ЕЕК/ kWh=0,46 ЕЕК/m3

5. Sette käitlemine ja ladustamine.

Moodustub 0,000263*100/13=0,002 tonni/m3
Transport Uikala prügimäele 1840 ЕЕК/päevas /15 tonni/auto=123 ЕЕК/tonni

Ladustamine Uikala prügimäele 300 ЕЕК/tonn 

Sette käitlemise ja ladustamise kulud

(123+300)*0,002=0,85 ЕЕК/m3

6. Heitvee väljalaskmine jõkke

Fosfor- 0,9 mg/l fosforit*1 m3/1000000*16929 ЕЕК/tonn=0,015 ЕЕК/m3

Lämmastik- 9 mg/l lämmastikku*1 m3/1000000*10604 ЕЕК/tonn=0,095 ЕЕК/m3

Heljumained- 13,5 mg/l*1 m3/1000000*2841 ЕЕК/tonn=0,038 ЕЕК/m3
BHT7- 13,5 mg/l*1 m3/1000000*11239 ЕЕК/tonn=0,152 ЕЕК/m3
Reovee väljalaskmise kulud 0, 3 ЕЕК/m3
Puhastuskulud – 1.saastegrupp

1. Aeratsioon
Elektrienergia kulu 1 kg BHT7 oksüdeerumisele – 1,5 kWh/ kg BHT7
0,2 kg/m3 *1,5 kWh/ kg BHT7=0,3 kWh/m3

Elektrienergia kulu 1 kg lämmastiku eemaldamisele – 4,5 kWh/ kg lämmastikku

0,03 kg lämmastikku/m3 *4,5 kWh/ kg lämmastikku =0,135 kWh/m3

Kokku elektrienergia kulud 0,435 kWh/m3
Elektrienergia hind 1,023 ЕЕК/ kWh
Aeratsiooni kulud 0,43 kWh/m3*1,023 ЕЕК/ kWh=0,43 ЕЕК/m3
2. Raudkloriidi lisamine

Saabuva fosfori kogus 0,0045 kg/m3

Saabuva fosfori kogus 4,5/32=0,14 mol/m3

1 mol/m3 fosfori eemaldamiseks on vaja 1,2 mol/m3 rauda, s.t. 0,14*1,2=0,16 mooli raud/m3

Vajaliku raua kogus 0,16*56=8,96 g raud/m3

Vajalikud 13,7% raudkloriidi lahuse kogus 10,42/0,137=65,4 g/m3

Raudkloriidi maksumus 4608 ЕЕК/tonn 

Raudkloriidi kulud 4608/1000*0,0654=0,3 ЕЕК/m3

3. Polümeeri lisamine
Liigmuda kogus

(0,8*100+0,5*200)/1000000=0,00018 tonni kuiva/m 3

Polümeeri doseerimine - 10 kg polümeeri/tonni kuiva muda *2,5*0,00018=0,004 kg polümeeri/m3

Polümeeri kulud 0,004 kg polümeeri/m3*54 ЕЕК/kg=0,2 ЕЕК/m3

4. Veeärastustsehhi töö
Elektrienergia kulu 68 kWh

Tööaeg 5 tundi/päevas

Kokku elektrienergia kulu 68 kWh*5 tundi/päevas =340 kWh/päevas ehk 0,09 kWh/m3
Tsehhi kulud 0,09 kWh/m3*1,023 ЕЕК/ kWh=0,09 ЕЕК/m3

5. Sette käitlemine ja ladustamine.

Moodustub 0,00018*100/13=0,001 tonni/m3
Transport Uikala prügimäele 1840 ЕЕК/päevas /15 tonni/auto=123 ЕЕК/tonni

Ladustamine Uikala prügimäele 300 ЕЕК/tonn 

Sette käitlemise ja ladustamise kulud

(123+300)*0,001=0,35 ЕЕК/m3

6. Heitvee väljalaskmine jõkke

Fosfor- 0,8 mg/l fosforit*1 m3/1000000*16929 ЕЕК/tonn=0,014 ЕЕК/m3

Lämmastik- 8 mg/l lämmastikku*1 m3/1000000*10604 ЕЕК/tonn=0,085 ЕЕК/m3

Heljumained- 12 mg/l*1 m3/1000000*2841 ЕЕК/tonn=0,034 ЕЕК/m3
BHT7- 12 mg/l*1 m3/1000000*11239 ЕЕК/tonn=0,135 ЕЕК/m3
Reovee väljalaskmise kulud 0, 26 ЕЕК/m3
	
	Puhatsuse maksumus ЕЕК/3

	Koostisosad
	1 saastegrupp
	2 
saastegrupp


	3 
saastegrupp

	Aeratsioon
	0,43
	0,72
	0,97

	Raudkloriidi lisamine
	0,3
	0,53
	0,6

	Polümeeri lisamine
	0,2
	0,36
	0,46

	Veeärastustsehhi töö
	0,09
	0,46
	0,54

	Sette käitlemine ja ladustamine
	0,35
	0,85
	1,12

	Heitvee väljalaskmine
	0,26
	0,3
	0,34

	Kokku 
	1,63
	3,22
	4,03

	Puhastatud reovee jõkke väljalaskmisega, seadmete kulumiga, remondiga seotud riskid 
	0%
	0%
	20%

	Kokku ilma KM-ta
	1,63
	3,22
	4,836

	KM
	18%
	18%
	18%

	Kokku KM-ga
	1,9
	3,8
	5,7


AS Narva Vesi ülalnimetatud kirjadest tuleneb, et ülenormatiivse reostuse tasu kehtestamise märgitud suuruses on põhjendatud, kuna selle tasu moodustatakse ainult kuludest, mis on vajalikud ülenormatiivse reostuse puhastamiseks ja riiskide katmiseks.

Eelnõuga ka kehtestatkse, et veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind kehtestab Narva Linnavolikogu, aga mitte Narva Linnavalitsus. See on põhjendatud sellega, et veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamist avaldab oluline mõju linna elule ja selle küsimuse lahendamist peab realiseerida linnavolikogu saadikute kaudu.

Eelnõus täpsustatud dokumendid, mis esitab vee-ettevõtja Narva Linnavolikogule koos teenuse hinna kehtestamise taotlusega (eelnõu § 3 punkt 3), kuna kehtivast korrast ei ole selge, milline aruanne peab esitama vee-ettevõtja „tegevuse auditeeritud finantsaruandena alates hinna eelmisest kehtestamisest“.

Eelnõu, võrdluses kehtiva korraga, ei sisalda veevarustuse ja reoveeärajuhtimise hinna koostisosad, kuna need fikseerib ÜVVKS §14 lg.3 ja ei ole vajadust selle dubleerimisel. Tuleb märkida, et kui kohalik õigusakt dubleerib seadust, siis seaduse muutmisel tekkib vajadust ka kohaliku õigusakti muutmises, aga see ei saa alati teha operatiivselt.

Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavolikogu 25.03.2004 a. määrus nr 13/30 “Narva linna haldusterritooriumil veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse reguleerimise kord”, kuna selle määruse muudatused raskendavad määruse teksti kasutamist ja otstarbekas uue määruse vastuvõtmist.

Määruse jõustumine

Määrus eelnõu kohaselt jõustub 14.08.2006 a.. 

Eelnõu kooskõlastamine

Eelnõu kooskõlastatakse isikutega, mis on märgitud kooskõlastuslehel.

Arkadi Nikolajev

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti 

Kommunaalmajandus osakonna juhataja direktori ülesannetes

