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                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Kreenholmi tn.3-44 korteri ümberplaneerimine juuksurisalongi tarbeks )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Kreenholmi tn.3-44 korteri juuksurisalongiks ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks.    
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	Irina Kozlovskaja
Kreenholmi tn.3-44, 20304 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Kreenholmi tn.3-44
Eluruumi pind 38,9 m2
Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv  2 aastat alates korralduse jõustumisest             

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 14.08.06.a avaldus nr.1171/1-11 
         Irina Kozlovskaja- omanik
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on korteri ümberplaneerimine koos eraldi sissepääsu ehitamisega juuksurisalongi tarbeks.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.7 Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Ehitusseadus § 21 p.2).

3.8 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.9 Projekti koostamisel juhinduda Sotsiaalministri 20.12.2000 a. määrusega nr.86 kinnitatud           „Tervisekaitsenõuded ilu-ja isikuteenuste osutamisele” juhendist  

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 38,9 m².
4.2 Fassaad: esitada projekti koosseisus koos detailse sissepääsuosa lahendusega. Mitte muuta fassaadi materjali lahendust.
4.3 Sissepääsuosa: tuulekoda teha ruumide sisemise mahu arvelt.
4.4 Sissepääsu välistrepi rajamine: kasutada sihtotstarbele vastavat kvaliteetmaterjali. 

4.5 Välistrepi vundament püstitada veevõrgu kujast nõutavale kaugusele.
4.6 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele 13.2.

4.7 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvel. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine. 

4.8 Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, kooskõlas hoone fassaadide klaasistamispassiga, mitte kasutada aknamarkiisi. 
4.9 Varikatus: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused, ühtlustada fassaadiga.
4.10 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

4.11 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

4.12 Muud nõuded ruumide sisekliimale, sisustusele, valgustusele  jne.: vastavalt juuksla ruumide planeerimise ja töökorralduse juhendile.
4.13 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine. 

4.14 Territooriumi heakorrastus: sissepääsu ette planeerida kõnnitee ja platsi sillutamine dekoratiivplaatidega.

4.15 Välisvalgustus: lahendada normikohane, sissepääsudel.
4.16 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, anda parkimise lahendus.
4.17 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus 

4.18 Projekti koosseisus esitada:   

- lammutatavate seinte plaan,

- ruumide planeerimislahendus,

- põrandate plaan ja lõiked,

- seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- seadmete paigutuse plaan,

- reklaamiprojekt.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, elektrivarustusele, ventilatsioonile.

5.2 Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus küttele.

5.3 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

5.4 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Kandvates seintes ukseavade tegemiseks esitada konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis ning otsus lisada projekti kausta. Esitada silluste lõiked.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

7.2     Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

7.3     Hoone kaasomanikud (Korteriomandiseadus § 2 p.1).
7.4     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED



8.1 Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
8.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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